附件一
1耐燃反射暗架音效天花之直吊式避震器【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	宗邁及歐亞舉例
	宗邁舉例
	歐亞舉例

	(1)材質：由防震材配合金屬外框結合而之之避震器。
(2)密度：>700kg/m3
(3)共振頻率：<8Hz(at 0.2Mpa)
(4)載重負荷：可達0.36Mpa
(5)靜彈性係數：1.1~2.0Mpa
(6)動彈性係數：1.9~3.6Mpa
(7)伸張度：>150%(ASTM F152)
(8)拉張強度：>0.7MPa(ASTM F152)


	CDM【歐亞公司】
(1)材質：由CDM-50防震材配合金屬外框結合而成之避震器。
(2)密度：>700kg/m3
(3)共振頻率：8-10Hz
(4)載重負荷：可達0.36Mpa
(5)靜彈性係數：1.1~2.0Mpa
(6)動彈性係數：1.9~3.6Mpa
(7)伸張度：>150%(ASTM F152)
(8)拉張強度：>0.7MPa(ASTM F152)


	Mason【美笙股份有限公司】
(1)材質：由防振膠配合金屬外框結合而成之避震器。
(2)無記載
(3)共振頻率：<8Hz
(4)HAD-Green載重負荷：14-34kg
(5)壓變量：9mm(Max)
(6)官網未記載
(7)官網未記載
(8)官網未記載

	BSW【巨申興業】
(1)材質：由BSW 680防震材配合金屬外框結合而成之避震器。
(2)密度：650kg/m3
(3)共振頻率：<8Hz(at 0.4N/mm^2)
(4)重態載重負荷：可達0.6 N/mm^2
(5)靜彈性係數：3.0~3.9N/mm^2
(6)動彈性係數：4.8~5.6
 N/mm^2
(7)伸張度：300%
(8)拉張強度：2.47 N/mm^2

 
	KINETICS【旺帝企業股份有限公司】
(1)材質：由防振膠配合金屬外框結合而成之避震器。
(2)官網未記載
(3)共振頻率：4.4<8Hz
(4)載重負荷：50~100(1bs)
(5)壓變量：0.5~1(in.)
(6)官網未記載
(7) 官網未記載
(8) 官網未記載

	仁暉防振器材公司
(1)材質：由防震材配合金屬外框結合而之之避震器。
(2)密度：>800kg/m3
(3)共振頻率：<7.1Hz)
(4)載重負荷：可達0.36Mpa
(5)靜彈性係數：1.5Mpa
(6)動彈性係數：3.0Mpa
(7)伸張度：400%
(8)拉張強度：1.62MPa
[bookmark: _GoBack]註：卷附型錄並無記載以上規格。
	怡馨橡膠工業有限公司
(1)材質：由防震材配合金屬外框結合而之之避震器。
(2)官網未記載
(3)官網未記載
(4)載重負荷：可達0.63Mpa
(5)官網未記載
(6)官網未記載
(7)伸張度：306.7%
(8)拉張強度：8.66MPa





2木皮木石纖維槽孔吸音音效牆板【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	宗邁及歐亞舉例
	宗邁舉例

	木皮木石纖維槽孔吸音板物理特性如下：以纖維石膏板為基板，四周以實木護框包覆，經原廠表面貼天然木皮、打孔、刻溝加工及面漆處理，以達到美觀及吸音音效要求。
(1)基板材料：
a.材質：纖維石膏板約83%石膏、15%木纖維及2%結晶水組成。
b.厚度：12mm。
c.密度：約14kg/。
d.彎曲強度：≧8.8Mpa。
e.拉伸強度(側向)：≧3.4Mpa。
f.表面硬度：≧18N/。
g.螺絲吃力強度：35-55N/mm(板表面)
h.溼度長度變化率：≦0.1%(RH30~85%)。
(2)邊框：吸音板四周以硬質木質護框包覆，邊框四周切斜導角。
(3)表面：以天然木皮包覆，木皮包覆涵蓋邊框，以展現整體性。木皮由建築師及業主選定。
(4)打孔：打孔率15%。
(5)面漆：三道透明UV面漆。
(6)背面：吸音板背面襯吸音纖維棉作輔助吸音材料時，吸音纖維棉表層需加黑色纖維蓆。
(7)骨架系統：搭配原廠設計之骨架系統。
(8)重量：≧15kg/。
(9)防火性：符合CNS6532耐燃二級。
 符合BS 476，Class 0
 符合DIN4102，part1，Class B1
(10)甲醛透出率：TVOC<10ug/ xh(四星期後)。
(11)吸音性能：配合30mm空氣層時需有下列吸音性能，依EN ISO 354標準
	Hz
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	α
	0.33
	0.85
	1.01
	0.82
	0.58
	0.41



	Gustafs【歐亞】
(1)基板材料：
a.材質：纖維石膏板約83%石膏、15%木纖維及2%結晶水組成。
b.厚度：12mm。
c.密度：約14kg/。
d.彎曲強度：≧8.8Mpa。
e.拉伸強度(側向)：≧3.4Mpa。
f.表面硬度：≧18N/。
g.螺絲吃力強度：35-55N/mm(板表面)
h.溼度長度變化率：≦0.1%(RH30~85%)。

2.邊框：符合

3.表面：符合

4.打孔：符合，25%
5.面漆：符合
6.背面：符合

7.骨架系統：符合
8.重量：15.7 kg/m^2
9.防火性：符合CNS 6532耐燃二級
          符合 BS 476,Class 0
          符合 DIN4102,part1,Class B1
10.甲醛透出率：TVOC< 10ug/ xh(四 
星期後）。
11.吸音性能： 
	Hz
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	α
	0.33
	0.87
	1.07
	0.92
	0.71
	0.55



	n’ H【安達建材】
(1)基板材料：
a.材質：水泥纖維板。
b.厚度：17mm。
c.官網未記載
d.彎曲強度：≧5m Grooved on the back。
e. 官網未記載
f. 官網未記載
g. 官網未記載
h. 官網未記載

：

	BER【歐亞】
(1)基板材料：
a.材質：石膏纖維板。
b.厚度：15~18mm。
c. 官網未記載
d. 官網未記載
e. 官網未記載
f. 官網未記載
g. 官網未記載
h. 官網未記載

	TOPAKUSTIC【安達建材】
(1)基板材料：
a.材質：水泥纖維板。
b.厚度：17~19mm。
c. 官網未記載
d. 官網未記載
e. 官網未記載
f. 官網未記載 
g. 官網未記載
h. 官網未記載

	祐明實業有限公司（台灣）
(1) 基板材料：
a.材質：纖維石膏板由石膏、木纖維及結 晶水組成。結晶水1.3%
b.厚度：12.5mm
c.密度：約 14.4kg/m^2
d.彎曲強度：（未詳）
d.拉伸強度(側向):(未詳)
f.表面硬度：30N/mm
g.螺絲吃力強度：72N/mm
h.溼度長度變化率：（未詳）
(2)邊框：符合
(3)表面：符合
(4)打孔：符合，18%
(5)面漆：符合
(6)背面：符合
(7)骨架系統：符合
(8)重量：（未詳）
(9)防火性：符合CNS 6532耐燃一級
        符合 DIN4102, B1級
(10)甲醛透出率：（未詳）
(11)吸音性能： 
	Hz
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	α
	0.40
	0.75
	0.74
	0.93
	0.72
	0.61



	KNAUF riessler（德國）
(1) 基板材料：
a.材質：纖維石膏板由石膏、木纖維及結 晶水組成。詳細比例未詳
b.厚度：12mm
c.密度：約 14.4kg/m^2
d.彎曲強度：（未詳）
d.拉伸強度（側向）：（未詳）
f.表面硬度：20N/mm^2
g.螺絲吃力強度：（未詳）
h.溼度長度變化率：0.02%
(2)邊框：符合
(3)表面：符合
(4)打孔：符合，15.5%
(5)面漆：符合
(6)背面：符合
(7)骨架系統：符合
(8)重量：符合
(9)防火性：符合EN 13501-1 A1級 
符合 DIN 4102-1 A2 級
(10)甲醛透出率：符合TVOC檢驗
(11)吸音性能： 
	Hz
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	α
	0.29
	0.55
	1.07
	0.86
	0.45
	0.56







3-1舞台燈光設備（燈光控制台）【註：      為規格不符】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	燈光控制台
(1)使用者可自行選取一組或二組的預備模式。
(2)一組DMX512/1990輸出。
(3)24組以上的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。
(4)48組以上的控制迴路。
(5)燈光場景的換場工作區，分舞台及預備區，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。
(6)500組以上劇場用的記憶。
(7)至少216組chaser，每一組chaser至少有250階，可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。
(8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。
(9)最多可以有216組副控。
(10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。
(11)至少25組副控可同時地做播放工作。
(12)—組LED顯示螢幕，以捲動方式出現狀態訊息。
(13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。
(14)一組USB接頭，用來錄製表演節目，及做軟體升級。
(15)MIDI IN/OUT接頭供MIDI功能使用。
(16)完整的照比例式的patch到512組調光器。
(17)原裝進口品，附總代理售後服務保固書、海關進口證明。


	ADB DOMINO 48
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(CHINA)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
(1) 使用者可自行選取一組或二組的預 備模式
(2) 一組 DMX512/1990   輸出
(3) 24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用
(4) 48組的控制迴路
(5) 燈光場景的換場工作區，分舞台及 預備區，各有一只主控推桿及專屬 的控制按鍵，在換場時不會有亮度 下降的情形
(6) 500組劇場用的記憶
(7) 216 組 chaser，每一組 chaser 有 250 階，可錄製到迴路、記憶或桌面輸 出
(8) 每一組記憶以及每    一組的副控都會有不    同的進場及離場的     時間
(9)最多有216組副控
(10) 48組Fader，每一組都配有一只含 LED 的 flash 鍵。
(11) 25組副控可同時地做播放工作
(12)一組LED顯示螢幕，以捲動方式出現狀態訊息
(13) 一組SVGA輸出，顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單
(14) 一組USB接頭，用來錄製表演節目， 及做軟體升級
(15) 一組 MIDI IN/OUT 接頭
(16) 完整的照比例式的patch到512組調光器。
	MDS F153 III
（廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1、ACT DEVICE、原廠(網購)）
(1) 使用者可自行選取A組或B組的預備糢式。
(2) 一組 DMX512/1990 輸出
(3) 24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用
(4) 64組的控制迴路
(5) A/B切換，各有一只主控推桿及專屬 的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。
(6) 300組劇場用的記憶。（可外部記憶）
(7) 300組可錄製到迴路、記憶或桌面輸 出
(8) 每一組記憶以及每一組的副控都可時間控制
(9) 有64組副控可擴充3台
(10) 64組Fader，每一組都配有一只含 LED 的 flash 鍵
(11) 64組副控可同時地做播放工作
(12) 15”顯示螢幕狀態訊息
(13) 一組SVGA輸出，用以顯示記憶、 patch的輔助說明選單。
(14) 一組USB卡外部記憶用來錄製表演節目，及做軟體升級
(15) 外接式MIDI功能使用。
(16) 完整的照比例式的patch到512組調光器（自動式）。
	(RDS)TOSHIBA VERSA STATION
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)）
(1) 使用者可自行選取A組或B組的預備模式。
(2) 一組 DMX512/1990 輸出
(3) 24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用
(4) 48組的控制迴路
(5) 燈光場景的換場工作區，分A、B及 C區，各有推桿及按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。
(6) 100組劇場用的記憶。（本案使用80 組）
(7) 99x40組chaser記憶，可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。
(8) 每一組記憶以及每一組的副控都可時間控制。
(9) 可擴充至200組副控
(10) 48組Fader，每一組都配有一只含LED 的 flash 鍵
(11) 20組副控可同時地做播放工作
(12) 一組LCD顯示螢幕，以分頁方式出現狀態訊息
(13) 一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和輔助說明選單。
(14) 一組CF卡記憶用來錄製表演節目，及做軟體升級
(15) 非主要功能，可連結控制用電腦
(16) 完整的照比例式的patch到512組調光器（手動式）
	STENGER VISION 10
(1)使用者可自行選取一組或二組的預備模式。
(2)一組DMX512/1990輸出。
(3)24組以上的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。
(4)48組以上的控制迴路。
(5)燈光場景的換場工作區，分舞台及預備區，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。
(6)500組以上劇場用的記憶。
(7)10000組chaser，每一組chaser有99階，可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。
(8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。
(9)最多可以有216組副控。
(10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。
(11)25組副控可同時地做播放工作。
(12)—組LED顯示螢幕，以捲動方式出現狀態訊息。
(13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。
(14)一組3.5”flopy，用來錄製表演節目，及做軟體升級。
(15)MIDI IN/OUT接頭供MIDI功能使用。
(16)完整的照比例式的patch到512組調光器。

	PHILIPS Strand Palette（廠商名稱：福茂國際股份有限公司）
(1)使用者可自行設定模式。
(2)DMX1024輸出(512x2)。
(3)32組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。
(4)48組以上的控制迴路。
(5)A/B切換，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。
(6)500組劇場用的記憶。
(7)200組chaser，每一組chaser可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。
(8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。
(9)最多可以有216組副控。
(10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。
(11)25組副控可同時地做播放工作。
(12)—組VGA顯示螢幕。
(13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。
(14)一組USB，錄製表演節目。
(15)RS-232, Serial Data port PC MediaPlayer。
(16)完整的照比例式的patch到512組調光器(由軟體設定patch)。


	ETC Eos Ti（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司）
(1)使用者可自行選取一組或二組的預備模式。
(2)DMX1024輸出(512x2)。
(3)24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。
(4)48組的控制迴路。
(5)A/B切換，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。
(6)500組劇場用的記憶。
(7)每一組chaser可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。
(8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。
(9)最多可以有216組副控。
(10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。
(11)25組副控可同時地做播放工作。
(12)—組VGA顯示螢幕訊息。
(13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。
(14)一組USB接頭，用來錄製表演節目，及做軟體升級。
(15)MIDI IN/OUT接頭供MIDI功能使用。
(16)完整的照比例式的patch到512組調光器(由軟體設定patch)。








3-2舞台燈光設備（數位調光主機）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	數位調光主機
(1)100%數位化調光器。
(2)容量24迴路，每迴路3KW。
(3)DMX512/1990輸入或數位化輸入。
(4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。
(5)10種以上調光曲線可供選擇：linearr.m.s voltage，linear r.m.s to120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating及3組可程式化的曲線。
(6)平順的淡入淡出(4000階以上的解析度)。
(7)一旦DMX及數位訊號中斷時，最後的一個燈光序仍然存在。
(8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。
(9)所有程式化資料可永久的保存。
(10)有自動的自我測試能力。
(11)可在現場做20個以上燈光序的製作、儲存的控制。
(12)每一個調光器都可做位址的選擇(patch)。
(13)濾波等級(200μs)以上。
(14)調光序、解析度均可做個別的選取。
(15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。
(16)輸出端子盤為”N-disconnected”。
(17)230V/400V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。
(18)1P MCB或HRC 100KA保險絲的個別保護。
(19)hard-fired的thyristors，可控制鎢絲滷素燈、帶變壓器的低伏特燈、帶穩壓器的日光燈。
(20)安靜的風扇會自動的停止。
(21)可做遙控的程式化。
(22)過熱保護(會漸漸的淡出）。
(23)診斷：可自動偵測短路、負載的出現否、壞了的thyristor。
(24)原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。


	ADB EURORACK 60【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
(1) 數位化調光器
(2) 24迴路，每迴路3KW。
(3) DMX512/1990 輸入
(4) 可在現場做調光器測試（steady或 chaser)
(5) 10種調光曲線可供選擇：linear r. m. s voltage，linear r. m. s to 120V ， fluo ， square law ， TV laws(BBC) ， non-dim with hysteresis，linear r. m. s with preheating及3組可程式化的曲線。
(6) 平順的淡入淡出（4000階的解析度）
(7) 一旦DMX及數位訊號中斷時，最後的一個燈光序仍然存在
(8) 可顯示DMX及數位訊號的控制水平(％)
(9) 所有程式化資料可永久的保存
(10) 有自動的自我測試能力。
(11) 可在現場做20個燈光序的製作、 儲存的控制
(12) 每一個調光器都可做位址的選擇 (patch)
(13) 濾波等級200μs
(14) 調光序、解析度均     可做個別的選取。
(15) 現場的狀態報告     （過熱-處理器的 檢    查-DMX的出現）
(16) 輸出端子盤為” N    -disconnected”
(17) 230V/400V Star 電    源3NPECTN-S) ，
    60Hz
(18) IP MCB或HRC 100    KA保險絲的個別保    護
(19) hard-fired 的 thyri    stors > 可控制鎢     絲滷素燈、帶變壓     器的低伏特燈、帶     穩壓器的日光燈
(20) 安靜風扇會自動的    停止
(21) 可做遙控的程式化
(22) 過熱保護（會漸漸      的淡出）
(23) 診斷：可自動偵測     短路、負載的出現     否 '壞了的thyristor

	MDS CD-203iW
（廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1、ACT DEVICE、原廠(網購)）
(1) 數位化調光器
(2) 容量3x8迴路
(3) DMX512/1990 輸入
(4) 可在現場做調光器測試（steady或 chaser)
(5) 3種調光曲線可供選擇 JATET曲線x3(本案只使用3組）
(6) 平順的淡入淡出
(7) DMX訊號中斷，記憶最後的一個燈光序
(8) 可顯示DMX訊號的控制水平（％)
(9) 所有程式化資料可永久的保存
(10) 有自動的自我測試能力。
(11) 燈光序的製作、儲存軟體設定
(12) 可做位址的選擇      patch
(13) 濾波等級200μs
(14) 調光序、解析度均    可軟體設定
(15) 過熱-處理器的檢      查
(16) STANDARD輸出端    子盤
(17) 標準為 100V/200    V電源3NPE(TN-      S)，60Hz(可訂製2     30V)
(18) IP MCB保險絲的     個別保護
(19) 可控制鎢絲滷素     燈、帶變壓器的低     伏特燈、帶穩壓器     的日光燈
(20) 溫度控制風扇
(21) 可做遙控的程式     化
(22) 過熱保護
(23) 診斷：可自動偵測

	(RDS)TOSHIBA DIMSTAR III
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)）
(1) 數位化調光器
(2) 容量40迴路，每迴路3KW。
(3) DMX512/1990 輸入
(4) 可在現場做調光器測試
(5) 3種調光曲線可供選擇：JATET曲線x3(本案只使用3組）
(6) 平順的淡入淡出
(7) DMX訊號中斷，記憶最後的一個燈光序
(8) 可顯示DMX訊號的控制水平（％)
(9) 所有程式化資料可永久的保存
(10) 有自動的自我測試能力。
(11) 燈光序的製作、儲存軟體設定
(12) 可做位址的選擇     patch
(13) 濾波等級200μs
(14) 調光序、解析度     均可軟體設定
(15) 現場的狀態報告   （過熱-處理器的     檢查-DM的出現）
(16) STANDARD輸出     端子盤
(17) 標準為100V/200    V Star電源3NPE    CTN-S)，60Hz(可     訂製 230V)
(18) IP MCB保險絲的    個別保護	
(19) 可相位控制鎢絲    滷素燈、帶變壓     器的低伏特燈、     帶穩壓器的日光   燈 (Nondimu 控    制.)
(20) 溫度控制風扇
(21) 可做遙控的程式    化
(22) 過熱保護
(23) 診斷：可自動偵     測

	STENGER DIMKIT
(1)數位化調光器。
(2)容量12x2迴路，每迴路3KW。
(3)DMX512/1990輸入。
(4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。
(5)6種調光曲線：JATET曲線x3 linear r.m.s voltage，linear r.m.s to 120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating。
(6)平順的淡入淡出4000階的解析度。
(7)一旦DMX及數位訊號中斷時，最後的一個燈光序仍然存在。
(8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。
(9)所有程式化資料可永久的保存。
(10)有自動的自我測試能力。
(11)可在現場做20個以上燈光序的製作、儲存的控制。
(12)每一個調光器都可做位址的選擇(patch)。
(13)濾波等級220μs。
(14)調光序、解析度均可做個別的選取。
(15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。
(16)輸出端子盤為”N-disconnected”。
(17)230V/400V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。
(18)1P MCB或HRC 100KA保險絲的個別保護。
(19)hard-fired的thyristors，可控制鎢絲滷素燈、帶變壓器的低伏特燈、帶穩壓器的日光燈。
(20)溫度控制風扇。
(21)可做遙控的程式化。
(22)過熱保護(會漸漸的淡出）。
(23)診斷：可自動偵測短路、負載的出現否、壞了的thyristor。

	PHILIPS Strand a21(福茂國際股份有限公司)
(1數位化調光器。
(2)容量24迴路，每迴路3KW。
(3)DMX512/1990輸入。
(4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。
(5)10種以上調光曲線可供選擇：linearr.m.s voltage，linear r.m.s to120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating。
(6)平順的淡入淡出。
(7)DMX及數位訊號中斷記憶最後的一個燈光序。
(8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。
(9)所有程式化資料可永久的保存。
(10)有自動的自我測試能力。
(11)燈光序的製作、儲存軟體設定。
(12)可做位址的選擇(patch)。
(13)濾波等級200μs。
(14)調光序、解析度均可軟體設定。
(15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。
(16)前端輸出端子盤。
(17)120V/230V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。
(18)SCR 1000Amp的個別保護。
(19)可控制鎢絲滷素燈、0-10V、120 or 277V。
(20) 溫度控制風扇。
(21)可做遙控的程式化。
(22)過熱保護。
(23可自動偵測短路、負載的出現否。

	ETC Sensor3（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司）
(1)數位化調光器。
(2)容量24迴路，每迴路3KW。
(3)DMX512/1990輸入。
(4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。
(5)10種以上調光曲線可供選擇：linearr.m.s voltage，linear r.m.s to120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating。
(6)FADE IN/OUT。
(7) DMX及數位訊號中斷記憶最後的一個燈光序。
(8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。
(9)所有程式化資料可永久的保存。
(10)有自動的自我測試能力。
(11)燈光序的製作、儲存軟體設定。
(12)可做位址的選擇(patch)。
(13)濾波等級200μs。
(14) 調光序、解析度均可軟體設定。
(15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。
(16)STANDARD輸出端子盤。
(17)230V/400V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。
(18)SCR 1000Amp的個別保護。
(19)可控制鎢絲滷素燈、0-10V、120 or 277V。
(20) 溫度控制風扇。
(21)可做遙控的程式化。
(22)過熱保護。
(23)診斷：可自動偵測短路、負載的出現否。







3-3舞台燈光設備（佛氏鏡片聚光燈）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	佛氏鏡片聚光燈
A.Ø112mm以上佛氏聚光鏡片。
B.GY9.5燈座，650W以上，220V。
C.1m長矽質電源線。
D.合乎國際安規，帶CE標記或UL標記。
E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。
G.一個金屬濾光框。
H.陽極電鍍鋁的球面反射器。
I.Field angle:18°~20°-65°~67°。
J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1,500lux以上。
K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200lux以上。
L.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。


	ADB F 51【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處）
A. Ø112mm以上佛氏聚光鏡片。
B. GY9. 5 燈座，650W 220V。
C. lm長矽質電源線。
D. 合乎國際安規，CE標記
E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝
F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡
G. 一個金屬濾光框
H. 陽極電鍍鋁的球面反射器
I. Field angle : 18°〜65
J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1,541 lux
K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達218 lux
	MDS AF-8N（株氏會社松村電機製作所）
A. Ø112mm以上佛氏聚光鏡片。
B. G22 燈座，1000W 100V
C. 1. 5m長20A電源線
D. 合乎日本安規
E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝
F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡
G. 一個金屬濾光框
H. 鋁的球面反射器
I. Field angle ： 10.1°〜50.3°
J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達5, 470 lux
K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達553 lux
	RDS 0.5KQS
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)）
A. Ø 6"佛氏聚光鏡片(150mm)
B. GX9. 5 燈座，650W 220V。
C. 1. 5m長電源線
D. 合乎日本安規
E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處 理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝
F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡
G. 一個金屬濾光框
H. 鋁的球面反射器
I. Field angle : 10. 9°〜50.5°
J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達32901ux
K. 最大角度時:投射距離5m時，亮度最大可達425 lux
	STENGER F10
A.Ø150mm 
B.GX9.5，1000W CP24/CP70、1200W CP90。
C.3x1.5mm2。
D.未記載。
E. 未記載。。
F. 未記載。
G. 未記載。
H.陽極電鍍鋁的球面反射器。
I. 未記載。
J. 未記載。
K. 未記載。

	PHILIPS Selecon Rama（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司）
A.Ø150mm佛氏聚光鏡片。
B.GX9.5燈座，1000W，220V。
C.1m長電源線。
D.合乎國際安規，CE標記。
E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。
G.一個金屬濾光框。
H.鋁的球面反射器。
I.Field angle:6°~60°。
J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達4600lux。
K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達490lux。


	ETC Source Four Fresnel（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司）
A.Ø7”mm佛氏聚光鏡片(175mm)。
B.GX9.5燈座，750W，220V。
C.1m長電源線。
D.合乎國際安規，UL標記。
E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。
G.一個金屬濾光框。
H.鋁的球面反射器。
I.Field angle: 20°-65°。
J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達9,460lux。
K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達3700lux。








3-4舞台燈光設備（稜凸鏡聚光鏡）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	稜凸鏡聚光燈
A.Ø112mm以上稜凸透鏡片。
B.GY9.5燈座，650W以上，220V。
C.1m長矽質電源線。
D.合乎國際安規，帶CE標記或UL標記。
E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。
G.一個金屬濾光框。
H.陽極電鍍鋁的球面反射器。
I.投射角度：9°~10°-60°~62°。
J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達2,000lux以上。
K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200lux以上。
L.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。


	ADB C51【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
A. Ø112mm以上稜凸透鏡片。
B. GY9.5燈座，650W    ，220V
C. lm長矽質電源線
D. 合乎國際安規，CE標記
E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處 理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝
F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡
G. 一個金屬濾光框
H. 陽極電鍍鋁的球面反射器
I.投射角度：9°~60°
J.	最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達2,042 lux
K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200 lux
	MDS AC-8N（株氏會社松村電機製作所）
A. Ø203mm稜凸透鏡片。
B. GY9.5燈座，100W    ，110V
C. 1. 5m長電源線
D. 合乎日本安規
E. 提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝
F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡
G. 一個金屬濾光框
H. 鋁的球面反射器
I. 投射角度：4.2°~64.4°
J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達15,910 lux
K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達319 lux
	RDS ALF-5
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)）
A. Ø6”稜凸透鏡片(150mm)。
B. GY9.5燈座，650W    ，220V
C. 1. 5m長電源線
D. 合乎日本安規
E. 提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝
F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡
G. 一個金屬濾光框
H. 鋁的球面反射器
I. 投射角度：10.5°~51.5°
J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1900 lux
K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達310 lux
	STENGER PC20
A.Ø200mm稜凸透鏡片。
B.G22燈座，2000W。
C.3 x 1.5mm2。
D.未記載。
E. 未記載。
F. 未記載。
G. 未記載。
H. 未記載。
I. 未記載。
J.最小角度亮度最大可達3850lux。
K.最大角度亮度最大可達195lux。

	PHILIPS Selecon Acclaim PC（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司）
A.Ø120mm稜凸透鏡片。
B.T/27燈座，650W，220V。
C.1m長電源線。
D.合乎國際安規，CE標記。
E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。
G.一個金屬濾光框。
H.陽極電鍍鋁的球面反射器。
I.投射角度：4°~64°。
J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達2,083lux。
K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200lux。


	ETC Source Four Zoom25-50（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司）
A.Ø6”mm以上稜凸透鏡片(150mm)。
B.GY9.5燈座，750W，220V。
C.1m長電源線。
D.合乎國際安規， UL標記。
E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。
G.一個金屬濾光框。
H.陽極電鍍鋁的球面反射器。
I.投射角度：25°~50°。
J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達7,212lux。
K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1700lux。








3-5舞台燈光設備（變焦投影聚光燈）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	變焦投影聚光燈
A.鍍銀玻璃球面反射器。
B.18°~20°-38°~40°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。
C.一非球面condenser鏡片。
D.GY9.5燈座，650W以上，220V。
E.1m長矽質電源線。
F.配備4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或B尺寸的G0B0。
G.合乎國際安規，帶CE標記或UL標記。
H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
I.前有安全網罩。
J.一個金屬濾光框。
K.Field angle：18°~20°-38°~40°。
L.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達750lux以上。
M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達220lux以上。
N.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。

（偵D卷P42背面）
	ADB DS 54【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
A. 鍍銀玻璃球面反射器
B. 18°〜38°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡 片
C. 一非球面condenser鏡片
D. GY9. 5 燈座，650W，220V
E. lm長矽質電源線
F. 配備4片不鏽鋼光束調整遮光片， 防反射塗裝，還可插入光圈調整或B 尺寸的G0B0
G. 合乎國際安規，CE標記
H. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體 經過黑色防反射塗裝。
I. 前有安全網革
J. 一個金屬濾光框
K. Field angle ：18°〜38°
L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達780 lux
M. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達227lux
	RDS CCT-ZOORY
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)）
A. 鍍銀玻璃球面反射器
B. 11°〜36°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡 片
C. 一非球面condenser鏡片
D. GY9.5 燈座，1000W，100V
E. l.5m長矽質電源線
F. 配備4片不鏽鋼光束調整遮光片， 防反射塗裝，還可插入光圈調整或B 尺寸的G0B0
G. 合乎日本安規
H. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體 經過黑色防反射塗裝。
I. 前有安全網革
J. 一個金屬濾光框
K. Field angle ：11°〜36°
L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達9000 lux
M. 最大角度時：投射距離5m時，亮度
最大可達2900 lux
	MDS EM-117Z
（廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1 ACT DEVICE、原廠(網購)）
A. 鍍銀玻璃球面反射器
B. 17°〜30°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片
C. 一非球面condenser鏡片
D. GY9. 5 燈座，650W，220V
E. lm長矽質電源線
F. 配備4片不鏽鋼光束調整遮光片， 防反射塗裝，還可插入光圈調整或B 尺寸的G0B0
G. 合乎日本安規
H. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體 經過黑色防反射塗裝。
I. 前有安全網革
J. 一個金屬濾光框
K. Field angle ：17°〜30°
L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度 最大可達750 lux
M. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達220 lux
	PHILIPS Selecon Acclaim Axial Zoom（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司）
A.球面反射器。
B.18°~34°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。
C.球面鏡片。
D.GY9.5燈座，600W，220V。
E.1m長電源線。
F.4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或G0B0。
G.合乎國際安規，CE標記。
H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
I.前有安全網罩。
J.一個金屬濾光框。
K.Field angle：18°~34°。
L.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達3014lux。
M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達695lux。


	ETC Source Four Zoom15-30（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司）
A.球面反射器。
B.15°~30°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。
C.一非球面鏡片。
D.GY9.5燈座，750W，220V。
E.1m長電源線。
F.4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或G0B0。
G.合乎國際安規，UL標記。
H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
I.前有安全網罩。
J.一個金屬濾光框。
K.Field angle：5°~30°。
L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1703lux。
M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1820lux。


	Coemar Spot650/1000PC
A.鍍銀玻璃球面反射器。
B.11°~47°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。
C.一非球面condenser鏡片。
D.GY9.5燈座，650W，220V。
E.1m長矽質電源線。
F.配備4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或B尺寸的G0B0。
G.合乎國際安規，CE標記。
H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。
I.前有安全網罩。
J.一個金屬濾光框。
K.Fieldangle：11°~47°。
L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達780lux。
M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達227lux。




3-6舞台燈光設備（PAR聚光燈）【註：      為規格不符】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁或和穗舉例

	PAR64
A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。
B.燈具為黑色電鍍鋁，帶濾色框匣。
C.最大體積：長度：420mm，直徑：260mm。
D.安全網架：最少10mm。
E.一濾鏡框。
F.無燈泡時的最大重量：5Kg。
G.燈泡：1000W，3200°K，300 hours，standard beam。

（偵D卷P42背面-43）
	ADB【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。
B.燈具為黑色電鍍鋁，帶濾色框匣。
C.最大體積：長度：420mm，直徑：260mm。
D.安全網架：最少10mm。
E.一濾鏡框。
F.無燈泡時的最大重量：5Kg。
G.燈泡：1000W，3200°K，300 hours，standard beam。
	MDS（株氏會社松村電機製作所）
A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。
B. 未記載。
C.最大體積：長度：440mm。
D.未記載。
E.一濾鏡框。
F.4Kg。
G.燈泡：1000W。
	RDS
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)）
A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。
B.燈具為黑色電鍍鋁。
C.最大體積：長度：425mm，直徑：346mm。
D. 未記載。
E.一濾鏡框。
F.無燈泡時的最大重量：2.3Kg。
G.燈泡：1000W。
	GE（GE Lighting Taiwan）
未見型錄。

	KUPO（庭田企業有限公司）
A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。
B.燈具為黑色電鍍鋁，帶濾色框匣。
C.最大體積：長度：420mm，直徑： 260mm。
D.安全網架：未記載。
E. 未記載。
F.無燈泡時的最大重量：1.79Kg。
G.燈泡：未記載。


	點燈（點燈事業有限公司）
A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。
B.黑色鋁製桶身。
C.最大體積：長度：425mm x 255mm。
D.安全網架：未記載。
E. 未記載。
F.無燈泡時的最大重量：未記載。
G.燈泡：1000W。







3-7舞台燈光設備（800W多功能變焦聚光燈）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁或和穗舉例

	800W多功能變焦聚光燈
A.反射罩為雙色性玻璃反射罩。
B.倶4組以上可360°旋轉無阻擋的光束切片。
C.使用環狀控制的光束切片。
D.兩組以上的鏡片可調整角度。
E.倶兩組以上的360°旋轉環狀控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。
F.倶燈泡的對焦校正旋鈕。
G.燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。
H.G9.5燈座，供220V 800W以上之石英鹵素軸向燈泡或金屬燈泡使用。
I.12°~15°-30°~32°自動變焦聚光燈。
亮度特性如下：
於最小角度投射距離10M時亮度大於3800Lux。
於最大角度投射距離5M時亮度大於3900Lux。
J.可調整位置的固定軛
K.需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框。
L.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。

（偵D卷P43）
	ADB WARP【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
A. 反射罩為雙色性玻璃反射罩。
B. 倶4組以上可360°旋轉無阻擋的光束切片。
C. 用環狀控制的光束切片。
D. 兩組以上的鏡片可調整角度。
E. 倶兩組以上的360°旋轉環狀控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。
F. 倶燈泡的對焦校正旋鈕。
G. 燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。
H. G9.5燈座，供220V 800W以上之石英鹵素軸向燈泡或金屬燈泡使用。
I. 12°〜30°自動變焦聚光燈
J. 於最小角度投射距離10M時亮度大於 390DLux。
K. 於最大角度投射距離5M時亮度大於3960Lux。
L. 可調整位置的固定軛
M. 需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框
	RDS CCT-ZOORY
（廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1 ACT DEVICE、原廠(網購)）
A. 為鋁合金反射罩
B. 倶4組阻擋的光束切片。 可360°調整
C. 4組光束切片。可360°調整
D. 兩組以上的鏡片可調整角度。
E. 可置入光圈調整板或G0B0。
F. 俱對焦校正。
G. 燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。
H. G9.5燈座，供100V 1000W之石英鹵素軸向燈泡（220V為訂製品）
I. 11 °〜26°變焦聚光燈。
於最小角度投射距離10M時亮度大於 3100Lux。
於最大角度投射距離5M時亮度大於8000Lux。
J. 可調整位置的固定軛
K. 需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框

	Nietharmer HPZ 215 X
（廠商名稱：Nietharmer）
A. 為鋁合金反射罩
B. 倶4組阻擋的光束切片。可360°調整
C. 4組光束切片。可360°調整
D. 兩組以上的鏡片可調整角度。
E. 可置入光圈調整板或G0B0。
F. 俱對焦校正。
G. 燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。
H. G22燈座，供220V 2000W之石英鹵 素轴向燈泡
I. 15°〜40e變焦聚光燈。
於最小角度投射距離10M時亮度大於 4900Lux。
於最大角度投射距離5M時亮度大於750Lux
J. 可調整位置的固定軛
K. 需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框

	STENGER WARP HALOGEN
A.未記載。
B.倶4組可360°旋轉無阻擋的光束切片。
C. 未記載。
D. 未記載。
E.倶兩組的360°旋轉。
F. 未記載。
G. 未記載。
H.G9.5燈座，供230V 800W 
I.12°~30°自動變焦聚光燈。
於最小角度投射距離10M時亮度大於3900Lux。
於最大角度投射距離5M時亮度大於3960Lux。
J. 未記載。
K. 未記載。


	PHILIPS Strand SPX Ellipsoidal（福茂國際股份有限公司）
A.球面反射鏡。
B.倶4組阻擋的光束切片可360°調整。
C.可控制的光束切片可360°調整。
D.兩組的鏡片可調整角度。
E.倶兩組控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。
F.倶燈泡的對焦校正旋鈕。
G.可調光束之變化功能及上下左右之方向。
H.G9.5燈座，供220V 800W之石英鹵素軸向燈泡。
I.15°~35°自動變焦聚光燈。
於最小角度投射距離10M時亮度大於3445Lux。
於最大角度投射距離5M時亮度大於5032Lux。
J.可調整位置的固定軛
K.需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框。


	ETC Source Four Zoom15-30（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司）
A.為玻璃反射罩。
B.倶4組可阻擋的光束切片可360°調整。
C. 可控制的光束切片可360°調整。
D.兩組的鏡片可調整角度。
E.倶兩組的控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。
F.倶燈泡的對焦校正旋鈕。
G.可調光束之變化功能及上下左右之方向。
H.G9.5燈座，供220V 750W以上之石英鹵素軸向燈泡。
I.15°~30°自動變焦聚光燈。
於最小角度投射距離10M時亮度大於11460Lux。
於最大角度投射距離5M時亮度大於12315Lux。
J.可調整位置的固定軛
K.需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框。








3-8舞台燈光設備（泛光燈）【註：      為規格不符】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁或和穗舉例

	泛光燈
A.外殼須為鋁材製造。
B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。
C.倶自然通風孔散熱。
D.有濾光框及安全網。
E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整轴心及防止滑動。
F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。
G.對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成。
H.工作角度：0°~2°-90°~92°。
I.1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓220V。
J.附2m長矽質電源線。
K.隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理。
L.須合乎國際安規，及CE標記或UL標記。
M.附安全鏈及掛鉤。
N.原裝進口品，附原廠開具售後服務保固書、海關進口證明。

（偵D卷P43-43背面）
	ADB LF1000【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
A. 鋁材製造。
B. 防高溫處理，外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝
C. 倶自然通風孔散熱
D. 有濾光框及安全網
E. 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動
F. 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。
G. 對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成
H. 工作角度：0°〜90°
I. 1000W南素燈光及兩個R7S燈座，電 壓 220V
J. 附2m長矽質電源線
K. 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理
L. 合乎國際安規，CE標記
	RDS HORIZON
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)）
A. 薄鋼製造
B. 防高溫處理，外殼烤黑漆塗裝
C. 倶自然通風孔散熱
D. 有濾光框及安全網
E. 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動
F. 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。
G. 對稱式反射器
H. 工作角度：0°〜90°
I. 800W南素燈光及R7S燈座，電壓220V
J. 附2m長電源線
K. 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有耐熱塗裝處理
L. 合乎日本安規
	STENGER LF1000
（廠商名稱：原廠(網購)）
無型錄
	PHILIPS Selecon Aurora Flood（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司）
A.鋁材製造。
B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。
C.倶自然通風孔散熱。
D.有濾光框及安全網。
E. 未記載。
F. 未記載。
G. 未記載。
H. 未記載。
I.1000W，電壓220V-240V。
J. 未記載。
K. 未記載。
L.合乎國際安規， CE標記。
M.未記載。

	ALTMAN Focusing cyc（廠商名：幕後企業有限公司、福茂國際股份有限公司）
A.鋁材製造。
B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。
C. 未記載。
D.有濾光框及安全網。
E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整轴心及防止滑動。
F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。
G.對稱式反射器。
H. 未記載。
I.1500W，120/240V。
J. 未記載。
K. 未記載。
L.合乎國際安規，CE標記。
M.無記載。


	Coemar Sequenza 1000A（廠商名稱：MDS LIGHTING INC）
A未記載。
B. 未記載。
C. 未記載。
D. 未記載。
E. 未記載。
F. 未記載。
G. 未記載。
H. 85°、105°。
I.1000W，電壓230V。
J. 未記載。
K. 未記載。
L. 未記載。
M.無記載。








3-9舞台燈光設備（天幕燈）【註：      為規格不符】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁或和穗舉例

	天幕燈
A.外殼須為鋁材製造。
B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。
C.倶自然通風孔散熱。
D.有濾光框及安全網。
E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動。
F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。
G.非對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成。
H.工作角度:0°~2°-90°~92°。
I.1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓220V。
J.附2m長矽質電源線。
K.隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理。
L.須合乎國際安規，及CE標記或UL標記。
M.附安全鏈及掛鉤。
N.原裝進口品，附原廠開具售後服務保固書、海關進口證明。

（偵D卷P43背面）
	ADB HF1000【和穗】
（廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)）
A. 外殼為鋁材製造
B. 防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝
C. 倶自然通風孔散熱
D. 有濾光框及安全網
E. 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動
F. 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用
G. 非對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成
H. 工作角度：0°〜90°
I. 1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓220V。
J. 2m長矽質電源線
K. 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理
L. 合乎國際安規，CE標記
	RDS HORIZON
（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP）
A. 外殼為薄鋼製造
B. 防高溫處理，整組外殼烤黑漆塗裝
C. 倶自然通風孔散熱
D. 有濾光框及安全網
E. 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動
F. 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用
G. 非對稱式反射器
H. 工作角度：0°〜90°
I. 1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓110V。
J. 2m長電源線
K. 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理
L. 合乎日本安規
	STENGER HF1000
A. 未記載。
B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。
C. 未記載。
D. 未記載。
E. 未記載。
F. 未記載。
G. 未記載。
H. 未記載。
I.R7s，1000W燈泡，電壓220V。
J. 未記載。
K. 未記載。
L. 未記載。
M.未記載。

	PHILIPS Selecon Aurora Cyc（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司）
A.外殼為鋁材製造。
B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。
C.倶自然通風孔散熱。
D.有濾光框及安全網。
E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動。
F. 未記載。
G. 未記載。
H. 未記載。
I.1000W燈泡，電壓220V。
J. 未記載。
K.隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理。
L.合乎國際安規，CE標記。
M.未記載。

	ALTMAN sky-cyc（廠商名：幕後企業有限公司、福茂國際股份有限公司）
A.外殼為鋁材製造。
B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。
C. 未記載。
D. 未記載。
E. 未記載。
F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。
G. 未記載。
H. 未記載。
I.1000W燈泡，電壓120V。
J.2m長電源線。
K. 未記載。
L. 未記載。
M.未記載。

	Robert juliat HORUS（廠商名稱：杭州億達時燈光設備有限公司、MACAO/HONG KONG）
A. 未記載。
B. 未記載。
C. 未記載。
D.有濾光框及安全網。
E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動。
F. 未記載。
G. 未記載。
H. 未記載。
I.1000W，電壓230V/240V。
J.1.5mm2。
K. 未記載。
L.合乎國際安規，CE標記。
M.未記載。







4-1視聽音響系統設備（200Wx8後級功率擴大器）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁舉例（五家）（註：和穗所提出表格同宗邁版本）

	200Wx8後級功率擴大器
A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。
B.輸出功率：200Wx8組，4歐姆；400Wx4組，8歐姆橋接方式。
C.頻率響應：優於20Hz-20KHz(+0，-0.3dB)。
D.總諧波失真率(THD+N)：低於0.025%(1KHz)。.
E.頻道分離度：優於85dB以上。
F.信號雜訊比：優於103dB以上，A加權。
G.輸入靈敏度：大於1V以上。
H.電壓增益：大於36倍以上。
I.散熱系統：2組以上溫控可變速風扇。
J.保護系統：CLIP LIMITER，THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS，LOW FREQUENCY，HIGH FREQUENCY。
K.阻尼係數：大於200：1。
L.輸入阻抗：大於20K歐姆，平衡式輸入。
M.串音比：大於85dB(A加權，400Hz)以上。
N.電源系統：使用2組以上環形變壓器，並具2組電源開關。
0.面板LED指示燈：具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。
P.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。
Q.須檢附符合經濟部商品檢驗局EMC檢測合格，並具有合格證明文件。

（偵D卷P49背面-50）
	Bittner 8x200
（和穗、Bittner Audio International GmbH）
A. 8迴路輸出功率擴大 機，SMT製造標準
B. 200Wx8 組，4 歐姆;400W x4組，8歐姆橋接方式。
C. 20Hz- 20KHz(+0，-0. 3dB)。
D. <0. 025%
E. >85Db
F. 103dB，A 加權
G. 大於IV
H. 大於36倍
I. 2組溫控可變速風扇
J. 保護系統：CLIPLIMITER ， THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT， DC,OUTPUTRELAYS， LOW FREQUENCY ， HIGH FREQUENCY。
K. 200 ： 1
L. >20K歐姆，平衡式輸入
M. >85dB
N. 使用2組以上環形變 壓器，並具2組電源 開關
O. 具 CLIP， PROTECT， SIGNAL，POWER 等 LED功能指示
	Cresaudio CM2208
A. 8迴路輸出功率擴大機
B. 220Wx8 組，4 歐姆；400W x4組，8歐姆橋接方式
C. 20Hz- 20KHz(+0，-0.3dB)。
D. <0. 02%(lKHz)
E. >97dB
F. 103dB，A 加權
G. 0. 775V
H. X40倍
I. 2組溫控可變速風扇
J. 保護系統： CLIP LIMITER，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，ON/OFF TRANSIENTS，OVER-CURRENT
K. 200 ： 1
L. 2OK 歐姆 balanced
M. >-60dB
N. 使用環形變壓器，並具 1組電源開關
O. 具 CLIP， PROTECT， SIGNAL，POWER 等 LED功能指示
	Peavey XR8300
A. 8迴路輸出功率擴大機
B. 300Wx8 組，4 歐姆；400W x4組，8歐姆橋接方式。
C. 20Hz- 20KHz(+0-ldB)
D. 0. 02%(lKHz)
E. 80dB
F. 100dB
G. 1.225V
H. 60dB
I. 2組溫控可變速風扇
J. 保護系統：CLIP LIMITER THERMAL ONRUSH CURRENT PROTECTION ， SHORT CIRCUIT ， DC ， OUTPUT RELAYS ， LOW FREQUENCY ， HIGH FREQUENCY。
K. 200 ： 1
L. 11K歐姆，平衡式輸入
M. 80dB
N. 使用環形變壓器，並具1 組電源開關
O. 具 CLIP， PROTECT， SIGNAL，POWER 等 LED功能指示
	YAMAHA IPA 8200（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。
B.200Wx8組，4歐姆；400Wx4組，8歐姆橋接方式。
C.頻率響應：優於20Hz-20KHz(+0，-1.5dB)。
D.<0.5%(1KHz)。.
E.60dB。
F.100dB。
G.5.2dBu。
H.26dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.保護系統：POWER，PROTECT，CLIP，SIGNAL，MUTE，PARLLEL，BRIDGE。
K.200：1。
L.20K歐姆，平衡式輸入。
M.65dB。
N.使用環形變壓器，並具2組電源開關。
0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。


	Crown DCi 8/600（泰樂司國際股份有限公司）
A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。
B.600Wx8組，4歐姆；600Wx4組，8歐姆。
C.20Hz-20KHz(+0.25dB)。
D.<0.35%。.
E.60dB。
F.>108dB。
G.5.2dBu。
H.34dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.保護系統：CLIP LIMITER，INRUSH CURRENT N，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS。
K.200：1。
L.10K歐姆，平衡式輸入。
M.80dB。
N.使用2組環形變壓器，並具2組電源開關。
0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。


	EV CPS8.5（台灣羅伯特博世股份有限公司）
A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。
B.輸出功率：500Wx8組，4歐姆；400Wx4組，8歐姆橋接方式。
C.20Hz-20KHz(+0，-0.3dB)。
D.<0.3%(1KHz)。.
E.85dB。
F.98dB，A加權。
G.1.1V。
H.32dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.保護系統：CLIP LIMITER，HI TEMP，DC，HF，SHORT CIRCUIT，PICK，INRUSH CURRENT N，SHORT CIRCUIT，OUTPUT RELAYS。
K.200：1。
L.20K歐姆，平衡式輸入。
M.<-80dB。
N.使用2組環形變壓器，並具2組電源開關。
0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。


	Lab.Grouppen C 20:8（福茂國際股份有限公司）
A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。
B.250Wx8組，4歐姆；500Wx4組，8歐姆。
C.20Hz-20KHz(+0，-3dB)。
D.<0.05%(1KHz)。.
E.>70dB。
F.>112dB。
G.5.2dBu。
H.32dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.保護系統：CLIP LIMITER，THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS，Mute，Fault，HIGH FREQUENCY。
K.200：1。
L.20K歐姆，平衡式輸入。
M.>70dB。
N.使用2組環形變壓器，並具1組電源開關。
0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。


	ASHLY NE8250（振豐科技事業有限公司）

A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。
B.輸出功率：250Wx8組，4歐姆；500Wx4組，8歐姆橋接方式。
C.20Hz-20KHz(+1，-1dB)。
D.<0.5%(1KHz)。.
E.60dB。
F.>107dB。
G.6.2dBu。
H.35dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J. 保護系統：POWER，PROTECT，CLIP，SIGNAL，MUTE，PARLLEL，BRIDGE。
K.200：1。
L.20K歐姆，平衡式輸入。
M.無記載。
N.使用2組環形變壓器，並具2組電源開關。
0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。






4-2視聽音響系統設備（400Wx2功率擴大器）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及舉例

	400Wx2功率擴大器
A.雙迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT設計及製造標準。
B.輸出功率：大於400W+400W 4歐姆，800W橋接。
C.頻率響應：優於20Hz-20kHz(+0，-0.3dB)。
D.總諧波失真率(THD+N)：低於0.03%(1kHz)。
E.頻道分離度：優於85dB以上。
F.信號雜訊比：優於105dB以上，A加權。
G.輸入靈敏度：大於1V以上。
H.電壓增益：大於40倍以上。
I.散熱系統：1組以上溫控可變速風扇。
J.保護系統：CLIP LIMITER，THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS，LF，HF。
K.阻尼係數：大於350：1。
L.輸入阻抗：大於20kHz，平衡式輸入。
M.輸入型式：XLR，STEREO JACK COMBO，PHOENIX。
N.輸出型式：具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。
0.串音比：大於85dB(A加權，400Hz)以上。
P.電源變壓器：須使用環形變壓器。
Q.面板LED指示燈：具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。
R.内建PC遙控連結埠，經由RS485或RS422連結PC，並在WINDOWS環境下，每一控制迴路可遠端遙控15組以上擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。
S.整組原裝進口。

	Bittner BASIC800（和穗）
A. 雙迴路輸出，SMT製造標準
B. 400W+ 400W 4Ω)，橋接 8Ω，800W
C. 20Hz〜20kHz (+0，-0. 3dB)
D. <0. 03%
E. >85dB。
F. >103dB， (20Hz〜 20kHz)
G. ≧+3dBu
H. ≧34dB
I. 2組溫控可變速風扇
J. Clip Limiter ， Thermal ， Short Circuit，DC，Muting Delay ， Current Limiter ， Low Frequency ， High Frequency°
K. 350 ： 1
L. 220KΩ，平衡式輸入
M. XLR
N. 具 Binding Posts 及 Speakon 輸出
O. 大於85dB(A加權，400Hz)
P. 電源變壓器：須使用 環形變壓器
Q. 具 CLIP ， PROTECT ， SIGNAL ， POWER 等 LED功能指示
R. 内建PC遙控連結 埠，經由RS485或 RS422連結PC，並在 WINDOWS環境下，每 一控制迴路可遠端 遙控15組以上擴大 機之輸出電平大 小，靜音控制，電源0N/0FF等功能
	Cresaudio CC1800（廠商名稱：海威科技有限公司）
A. 雙迴路輸出功率擴大機
B. 700W+700W ,4Ω，橋接 8Ω1425W
C. 10Hz〜100kHz (+0-0.3dB)
D. <0.l%(lkHz)
E. ≧85Db
F. ≧103dB，(20Hz〜 20kHz)
G. ≧+3dBu
H. X40(32dB)
I. 2組溫控可變速風扇
J. Thermal ，Short Circuit ， DC，Turn-on bursts, Subsonic ， Incorrect load
K. 300:1
L. 15KΩ，平衡式輸入
M. XLR
N. 具 Binding Posts 及 Speakon 輸出
O. 75dB
P. 使用環形變壓器
Q. 具 CLIP ， PROTECT ， SIGNAL ， POWER 等 LED功能指示
R. 經由RS485或 RS422連結PC可遠 端遙控擴大機之輸 出電平大小靜音控 制，電源0N/0FF 等功能
	Peavey PV1500
（廠商名稱：海威科技有限公司）
A. 雙迴路輸出功率擴大機
B. 500W+500W ,4Ω，橋接 8Ω1000W
C. 20Hz〜20kHz
D. <0. 03%
E. ≧85dB
F. ≧103dB，（20Hz〜 20kHz)
G. ≧+3dBu
H. X40+32dB
I. 2組溫控可變速風扇
J. Short Circuit Over-temp thermal RF，DC， stable into load ， Low -cut filter ，
K. 300:1
L. 10KΩ平衡式輸入
M. XLR
N. 具 Binding Posts 及 Speakon 輸出
O. lOOdB
P. 使用環形變壓器
Q. 具 CLIP ， PROTECT ， SIGNAL ， POWER 等 LED功能指示
R. 經由RS485或 RS422連結PC可遠 端遙控擴大機之輸 出電平大小靜音控 制，電源0N/0FF 等功能
	YAMAHA TX6n（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.雙迴路輸出功率擴大機。
B.3000W+3000W 4Ω，700W橋接。
C.20Hz-20kHz。
D.≦0.2%(1kHz)。
E.≧85dB。
F.≧108dB，(20Hz-20kHz)。
G.0.0dBu-24dBu。
H.43.8dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER。
K.300：1。
L.≧20k歐姆，平衡式輸入。
M.XLR。
N.具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。
0.65dB。
P.使用環形變壓器。
Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。
R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。


	Crown CDi1000（泰樂司國際股份有限公司）
A.雙迴路輸出功率擴大機。
B.500W+500W 4Ω，橋接8Ω1000W。
C.20Hz-20kHz(+0，-1dB)。
D.<0.5%。
E.>70dB。
F.≧100dB，(20Hz-20kHz)。
G.≧+3dBu。
H.≧34dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER，LOW FREQUENCY，HIGH FREQUENCY。
K.500：1。
L.20k歐姆，平衡式輸入。
M.XLR。
N.具BINDING POSTS。
0.70dB。
P使用環形變壓器。
Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。

R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。


	EV CPS2.4（台灣羅伯特博世股份有限公司）
A.雙迴路輸出功率擴大機。
B.450W+450W，4Ω，900W橋接8Ω。
C.10Hz-40kHz ±1dB。
D.<0.03%(1kHz)。
E.≧85dB。
F.>106dB。
G.+2.2dBu。
H.32dB。
I.3組溫控可變速風扇。
J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，HF，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER，BACK-EMF。
K.300：1。
L.20k歐姆，平衡式輸入。
M.XLR。
N.具BINDING POSTS。
0.80dB。
P.使用環形變壓器。
Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。
R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。


	Lab. Grouppen IPD 1200（福茂國際股份有限公司）
A.雙迴路輸出功率擴大機。
B.2x600W，4Ω，橋接8Ω，1200W。
C.2Hz-42kHz -0.3dB。
D.<0.05%。
E.>80dB。
F.>102dB，(20Hz-20kHz)。
G.6dBu。
H.30.2dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.SIGNAL/MUTE，CLIP LIMITER，POWER DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER。
K.300：1。
L.18kΩ，平衡式輸入。
M.XLR。
N.具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。
0.80dB。
P.使用環形變壓器。
Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。
R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。


	ASHLY NE800（振豐科技事業有限公司）
A.雙迴路輸出功率擴大機。
B.400W+400W，4Ω，橋接8Ω，800W。
C.20Hz-20kHz(+1，-1dB)。
D.<0.5%。
E.>85dB。
F.>107dB，(20Hz-20kHz)。
G.21dBu。
H.≧34dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER。
K.300：1。
L.≧20kΩ，平衡式輸入。
M.XLR。
N.Euroblock。
0.無記載。
P.使用環形變壓器。
Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。
R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。


	SAMSON SX1200（銳立企業有限公司）

A.雙迴路輸出功率擴大機。
B.450W+450W，4Ω，橋接8Ω，900W。
C.20Hz-20kHz(+0，-0.5dB)。
D.<0.05%。
E.>85dB。
F.>102dB，(20Hz-20kHz)。
G.+4dBu。
H.32dB。
I.2組溫控可變速風扇。
J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC OFFSET，CURRENT INRUSH，RF，ON/OFF MUTING。
K.350：1。
L.30kΩ，平衡式輸入。
M.XLR。
N.具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。
0.無記載。
P.使用環形變壓器。
Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。
R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。






4-3視聽音響系統設備（近主喇叭組）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	近主喇叭組
A.型式：二音路梯形喇叭，内含一組12吋以上低音喇叭，及一組1”高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.頻率響應：優於55Hz~18KHz以上。
C.靈敏度(SPL 1W@ 1m)：優於99dB以上。
D.承受功率：RMS 40OW，Peak 800W以上。
E.阻抗：4歐姆或8歐姆。
F.涵蓋角度：優於水平60°，垂直40°。
G.接頭：Speakon或同等品。
H.箱體至少有四處以上供懸掛調整用掛點。


	TR MS-12H1
（和穗、無限動感影音有限公司(香港)）
A. 二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，及一組1”高音喇叭
B. 50Hz 〜20KHz
C. SPL 1w@lm：98dB
D. RMS 40OW，Peak 800W
E. 8歐姆
F. 60°x40°
G. Speakon
H. 箱體有11處供懸掛調整用掛點
	EAW JF26
（新麗聲樂器行）
A. 二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，及一組1”高音喇叭
B. 55Hz〜20KHz
A. SPL 1w@lm：108dB
C. 500W @ 8ohm
D. 8歐姆
B. 60°x45°
E. Speakon
F. 箱體有四處供懸掛調整用掛點
	Peavey PVX 12
（海威科技有限公司）
A. 二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，及一組1”高音喇叭
B. 48Hz〜21KHz
C. SPL 1w@lm：119dB
C. RMS 400W ， Peak 800W
D. 8歐姆
D. 100°x50°
E. Speakon
F. 箱體有四處供懸掛調整用掛點
	YAMAHA IF2112（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，擴散型高音喇叭。
B.50Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1m：110dB。
D.RMS 60OW，Peak 2400W。
E.8歐姆。
F.60°x40°。
G.NL4/barrier strip Wired in parallel。
H.箱體有四處供懸掛調整用掛點。

	JBL AM7212（英大貿易股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，擴散型高音喇叭。
B.36Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1m：123dB。
D.RMS 60OW，Peak 2400W。
E.8歐姆。
F.60°x40°。
G.Speakon。
H.箱體有四處供懸掛調整用掛點。


	RH CFX121（宜盛科技股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，擴散型高音喇叭。
B.70Hz~18KHz。
C.SPL 1W@ 1m：128dB。
D.RMS 50OW。
E.8/4歐姆。
F.60°x40°。
G.Speakon。
H.箱體有四處供懸掛調整用掛點。






4-4視聽音響系統設備（遠主喇叭組）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	遠主喇叭組
A.型式：二音路梯形喇叭，内含15吋以上低音喇叭，1吋高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.頻率響應：優於55Hz~18KHz。
C.靈敏度(SPL 1W@ 1m)：99dB以上。
D.承受功率：RMS 400W，Peak 800W以上。
E.阻抗：8歐姆。
F.涵蓋角度：60°x40°。
G.接頭：Speakon或同等品。
H.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。

	TR FD-15H1
（和穗、無限動感影音有限公司(香港)）
A. 二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，1吋高音喇叭
B. 50Hz〜18KHz 47Hz
C. SPL 1W@ 1m：99Db
D. RMS 400W，Peak 800W
E. 8歐姆
F. 涵蓋角度：60°x40°
G. Speakon
	EAW JF56
（新麗聲樂器行）
E. 二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，1吋高音喇叭
F. 47Hz〜20KHz
G. SPL 1W@ 1m：107dB
H. 650W @ 8ohm
I. 8歐姆
J. 60°x45°
K. Speakon
	Peavey PVX 15
（海威科技有限公司）
A. 二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，1吋高音喇叭
B. 45Hz〜21KHz
L. SPL m lm ： 120dB
C. RMS 400W ， Peak 800W
D. 8歐姆
M. 100°x50°
E. Speakon
	YAMAHA IF-2115（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，1吋高音喇叭。
B.50Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1m：110dB。
D.RMS 600W，Peak 2400W。
E.8歐姆。
F.60°x40°。
G.NL4/barrier strip Wired in parallel。

	JBL AM7215（英大貿易股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，高音喇叭。
B.36Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1m：123dB。
D.RMS 600W，Peak 2400W。
E.8歐姆。
F.60°x40°。
G.Speakon。

	RH CFX151（宜盛科技股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，1吋高音喇叭。
B.60Hz~18KHz。
C.SPL 1W@ 1m：131dB。
D.RMS 700W。
E.8歐姆。
F.60°x40°。
G.Speakon。







4-5視聽音響系統設備（超低音喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	超低音喇叭
A.型式：超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。
B.頻率響應：優於35Hz~500Hz，-6dB。
C.靈敏度：98dB以上，1W，1M。
D.承受功率：RMS 600W，Peak 1200W以上。
E.阻抗：4歐姆或8歐姆。
F.接頭：Speakon或同等品。
G.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。

（偵D卷P53）
	TR TH-118B
（和穗、無限動感影音有限公司(香港)）
A. 超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。
B. 35Hz~500Hz，-6dB。
C. 101dB，1W，1M
D. RMS 750W，Peak 1500W
E. 8歐姆
F. Speakon
	EAW SB180Zp
（新麗聲樂器行）
A. 超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。
B. 29Hz〜150Hz
C. 101dB，1W，1M
D. 700W @ 8ohm
E. 8歐姆
F. Speakon
	Peavey QW118
（海威科技有限公司）
A. 超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。
B. 47Hz〜1.5Hz，+-3d
G. 103dB，1W，1M
C. RMS 800W ， Peak 1600W
D. 8歐姆
E. Speakon
	YAMAHA IS1118（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。
B.33Hz~3KHz，-6dB。
C.124dB，1W，1M。
D.RMS 600W，Peak 1200W。
E.8歐姆。
F.NL4/barrier strip Wired in parallel。


	JBL ASB7118（英大貿易股份有限公司）
A.超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。
B.22Hz~1KHz。
C.96dB，1W，1M。
D.Roting 2000W。
E.8歐姆。
F.Speakon。


	RH CFX18S（宜盛科技股份有限公司）
A.超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。
B.35Hz~100Hz，-6dB。
C.128dB以上，1W，1M。
D.RMS 800W。
E.4歐姆或8歐姆。
F.Speakon。






4-6視聽音響系統設備（舞台前沿喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	舞台前沿喇叭
A.型式：全音域主喇叭，内含1”以上之Biradial/Tweeter高音及8”以上之低音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.頻率響應：優於70Hz~19KHz以上。
C.靈敏度(SPL 1W@ 1M)：94dB以上。
D.截頻點：介於3KHz~3.5KHz。
E.承受功率：RMS 250W，Peak 500W以上。
F.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。

（偵D卷P53-53背面）
	TR FD-8T
（和穗、無限動感影音有限公司(香港)）
A. 二音路梯形喇叭，内含1” Biradial/Tweeter 高音及 8吋低音喇叭
B. 70Hz〜19KHz
C. SPL 1W@ lm:94Db
D. 截頻點：3.5KHz
E. RMS 250W，Peak 500W
	EAW JF8
（新麗聲樂器行）
A. 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭
B. 66Hz〜20KHz
C. PL 1W@ lm:118dB
D. 3.5KHz
E. 340W @ 8ohm
	Peavey PR10
（海威科技有限公司）
A. 二音路梯形喇叭，内含10吋低音喇叭
B. 54Hz〜21KHZ
C. PL 1W@ lm:95dB
D. 3.5KHz
E. RMS 400W，Peak 800W

	YAMAHA IF 2108（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含8吋低音喇叭，1.7”高音喇叭。
B.55Hz~19KHz。
C.SPL 1W@ 1M)：95dB。
D.3.5KHz。
E.RMS 200W，Peak 400W。


	JBL AC18/26（英大貿易股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.52Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1M)：116dB。
D.非主要功能規範，詳細部manual手冊。
E.RMS 250W，Peak 1000W。


	RH CFX81（宜盛科技股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.70Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1M)：117dB。
D.非主要功能規範，詳細部manual手冊。
E.RMS 200W。








4-7視聽音響系統設備（舞台監聽喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	舞台監聽喇叭
A.型式：二音路梯形喇叭，内含兩支8吋以上低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.頻率響應：優於65Hz~19KHz。
C.靈敏度(SPL 1W@ 1m)：96dB以上。
D.承受功率：RMS 500W，Peak 1000W以上。
E.阻抗：4歐姆。
F.接頭：Speakon或同等品。
G.涵蓋角度：100°x50°以上。
H.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。

（偵D卷P53背面）
	TR ASM-28H1
（和穗、無限動感影音有限公司(香港)）
A. 二音路梯形喇叭，内含兩支8 吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口
B. 65Hz〜19KHz
C. SPL 1W@ 1m：96db
D. RMS 500W，Peak 1000W
E. 8歐姆
F. Speakon
G. 100°x50°
	EAW KF200NT
（新麗聲樂器行）
A. 三音路梯形喇叭，内含1支10及1支8吋喇叭，擴散型高音喇叭，整組原麻原裝進口
B. 74Hz〜20KHz
C. SPL 1W@ 1m：122dB
D. 1500W @ 8ohm
E. 8歐姆
F. Speakon
G. 100°xl00°
	Peavey Versarry212
（海威科技有限公司）
A. 二音路梯形喇叭，内含兩支8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口
H. 90Hz〜20KHz
B. SPL 1W@ 1m：99dB
C. RMS 400W，Peak 1000W
D. 8歐姆
E. Speakon
F. 100°x50°
	YAMAHA IF2208（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.55Hz~19KHz。
C.SPL 1W@ 1m：118dB。
D.RMS 400W，Peak800W。
E.8歐姆。
F.NL4/barrier strip Wired in parallel。
G.90°x60°。


	Opointaudio OPA 28NP（Muse Audio Hong Kong Ltd.）
A.二音路梯形喇叭，内含兩支8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.80Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1m：95dB。
D.RMS 400W，Peak 1600W。
E.4歐姆。
F.Speakon。
G.80°conical。


	RCF P5228L（銳立企業有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含兩支8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.80Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1m：98dB。
D.RMS 500W，Peak 2000W。
E.8歐姆。
F.Speakon。
G.90°x20°。







4-8視聽音響系統設備（後輔助喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】
	圖說規格
	圖說列舉三家
	宗邁及和穗舉例

	後輔助喇叭
A.型式：全音域主喇叭，内含1”以上之Biradial/Tweeter高音及8”以上之低音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.頻率響應：優於70Hz~19KHz以上。
C.靈敏度（1W，1M)：94dB以上。
D.截頻點：介於3KHz~3.5KHz。
E.承受功率RMS 250W，Peak 500W以上。
F.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。

（偵D卷P53背面-54）
	TR FD-8T
（和穗、無限動感影音有限公司(香港)）
A. 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原裝進口
B. 70Hz〜19KHz
C. SPL 1w@ lm : 94dB
D. 3.5KHz
E. RMS 250W，Peak 500W
	EAW JF8
（新麗聲樂器行）
A. 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原裝進口
B. 66Hz〜22KHz
C. SPL 1w@ lm : 118dB
D. 3.5KHz
E. 340W @ 8ohm
	Peavey PR10
（海威科技有限公司）
A. 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原裝進口
B. 54Hz〜21KHz
C. SPL 1w@ lm : 95dB
D. 3.5KHz
E. RMS 400W ， Peak 800W
	YAMAHA IF 2108（台灣山葉音樂股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.55Hz~19KHz。
C.SPL 1W@ 1M)：115dB。
D.3.5KHz。
E.RMS 200W，Peak 400W。


	JBL AC18/26（英大貿易股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.52Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1M)：97dB。
D.3.5KHz。
E.RMS 500W，Peak 1000W。


	RH CFX81（宜盛科技股份有限公司）
A.二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原廠原裝進口。
B.60Hz~20KHz。
C.SPL 1W@ 1M)：117dB。
D.未記載
E.RMS 500W。






1

