附件二
1.耐燃反射暗架音效天花之板材
	產品（材料）規格
	告訴人指述抄襲歐亞規格

	採用9mm(t)強化纖維防火音效石膏板，其強度特性須達到：
(1)符合耐燃一級認證，新技術、新工法。
(2)具備環保標章等級（需附國内行政院環保署證明）。
(3)通過健康綠建材認證（内政部GBM），對人體無害。揮發性物質在：0.131mg/m2.hr以下。
(4)放射性污染危害檢測在0.145μSv/h以下。（需國內原能會相關認識單位證明）
(5)經濟部標準局證明品質達正字標記等級。
(6)耐溼能力：下垂量在0.706mm以下（25°C，90%RH）。
(7)浸濕厚度變化率：1.185%以下。潮濕線變化量<0.0479%。
(8)密度為858.97kg/m3以上(CNS10994)。
(9)抗濕内襯裱紙吸水性能在：3.762mm以下（綠色表層）。抗濕浸水試驗在：145.41g/m2以下（30min）。
(10)最大表面吸水值<5.54g以下(CNS4458)。
(11)無毒性污染測試：Pb含量在0.156mg/L以下，As值在0.04mg/L以下（需附國內環保署認可單位之證明）。
(12)施工前需送樣及測試報告、廠商證明予工程司確認後，方可進場施工。
採用透氣抗霉漆。

	UCCTW(環球水泥股份有限公司)
(1)記載同規格(1)。
(2)記載同規格(2)。
(3)通過健康綠建材認證（内政部GBM），對人體無害。揮發性物質在：0.051mg/m2.hr以下。
(4)官網未記載。
(5)記載同規格(5)。
(6)官網未記載。
(7)官網未記載。
(8)密度為5.7~8.6kg/m2以上(CNS10994)。
(9)官網未記載。
(10)最大表面吸水值2以下。【註：2未標示單位】
(11)無毒性污染測試：Pb含量在0.0290mg/L以下。
(12)記載同規格(12)。







2.無縫吸音天花板之板材
	圖說規格
	告訴人指述抄襲歐亞規格

	(1)板材材質：再生玻璃粒板，不含任何礦質纖維屬環保建材。
(2)厚度：15mm。
(3)尺寸：120*80cm。
(4)密度：不大於500kg/m3。
(5)防火性：需符合CNS 6532耐燃二級。
(6)伸張強度：大於9N/mm2。
(7)抗壓強度：大於4N/mm2。
(8)熱導係數：小於0.1W/m．k。
(9)熱脹係數：≦8*10-6m/mk。
(10)水氣滲透級數：μ=11。
(11)表面層3度透音漆。
(12)吸音性：依據EN 20354需符
合下表要求
	Hz
	125
	250
	500
	1K
	2K
	4K

	α
	0.55
	0.75
	0.75
	0.65
	0.65
	0.70



	PINTA【歐亞】
(1)記載同規格(1)。
(2)厚度：25mm。
(3)尺寸：60*60cm、60*120cm。
(4)密度：269kg/m3。
(5)防火性：符合ASTM E48耐燃一級。
(6)伸張強度：未記載。
(7)抗壓強度：165 psi。
(8)熱導係數：R value3.24。
(9)熱脹係數：未記載。
(10)水氣滲透級數：未記載。
(11)表面層3D透音漆。
(12)吸音性：ASTM C423 NRC:0.9 



3.木絲吸音天花板
	圖說規格
	宗邁舉例

	(1)材質：天然木絲纖維加氧化鎂礦石，混合高壓高溫成板，抗菌、防蟲蛀，不得含有水泥成分等雜質。
(2)厚度：15mm
(3)尺寸：600*600mm或600*1200mm
(4)纖維直徑：1.0±0.1mm
(5) 吸音率：需符合下表(EN 20345)
	Hz
	125
	250
	500
	1K
	2K
	4K
	NRC

	α
	0.75
	0.82
	0.88
	0.90
	0.84
	0.86
	0.87


(6)防火性：符合CNS 6532，耐燃二級
(7)防霉性：符合ÖN B6010標準

	Knauf（翔鈺企業股份有限公司）
(1)材質：記載同規格(1)。
(2)厚度：15mm
(3)尺寸：600*600mm或600*1200mm
(4)纖維直徑：1.0±0.1mm
(5)吸音率：0.95
(6)防火性：符合CNS 14705，耐燃二級
(7)防霉性：符合ÖN B6010標準






4.木皮木石纖維槽孔吸音音效牆板之吸音泡棉【註：      為規格不符】
	圖說規格
	宗邁舉例

	吸音泡棉：
(1)材質：三聚氰胺脂吸音泡棉。
(2)厚度：25mm
(3)密度：11kgs/
(4)伸張強度：100~150kpa
(5)硬度(40%)變量：7~13kpa
(6)壓縮量：10% at 70℃ for 22hours
(7)熱傳導性：0.032~0.034W/K
(8)防火性：符合UL 94 HF 1，及V-0
  符合ASTM E84，class A
  符合ABD0031
(9)吸音性：依照CNS9056與ASTM C423迴響室吸音率測定需符合下表
	Hz
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	α
	0.23
	0.58
	0.85
	0.78
	0.79




	Gustafs【歐亞】
未見型錄

	PINTA（歐亞）
(1)材質：三聚氰胺脂吸音泡棉。
(2)厚度：25mm
(3)密度：9.5±1.5kgs/m3
(4)伸張強度：120~180kpa
(5)硬度(40%)變量：6~11kpa
(6)壓縮量：15~29%
(7)熱傳導性：＜0.035/K
(8)防火性：DIN4102-B1
(9) 吸音性：依照DIN EN11654迴響室吸音率測定需符合下表
	Hz
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	α
	0.15
	0.30
	0.50
	0.70
	0.80







5.觀眾席照明工程之崁燈高天井LED燈
	圖說規格
	告訴人指述抄襲此產品規格

	(1)消耗功率：80W
(2)色溫：4600~5600K
(3)輸入電壓：AC 220V 60Hz
(4)總流明數：4350 1m以上
(5)出光角度：60/120度
(6)尺寸：∮414mm*L266mm(僅供參考)
(7)燈具本體：鋁合金
(8)燈具應符合CNS 14335、CNS 14115、IEC 60598-2-1標準。
	OPTOTECH【光磊科技股份有限公司】
(1)消耗功率：80W
(2)色溫：5100±500K
(3)輸入電壓：100-240VAC
(4)總流明數：>4350 1m
(5)出光角度：110゜
(6)尺寸：∮414mm*L266mm
(7)燈具本體：鋁
(8) CNS 
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