105年度民專訴字第32號附圖：
附圖一：系爭專利主要圖式
1.第1圖為本發明滾珠螺母結構之立體示意圖
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2.第2圖為本發明滾珠螺母結構之剖視圖。
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3.第3圖為滾珠螺母結構之第一裝配加工示意圖
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4.第4圖為滾珠螺母結構之第二裝配加工示意圖
[image: ]


















附圖二：系爭產品「滾珠螺桿」
1.系爭產品之照片(參原告所提專利侵害鑑定研究報告書)：
[image: ]

[image: ]
2.系爭產品剖開之照片
F系列產品(FSUR1605D151698，產品由被告所提供)
[image: ]



R 系列產品(產品由被告所提供)
[image: ]

附圖三：被證2圖式
[image: ]
附圖四：被證4主要圖式
1. 圖1為滾珠螺桿和螺帽組合的俯視圖
[image: ]
2.圖4為不同潤滑構件的爆炸圖
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附圖五：被證5主要圖式
[image: ]

附圖六：被證6主要圖式
第二圖係組合剖視圖
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附圖七：被證7主要圖式
1.圖二為剖視圖
[image: ]
2.圖三為局部剖視圖
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附圖八：被證15圖式
第13頁C arry type 《FGI》
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第15頁C arry type 《FGR》
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附圖九：被證16螺帽設計圖5張
(i)圖號92022205
[image: ]
(ii)圖號92022206
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(iii)圖號92021706
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(iv)圖號93030102
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(v)圖號93030300
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附圖十：被證17圖式
第13頁Carry type 《FGI》
[image: ]




第15頁C arry type 《FGR》	
[image: ]
附圖十一：被證21圖式
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