附表三：活動中心室內設施復原
	項次
	項目及說明
	數量
	原告請求金額

	1
	假設工程及防護措施
	
	

	1-1
	施工告示牌
	1面
	931

	1-2
	柔性告示牌及警示標語
	1場
	522

	1-3
	防護用具及警示帶
	1場
	4670

	1-4
	鷹架及墜落防止設施（部分活動架）
	1235平方公尺
	230945

	1-5
	彩色彩鋼板圍籬設施（H＝1.8M）
	25M
	12750

	1-6
	臨時用電設施（開關箱設置及電源拉設）
	1式
	26000

	小計
	
	
	275818

	2
	活動中心地下室整修
	
	

	2-1
	室內牆面天花板以水刀清洗4000psi（含海綿池抽水排出）
	4500平方公尺
	63000

	2-2
	原有天花板鋼架及燈具及管路拆除運棄
	550平方公尺
	12650

	2-3
	原有空調管路及開關箱拆除運棄
	1式
	3736

	2-4
	磨石子地坪破損整修
	
	

	a
	海綿池底及週邊1：3水泥砂漿補平施作
	174平方公尺
	24360

	2-5
	地下室天花板及牆面油漆（批漆土及噴漆）
	4500平方公尺
	189000

	2-6
	外牆及地坪磁磚剝落修復
	50平方公尺
	37350

	2-7
	梯間油漆（批漆土及噴漆）含梯架費
	600平方公尺
	30600

	2-8
	原有鏡牆拆除及新設（L1400*H190cm）含底板及ST收邊條
	27平方公尺
	25218

	2-9
	防火門
	
	

	a
	防火門（180cm*210cm）
	4扇
	74720

	b
	防火門（100cm*220cm）
	10扇
	93400

	c
	防爆窗W1（121cm*120cm）
	5樘
	9695

	d
	防爆窗W1’（126cm*120cm）
	10樘
	20190

	e
	防爆窗W2（121cm*80cm）
	10樘
	12930

	f
	防爆窗W2’（126cm*80cm）
	5樘
	12945

	g
	防爆窗W3（96cm*60cm）
	12樘
	9228

	h
	防爆窗W4（69cm*120cm）
	16樘
	17696

	i
	不鏽鋼格柵窗W1（121cm*120cm）
	5樘
	10170

	j
	不鏽鋼格柵窗W1’（126cm*120cm）
	10樘
	21180

	k
	不鏽鋼格柵窗W2（121cm*80cm）
	10樘
	13560

	l
	不鏽鋼格柵窗W2’（126cm*80cm）
	5樘
	7060

	m
	不鏽鋼格柵窗W3（96cm*60cm）
	12樘
	9684

	n
	不鏽鋼格柵窗W4（69cm*120cm）
	16樘
	18560

	2-10
	室內柱面防撞措施（圓柱H＝200cm）
	50平方公尺
	140100

	2-11
	海綿池週邊防護及灌漿整修
	
	

	a
	海綿池側牆鋼架鋼板及RC、粉刷層鬆脫拆除運棄（15*6*2M）
	1座
	5697

	b
	海綿池內及週邊防撞墊新設（含步道）
	93平方公尺
	390786

	c
	新設海綿池側牆RC壁填補平台下凹槽（L15*H2*W0.3M）（含鋼筋彎紮及模板組立）
	1式
	56974

	d
	海綿池中央RC走道及器材固定RC座新設（L15*H2*W0.5M）（含鋼筋彎紮及模板組立）
	1式
	65380

	2-12
	天花板及牆面、柱面粉刷層剝落拆除運棄及1：3水泥粉光（含鋼筋外露結構補強、裂縫灌注及原有破損修復）
	500平方公尺
	187000

	2-13
	地面清潔打腊及施工復原費
	2300平方公尺
	11500

	2-14
	辦公室天花板（含角鋼結構）
	180平方公尺
	134280

	2-15
	辦公室隔間牆敲除運棄
	20平方公尺
	8660

	2-16
	辦公室砌1b隔間磚牆至天花板
	25平方公尺
	32700

	2-17
	辦公室、選手休息室照明、風扇、插座及開關設置
	
	

	a
	吸頂式鏡面反射型日光燈（T5-14W*4溫色）
	34盞
	47634

	b
	燈具開關
	4個
	1868

	c
	設置110v雙連插座（H30cm）（2P＋G）
	21只
	9807

	d
	節能風扇（ABS材質及嵌入天花板型）
	16台
	37360

	小計
	
	
	1846678

	3
	廁所及淋浴室整修工程
	
	

	3-1
	天花板（含角鋼結構）
	130平方公尺
	97110

	3-2
	隔間、隔間門版（13mmt熱固性強化樹脂板）
	85平方公尺
	198475

	3-3
	男女廁所、男女淋浴間、水療室告示牌
	5片
	4205

	3-4
	小便器擣擺
	3片
	5043

	3-5
	小便器
	4個
	16812

	3-6
	小便器電子式沖水感應器
	4個
	11208

	3-7
	小便器扶手
	1組
	2335

	3-8
	坐式大便器
	10座
	60710

	3-9
	1/4圓置物檯
	10個
	4670

	3-10
	不鏽鋼雙層置衣毛巾架
	6個
	6726

	3-11
	原有隔間及搗擺敲除運棄（男女廁各2間加淋浴室2間共6間）
	1式
	28954

	3-12
	淋浴間砌1b磚牆隔間
	25平方公尺
	32700

	3-13
	地面原有填高之混凝土層及磁磚拆除運棄
	27平方公尺
	3780

	3-14
	衛生設備及管路拆除運棄
	6間
	11208

	3-15
	地坪防水施作（乙烯脂-2mmTH）
	112平方公尺
	8400

	3-16
	地坪1：3水泥粉刷貼止滑石英磁磚（30*30cm選樣）（含防水抹縫及洩水坡度施作）
	112平方公尺
	83776

	3-17
	便所PC砌磚地坪墊高（H10cm）詳圖
	12平方公尺
	5604

	3-18
	新設不銹鋼淺溝
	30公尺
	43710

	3-19
	牆面1：3水泥粉刷貼拋光石英磚（30*60cm）含腰帶磚W＝15cm（4.5*4.5）及防水抹縫
	484平方公尺
	361548

	3-20
	入口地坪不銹鋼壓條（W5cm﹡1.2mmt）
	5公尺
	3735

	3-21
	黑岡石置物台板及施工w15cm*2cmTH
	15公尺
	14010

	3-22
	黑岡石洗手台面組w150*d60*h80（含下嵌式雙水槽-選樣）
	2座
	14944

	3-23
	洗手台下櫃w150*d60*h80（防潮板）
	2座
	13076

	3-24
	明鏡屏100*150cm 5mmTH無波紋鏡面及不銹鋼烤漆框
	2片
	4670

	3-25
	黑岡石洗手台面組w100*d60*h80（含上嵌式雙水槽-選樣）
	1座
	6538

	3-26
	洗手台下櫃w100*d60*h80（防潮板）
	1座
	5604

	3-27
	明鏡屏（5mmTH無波紋鏡面及不銹鋼烤漆框）含安裝（100*100cm）
	1片
	1868

	3-28
	砌磚拖布盆
	2組
	5604

	3-29
	一般水龍頭
	2只
	280

	3-30
	新設拖把架及安裝（5個掛夾）
	2組
	1214

	3-31
	省水龍頭
	5只
	2100

	3-32
	抿石子檔水條
	4公尺
	932

	3-33
	貼磁磚檔水條
	8公尺
	3736

	3-34
	混合型長柄單把龍頭及蓮蓬頭（含安裝及附件）
	6組
	11208

	3-35
	不鏽鋼抽紙架（含安裝及五金）
	10組
	3270

	3-36
	黑岡石化妝台板及施工w65cm*3cmTH
	4M
	9340

	3-37
	訂製置物格板架-化妝台木作台櫃W65*H16cm-吊櫃型及配件
	4M
	11208

	3-38
	明鏡屏（5mmTH無波紋鏡面及不銹鋼烤漆框）含安裝及底板（50*100cm）
	6片
	6726

	3-39
	廁所照明燈具
	
	

	a
	嵌頂式燈筒（省電燈泡27w-溫色）
	16盞
	14944

	b
	吸頂式鏡面反射型日光燈（T5-14W*4溫色或校方指定）
	26盞
	36426

	c
	燈具開關
	5個
	2335

	3-40
	設置110v雙連插座（H75~120cm）（2P＋G）
	5只
	2335

	3-41
	設置220v吹風機插座（2P＋G）
	6只
	2802

	3-42
	節能風扇（ABS材質及嵌入天花板型）
	10台
	23350

	3-43
	即熱型電熱水器10.1KW瞬熱型（附漏電型保護開關）
	6組
	47634

	3-44
	電源開關箱設置（燈具，電熱水器，風扇，插座等）含總電拉設至入口開關箱ACP銜接
	1組
	65380

	3-45
	給水排污管路設置
	
	

	a
	新設PVC給水管-3”（4.5m/m）
	35m
	2765

	b
	新設PVC給水管-2”（4.5m/m）
	25m
	1675

	c
	新設PVC給水管-1.5”（4.0m/m）
	25m
	1125

	d
	新設PVC給水管-1”（3.5m/m）-3/4”（3.0mm）
	30m
	660

	e
	新設PVC給水管-1/2”（3.0m/m）
	20m
	300

	f
	新設PVC排水管-2.5”（3.0m/m）
	55m
	4125

	g
	新設PVC排水管-2”（2.0m/m）
	11m
	407

	h
	新設PVC排污管-2.5”（3.0m/m）
	11m
	825

	i
	新設PVC排污管-4”（4.0m/m）
	25m
	3000

	j
	新設不銹鋼方型地板排水口-∮2.5”
	8只
	3584

	k
	新設清潔口-4”
	3只
	1794

	l
	新設清潔口-2.5”
	5只
	1870

	m
	PVC配管另料
	5間
	11675

	n
	PVC配管工資（含器具安裝固定）
	5間
	30350

	o
	打鑿洗洞及復原工料
	1式
	1868

	小計
	
	
	1368266

	總計
	
	3490762




