附表1（文義比對分析表）：
	要件編號
	系爭專利

技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	系爭專利更正後申請專利範圍第1項
	A
	一種輕便型打氣筒，包括有：一筒體，其相對的第一端與第二端分別設置一上蓋與一下蓋，該下蓋將所述筒體的第二端封閉，該上蓋設有進氣孔
	a
	一種打氣筒產品，包括有：一筒體A，其相對的第一端與第二端分別設置一上蓋A1與一下蓋A2，該下蓋將所述筒體的第二端封閉，該上蓋與輸氣桿B1之間具有間隙
	否

	
	B
	一輸氣桿，具有軸向貫通其第一端與第二端的輸氣通道 
	b
	一輸氣桿B1，具有軸向貫通其第一端與第二端的輸氣通道 
	是

	
	C
	一活塞裝置，包含有一活塞體與一逆止閥，該活塞體的外徑設有活塞環，該活塞體設於所述輸氣桿的第二端，該逆止閥設於該輸氣桿第二端與該活塞體之間，並使該活塞體與輸氣桿第二端穿設於該筒體內，所述活塞體設有一中心孔與至少一位於該活塞下側的通孔，所述逆止閥包括有一逆止閥座與一逆止閥片，該逆止閥座為階級狀的筒體，其一端套入該輸氣桿第二端的輸氣通道，另一端套入該活塞體內，所述逆止閥片位於該逆止閥座內而可在該活塞體之中心孔與逆止閥座之中央孔之間移動 
	c
	一活塞裝置C1，包含有一活塞體C11與一逆止閥C12，該活塞體的外徑設有活塞環C13，該活塞體設於所述輸氣桿B1的第二端，該逆止閥直接設於活塞體外，未與所述輸氣桿B1的第二端連結，並使該活塞體與輸氣桿B1第二端穿設於輸氣桿 B2內，輸氣桿 B2再穿設於該筒體內，該活塞體設有一中心孔C14與至少一位於該活塞下側的通孔 C15，該逆止閥包括有一逆止閥座C121與一逆止閥片C122，該逆止閥座為錐狀的筒體，其一端套入活塞體末端，另一端伸出活塞體外，逆止閥片位於該逆止閥座內而可在該活塞體之中心孔與逆止閥座之中央孔C1211之間移動
	否

	
	D
	一頭部，具有貫通兩側的氣體流道，該頭部設於該輸氣桿的第一端，使該氣體流道和輸氣桿的輸氣通道相通 
	d
	一頭部D，具有貫通兩側的氣體流道，該頭部銜接一軟管，該軟管穿設於輸氣管B1第一端，藉由該軟管使該氣體流道和輸氣桿的輸氣通道相通 
	否

	
	E
	一氣嘴接頭，設於該頭部而和該氣體流道相通 
	e
	一氣嘴接頭E，設於該頭部而和該氣體流道相通 
	是

	
	F
	所述筒體以離開該頭部的方向相對於該輸氣桿移動時，得以使空氣經由該上蓋的通氣孔進入筒體，並經由該活塞體的通孔進入所述筒體底端，當筒體以朝向該頭部的方向相對於該輸氣桿移動時，則使該筒體底端的空氣經由所述中心孔與逆止閥進入該輸氣桿的輸氣通道，進而由該頭部及氣嘴接頭流出
	f
	所述筒體以離開該頭部的方向相對於該輸氣桿B1、B2移動時，得以使空氣經由該上蓋A1的間隙進入筒體，並經由該活塞體C21的通孔C24進入筒體底端，及使空氣經由該第二上蓋A10的間隙進入輸氣桿B2內部，並經由該活塞體C21的中心孔C23進入筒體底端，當筒體以朝向該頭部的方向相對於該輸氣桿B1移動時，則使該筒體底端的空氣經由所述中心孔C23進入該輸氣桿B2，再經由中心孔C14與逆止閥進入該輸氣桿B1的輸氣通道，經過軟管進而由該頭部及氣嘴接頭流出
	否
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