106年度民專上字第43號附表：
系爭專利106年12月20日更正本，更正前、後內容對照表
	105年3月8日更正本(已公告)
	106年12月20日更正本

	1.一種電連接器，其包含：
一電路板，具有相互連結之導線分別地延伸介於彈性接觸末端點位置至其它末端點位置之間；以及
一組彈性接觸導線，其中每一導線端點分別地連結於該彈性接觸末端點位置中之一位置，該組彈性接觸導線中之每一該彈性接觸導線具有一插頭接觸區域並定義一彈性接觸傳導路徑係從一相關聯之該插頭接觸區域至其個別之該彈性接觸末端點位置，其長度係為6.7 mm以下。
	1.一種電連接器，其包含：
一電路板，具有相互連結之導線分別地延伸介於彈性接觸末端點位置至其它末端點位置之間；以及
一組彈性接觸導線，其中每一導線端點分別地連結於該彈性接觸末端點位置中之一位置，該組彈性接觸導線中之每一該彈性接觸導線具有一插頭接觸區域並定義一彈性接觸傳導路徑係從一相關聯之該插頭接觸區域至其個別之該彈性接觸末端點位置，其長度係為6.7 mm以下；
其中，該電路板更具有至少一串音補償元件，連接至該組彈性接觸導線中之二該彈性接觸導線之該彈性接觸末端點位置。

	19.一種電連接器插座，其包含：
一本體具有一支撐部及一插頭接受部，且其外型為具有一嵌入平面之一開口；
一電路板，鑲嵌於該支撐部，並將該電路板放入相對於該插頭接受部之該嵌入平面之適當位置，該電路板具有電路金屬接線自彈性接觸末端點位置個別地延伸出去，該彈性接觸末端點位置包含一第一組彈性接觸末端點位置間隔該嵌入平面一第一距離，一第二組彈性接觸末端點位置間隔該嵌入平面一第二距離及一第三組彈性接觸末端點距離間隔該嵌入平面一第三距離；以及
複數個彈性接觸導線，其每一導線個別地終止於該彈性接觸末端點位置之一位置，每一該彈性接觸導線具有一插頭接觸區域間隔該嵌入平面一預設距離。
	19.一種電連接器插座，其包含：
一本體具有一支撐部及一插頭接受部，且其外型為具有一嵌入平面之一開口；
一電路板，鑲嵌於該支撐部，並將該電路板放入相對於該插頭接受部之該嵌入平面之適當位置，該電路板具有電路金屬接線自彈性接觸末端點位置個別地延伸出去，該彈性接觸末端點位置包含一第一組彈性接觸末端點位置間隔該嵌入平面一第一距離，一第二組彈性接觸末端點位置間隔該嵌入平面一第二距離及一第三組彈性接觸末端點距離間隔該嵌入平面一第三距離；以及
複數個彈性接觸導線，其每一導線個別地終止於該彈性接觸末端點位置之一位置，每一該彈性接觸導線具有一插頭接觸區域間隔該嵌入平面一預設距離；
其中，該電路板更具有至少一串音補償元件，連接至該組彈性接觸導線中之二該彈性接觸導線之該彈性接觸末端點位置；
其中，每一該彈性接觸導線提供一傳導路徑自該插頭接觸區域至其個別之該彈性接觸末端點位置，且連接於該第一組彈性接觸末端點位置以及該第二組彈性接觸末端點位置之彈性接觸導線，具有一7 mm以下之傳導路徑，而連接至該第三組彈性接觸末端點位置之彈性接觸導線，具有一7 mm以上之傳導路徑。

	20.如申請專利範圍第19項所述之電連接器插座，其中每一該彈性接觸導線提供一傳導路徑自該插頭接觸區域至其個別之該彈性接觸末端點位置，且連接於該第一組彈性接觸末端點位置以及該第二組彈性接觸末端點位置之彈性接觸導線，具有一7 mm以下之傳導路徑，而連接至該第三組彈性接觸末端點位置之彈性接觸導線，具有一7 mm以上之傳導路徑。



	20.（刪除）



2

