
附表一：

	系爭專利1請求項1
	系爭產品
	比對結果

	編號
	技術特徵
	編號
	技術內容
	

	1A
	一可編程通用胎壓感測器設置系統，包含有：
	1 a
	一胎壓偵測器。
	相同

	11B
	一胎壓感測裝置，該胎壓感測裝置包含有：
	11b
	一胎壓感測裝置，該胎壓感測裝置包含有： 
	相同

	12B
	一感測器，用以感測輪胎內部的氣壓與溫度；
	12b
	一感測器，用以感測輪胎內部的氣壓與溫度； 
	相同

	13B
	一接收器，用以接收外部所傳來的訊號；
	13b
	一接收器，用以接收外部所傳來的訊號； 
	相同

	14B
	一儲存處理組，該儲存處理組並與該感測器及接收器連接，用於儲存軟體程式及接收處理感測器與接收器所傳來的訊號；
	14b
	一儲存處理組，該儲存處理組並與該感測器及接收器連接，用於儲存軟體程式及接收處理感測器與接收器所傳來的訊號； 
	相同

	15B
	一發射器，與該儲存處理組連接，用以將儲存處理組所傳來的訊號以無線的方式發送至外部的監控裝置；
	15b
	一發射器，與該儲存處理組連接，用以將儲存處理組所傳來的訊號以無線的方式發送至外部的監控裝置； 
	相同

	16 B
	一電源組，與該感測器、接收器、儲存處理組及發射器連接，用以提供該胎壓感測裝置所需的電力；
	16b
	一電源組，與該感測器、接收器、儲存處理組及發射器連接，用以提供該胎壓感測裝置所需的電力；
	相同

	1C
	該胎壓感測裝置可透過外部有線或無線的信號控制，選擇啓用特定的編碼程式，使該胎壓感測裝置執行特定的編碼程式，以符合特定外部監控裝置之編碼需求，而可與該監控裝置電信連通。
	1c
	原審於106年8月7日當庭勘驗系爭產品1至4，測得結果如下：「一、系爭產品1、3經被告以觸發器檢測，測得此二產品為裝置在Toyota廠牌，車型款式為SEQUOIA2008年份形式。二、系爭產品2、4經被告以觸發器檢測，測得此二產品為裝置在Nissan廠牌，車型款式為PATHFINDER2013、2014年份。經上訴人用自行攜帶之觸發器檢測，測得結果與被告前開測得的結果相同」（見原審卷三第282 頁）。依上開勘驗結果可證明系爭產品在出廠時，於胎壓偵測器內僅預先儲存單一特定廠牌的編碼程式，此與系爭專利1請求項1於胎壓感測裝置已預先儲存多個編碼程式，之後選擇其中之一進行啟用的技術手段不相同。
	不相同


附表二：
	系爭專利1請求項6
	系爭產品
	比對結果

	編號
	技術特徵
	編號
	技術內容
	

	6A
	一可編程通用胎壓感測器設置系統之方法，其方法為：
	6a
	系爭產品為一具有編碼程式之胎壓偵測器。
      
	相同

	61B
	取一設有通用程式而未載入編碼程式之未啓用胎壓感測裝置，
	61b
	依原審於106年8月7日當庭勘驗系爭產品1至4之勘驗結果，可證明系爭產品1至4係在出廠時，於胎壓偵測器內已預先儲存單一特定廠牌的編碼程式。
	不相同

	62B
	然後以一處理裝置選取所需的啓用信號包含編碼程式，將該啓用信號及編碼程式傳輸至一程式編碼裝置，
	62b
	並無證據證明系爭產品燒錄器有選取所需的啓用信號並傳輸至一程式編碼裝置。
	不相同

	63B
	透過該程式編碼裝置與該胎壓感測裝置連通，將該啓用信號及編碼程式載入該胎壓感測裝置之一儲存處理組內，使原本未被啓用的胎壓感測裝置被啓用並執行特定編碼程式，而可與特定的監控裝置連通。
	63b
	系爭產品並無證據證明有將啓用信號載入該胎壓感測裝置之一儲存處理組內。
	不相同


附表三：

	系爭專利2請求項1
	系爭產品
	比對結果

	編號
	技術特徵
	編號
	技術內容
	

	1A
	一種空白胎壓偵測器，包含有：
	1a
	系爭產品係在出廠時，於胎壓偵測器內已預先儲存單一特定廠牌的編碼程式。
	不相同

	11B
	一殼體，一端設有一氣門嘴，另一端設有複數個連接端，
	11b
	殼體外部設有氣門嘴及連接端。
	相同

	12B
	該殼體內設有一電路板，該電路板上設有一壓力感應器、一溫度感應器、一加速度感應器，一類比數位轉換器與該壓力感應器、溫度感應器、加速度感應器電信連接，一嵌入式微控制器模組，與一通用型輸出輸入端組以及該類比數位轉換器電信連接，該嵌入式微控制器模組內包含有快閃記憶體，微控制器核心以及特殊函數暫存控制器，該嵌入式微控制器模組並電信連接一低頻接收器以及一傳輸器；
	12b
	殼體內設有一電路板，該電路板上設有一壓力感應器、一溫度感應器、一加速度感應器，一類比數位轉換器與該壓力感應器、溫度感應器、加速度感應器電信連接，一嵌入式微控制器模組，與一通用型輸出輸入端組以及該類比數位轉換器電信連接，該嵌入式微控制器模組內包含有快閃記憶體，微控制器核心以及特殊函數暫存控制器，該嵌入式微控制器模組並電信連接一低頻接收器以及一傳輸器。
	相同

	13B
	該殼體上設有五個連接端，該通用型輸出輸入端組與該五連接端電信連接，該五連接端分別為電源控制(power management)、接地(ground)、資料同步訊號(data program clock)、程式資料(program data)以及頻率切換與防誤控制的五個連接端，
	13b
	依系爭產品電路圖揭示，其殼體上具有電源控制VDD_P端、接地GND端、資料同步訊號CLK端、程式資料DATA端、RESET端及DET端，共6個連接端。
	不相同

	14B
	其中該頻率切換與防誤控制連端與至少一其他四個端子電信連接。
	14b
	依系爭產品電路圖揭示，CON1-3為GND端，CON1-4為DET端，DET係接至一電阻(R4)後再接地，兩者最後雖均接地，其僅能表示該兩端之接地點之電位相同，並未揭示將CON1-3與CON1-4電性連接。
	不相同



