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附表一：申請專利範圍解釋部分
1.一種多樣式媒體即時錄製系統，包括：

一擷取模組，用以擷取一多樣式媒體來源；
一錄製模組，用以將該多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中，並建立相應該數位資料之一多樣式媒體關係表，且應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體關係表中；以及
一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源，定位該數位非連續儲存模組中該數位資料中之一位置，並無效該多樣式媒體關係表中相應該位置後之該事件標記，且繼續提供該錄製模組錄製該擷取模組所擷取之該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。

10.一種多樣式媒體即時錄製方法，包括下列步驟：

將一多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中；
建立相應該數位資料之一多樣式媒體關係表；

應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體關係表中；

應一中斷指令而停止錄製該多樣式媒體來源；以及

定位該數位非連續儲存模組中該數位資料中之一位置，並無效該多樣式媒體關係表中相應該位置後之該事件標記，並繼續提供錄製該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。

20.一種多樣式媒體即時錄製系統，包括：

一錄製模組，用以將一多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中，並建立相應該數位資料之一時間關係表，且應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步更新該時間關係表；以及

一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源，依據該時間關係表定位該數位資料中之一位置，並更新該時間關係表，且繼續提供該錄製模組錄製該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。
附表二：
PowerCam5.9與系爭專利請求項1之全要件及文義比對表
	要件
	系爭專利請求項1

技術特徵
	PowerCam5.9
技術內容
	是否
文義讀取

	1A
	一種多樣式媒體即時錄製系統，包括：
	一種聲音、影像及簡報等多樣式媒體即時錄製系統；
	是

	1B
	一擷取模組，用以擷取一多樣式媒體來源；
	一擷取模組，用以擷取聲音、影像及簡報等多樣式媒體來源；
	是

	1C
	一錄製模組，用以將該多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中，
	一錄製模組，用以將該多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料儲存於一硬碟中；
	是

	1D
	並建立相應該數位資料之一多樣式媒體關係表，且應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體關係表中；以及
	並建立相應該數位資料之一多樣式媒體時間關係表，且應一換頁指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體時間關係表中；
	是

	1E
	一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源，
	一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源；
	是

	1F
	定位該數位非連續儲存模組中該數位資料中之一位置，
	定位該硬碟中該數位資料中之一位置；
	是

	1G
	並無效該多樣式媒體關係表中相應該位置後之該事件標記，
	刪除該多樣式媒體時間關係表中相應該位置後之該事件標記；
	是

	1H
	且繼續提供該錄製模組錄製該擷取模組所擷取之該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。
	繼續提供該錄製模組錄製該擷取模組所擷取之該多樣式媒體來源於該數位資料中之末端位置。
	否


附表三：
PowerCam5.9與系爭專利請求項10之全要件及文義比對表
	要件
	系爭專利請求項10
技術特徵
	PowerCam5.9
技術內容
	是否
文義讀取

	10A
	一種多樣式媒體即時錄製方法，包括下列步驟：
	一種聲音、影像及簡報等多樣式媒體即時錄製方法；
	是

	10B
	將一多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中；
	將聲音、影像及簡報等多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料儲存於一硬碟中；
	是

	10C
	建立相應該數位資料之一多樣式媒體關係表；
	建立相應該數位資料之一多樣式媒體時間關係表；
	是

	10D
	應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體關係表中；
	應一換頁指令而與錄製該多樣式媒體來源同步建立一事件標記於該多樣式媒體時間關係表中；
	是

	10E
	應一中斷指令而停止錄製該多樣式媒體來源；以及
	應一中斷指令而停止錄製該多樣式媒體來源；
	是

	10F
	定位該數位非連續儲存模組中該數位資料中之一位置，
	定位該硬碟中該數位資料中之一位置；
	是

	10G
	並無效該多樣式媒體關係表中相應該位置後之該事件標記，
	刪除該多樣式媒體時間關係表中相應該位置後之該事件標記；
	是

	10H
	並繼續提供錄製該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。
	繼續提供錄製該多樣式媒體來源於該數位資料中之末端位置。
	否


附表四：
PowerCam5.9與系爭專利請求項20之全要件及文義比對表
	要件
	系爭專利請求項20
技術特徵
	PowerCam5.9
技術內容
	是否
文義讀取

	20A
	一種多樣式媒體即時錄製系統，包括：
	一種聲音、影像及簡報等多樣式媒體即時錄製系統；
	是

	20B
	一錄製模組，用以將一多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料於一數位非連續儲存模組中，
	一錄製模組，用以將聲音、影像及簡報等多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料儲存於硬碟中；
	是

	20C
	並建立相應該數位資料之一時間關係表，且應一動作指令而與錄製該多樣式媒體來源同步更新該時間關係表；以及
	並建立相應該數位資料之一多樣式媒體時間關係表，且應一換頁指令而與錄製該多樣式媒體來源同步更新該多樣式媒體時間關係表；
	是

	20D
	一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源，
	一隨機存取模組，用以應一中斷指令而停止該錄製模組錄製該多樣式媒體來源；
	是

	20E
	依據該時間關係表定位該數位資料中之一位置，
	依據該多樣式媒體時間關係表定位該數位資料中之一位置；
	是

	20F
	並更新該時間關係表，
	更新該多樣式媒體時間關係表；
	是

	20G
	且繼續提供該錄製模組錄製該多樣式媒體來源於該數位資料中之該位置之後。
	繼續提供該錄製模組錄製該多樣式媒體來源於該數位資料中之末端位置。
	否


