附圖1：系爭767號專利主要圖面－第二圖為其詳細電路圖
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90 參考電壓產生電路    92 運算放大器

94 電晶體              100 誤差放大器

附圖2：系爭326號專利主要圖面
1.第二圖為控制電路實施例
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18 控制電路    24 誤差放大器

26a,26b,26c 多輸入脈衝寬度調變器

2.第七圖為多相直流對直流轉換器之通用化控制電路
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附圖3： uP6201A產品說明書之相關圖式
1.uP6201A基本應用電路－uP6210A/B產品說明書第2頁
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2.uP6210A內部方塊圖
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3.uP6210A參考電壓產生電路
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附表1： uP6201A與系爭767專利請求項1之文義比對分析表
	項目編號
	系爭767專利申請專利範圍第1項技術特徵
	uP6201A產品技術內容：uP6210A產品說明書及電路還原分析報告(原證49）
	是否文義讀取

	1A
	一種參考電壓產生電路，包括：
	可提供高品質的      輸出電壓給高功率之應用，一種參考電壓產生電路。
	是

	1B
	一第一電壓，係一可變電壓，第一電壓係隨著一多相直流對直流轉換器的輸出總和電流變化；

	uP6201A之電路還原分析報告之還原電路圖(原證48：原審卷五第1177、1623至1624頁)，系爭產品uP6201A產品具有一第一電壓(運算放大器(AMP3) 正輸入端(INP)之電壓)，係一可變電壓，該第一電壓係隨著一多相直流對直流轉換器之輸出總和電流(第1、2通道電流之總和)變化。
	是

	1C
	一第二電壓； 
	依uP6201A 電源晶片之產品說明書(原審卷五第1755至1766頁)之功能方塊圖，其具有VREF，該VREF可對應系爭767專利之「第二電壓」。
	是

	1D
	一電壓控制裝置，根據第一電壓產生一控制信號； 
	依uP6201A 電源晶片之產品說明書之功能方塊圖，其具有一運算放大器，可根據該運算放大器正輸入端電壓產生一輸出電壓，運算放大器、運算放大器正輸入端電壓、輸出電壓可對應至系爭767專利之「電壓控制裝置」、「第一電壓」、「控制信號」
	是

	1E
	以及一電壓調整裝置，接收控制信號及第二電壓，並根據第一電壓控制信號調整第二電壓產生一隨第一電壓變化之參考電壓。
	依uP6201A 電源晶片之功能方塊圖，其運算放大器（電壓控制裝置）之輸出端連接有一電晶體，該電晶體及其兩端電阻R、10R之組合可接收運算放大器之輸出電壓（控制信號）及VREF（第二電壓），並依據該運算放大器之輸出電壓（控制信號）調整VREF（第二電壓）而產生VREFX(參考電壓)，且VREFX(參考電壓)係隨運算放大器之正輸入端(第一電壓)變化。
	是

	結論
	uP6201A產品落入系爭767號專利請求項1之文義範圍


附表2： uP6201A與系爭767專利請求項7之文義比對分析表
	項目編號
	系爭767專利申請專利範圍第7項技術特徵
	uP6201A產品技術內容(原審卷五第1755至1766頁之uP6210A產品說明書」；電路還原分析報告(原證49)。
	是否文義讀取

	A
	一種應用於直流對直流轉換器之參考電壓產生電路，
	uP6201A 電源晶片係為一種應用於二相直流對直流轉換器之參考電壓產生電路。
	是

	B
	該直流對直流轉換器包含一由多個電流感測信號組成且隨負載變化之總和信號，參考電壓產生電路包括：
	具有一由二個電流感測信號(第1、2通道電流之感測電流)組成且隨負載(第1、2通道電流總和)變化之總和信號(SUM電路方塊所輸出之總和感測電流，即第1、2通道電流之感測電流總和)。
	是

	C
	一第一電壓，依據總和信號產生，隨負載改變；
	uP6201A之電路還原分析報告之還原電路圖(原審卷五第1177、1623至1624頁)，系爭產品uP6201A產品具有一第一電壓(運算放大器(AMP3) 正輸入端(INP)之電壓)，根據該總和信號(SUM電路方塊所輸出之總和感測電流，即第1、2通道電流之感測電流總和)產生，隨該負載(第1、2通道電流之總和)改變。
	是

	D
	一第二電壓；
	依uP6201A 電源晶片之產品說明書之功能方塊圖，其具有VREF，該VREF可對應系爭767專利之「第二電壓」。
	是

	E
	一電壓控制裝置，根據該第一電壓產生一控制信號；
	其具有一運算放大器，可根據運算放大器正輸入端電壓產生一輸出電壓，該運算放大器、運算放大器正輸入端電壓、輸出電壓可對應到系爭767 號專利之「電壓控制裝置」、「第一電壓」、「控制信號」。
	是

	F
	一電壓調整裝置，接收該控制信號及第二電壓，並依據第一電壓控制信號調整第二電壓產生一隨第一電壓變化之參考電壓。
	依uP6201A 電源晶片之功能方塊圖，其運算放大器（電壓控制裝置）之輸出端連接有一電晶體，該電晶體及其兩端電阻R、10R之組合(電壓調整裝置)可接收運算放大器之輸出電壓（控制信號）及VREF（第二電壓），並依據運算放大器之輸出電壓（控制信號）調整VREF（第二電壓）而產生VREFX(參考電壓)，且VREFX(參考電壓)係隨運算放大器之正輸入端(第一電壓)變化。
	是

	結論
	uP6201A產品落入系爭767號專利請求項7之文義範圍


附表3：uP6201A與系爭326號專利請求項29之文義比對分析表
	項目編號
	系爭326專利申請專利範圍第29項技術特徵
	uP6201A產品技術內容(原審卷五第1755至1766頁)uP6210A產品說明書及電路還原分析報告(原證49)
	是否文義讀取

	A
	一種多相直流對直流轉換器中電流平衡之方法，
	依系爭產品說明書(原審卷五第1755至1766頁), uP6201A係提供一種二相直流對直流轉換器中電流平衡之方法，二相符合多項之文義。
	是

	B
	該轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，暨多個通道，每一該通道產生一通道電流，方法包括下列步驟：
	依據爭產品說明書第2~3頁，uP6201A所控制之二相直流對直流轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，以及二個通道，每一通道產生一通道電流，二個通道符合多個通道之文義。
	是

	C
	感測輸出電壓以決定一電壓感測信號；
	依據爭產品說明書，其接腳13之FB（feeback ）即為感測輸出電壓所得之電壓感測信號。
	是

	D
	感測每一通道電流以決定多個電流感測信號；　　
	uP6201A 具有電流感測電路接腳6 、7 、8 、9 可感測每一通道        電流以決定二個電流感測信號，二個電流感測信號符合多個電流感測信號。
	是

	E
	比較電壓感測信號與一參考信號以決定一誤差信號；
	依uP6201A 電源晶片之產品說明書第6頁方塊圖，其具有一誤差放大器(Error Amplifer)，可比較一參考信號與一電壓感測信號，以輸出一誤差信號。
	是

	F
	藉由多個多輸入脈衝寬度調變器產生多個PWM信號，每一調變器比較誤差信號與一鋸齒波信號，暨多個電流感測信號之其中一個與其他多個電流感測信號之每一個。
	由uP6201A產品說明書第6頁方塊圖或uP6201A之電路還原分析報告之還原電路圖(原審卷五第1177頁)，可知uP6201A 電源晶片具有二個脈衝寬度調變器，產生二個PWM 信號（PWM1、PWM2），每一調變器比較誤差信號與一鋸齒波信號，uP6201A 電源晶片之二輸入脈衝寬度調變器，其二個輸入端符合多個輸入端之文義，可對應到系爭326專利請求項29「藉由多個多輸入脈衝寬度調變器產生多個PWM信號，每一該調變器比較該誤差信號與一鋸齒波信號」技術特徵，惟前述脈衝寬度調變器並未比較電流感測信號，故由系爭產品uP6201A無法可讀取到系爭326號專利請求項29之要件F技術特徵「藉由多個多輸入脈衝寬度調變器產生多個PWM信號，每一該調變器比較誤差信號與一鋸齒波信號，暨該多個電流感測信號之其中一個與其他多個電流感測信號的每一個」。
	否

	G
	使用多個PWM信號調整多個通道電流
	再由前開方塊圖，uP6201A 電源晶片利用二個脈衝寬度        調變器所產生之二個PWM 信號（PWM1、PWM2），來調整        二個通道電流，二個符合多個之文義
	是

	結論
	uP6201A產品未落入系爭326號專利請求項29之文義範圍


附表4：uP6201A與系爭326號專利請求項34之文義比對分析表

	項目編號
	系爭326專利申請專利範圍第34項技術特徵
	uP6201A產品技術內容(原審卷五第1755至1766頁之uP6210A產品說明書)
	是否文義讀取

	A
	一種N相直流對直流轉換器中電流平衡之方法
	由uP6201A說明書第6頁方塊圖可知uP6201A 電源晶片係提供一種二相直流對直流轉換器中電流平衡的方法，二相符合N 項之文義。
	是

	B
	轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，暨N個通道，每一通道產生一電流感測信號，該方法包括下列步驟：
	依據爭產品說明書第2至3頁，uP6201A所控制之二相直流對直流轉換器具有一轉換器        輸出以提供一輸出電壓，暨二個通道，每一通道產生一通道電流，二相符合N 項之文義。
	是

	C
	感測該輸出電壓以決定一電壓感測信號；
	依據爭產品說明書，其接腳13之FB即        為感測輸出電壓所得之電壓感測信號。
	是

	D
	感測每一該通道電流以決定N個電流感測信號；
	uP6201A 具有具有電流感測電路接腳6 、7 、 8 、9 可感測每一該通道電流以決定二個電流感測信號，二個電流感測信號符合多個電流感測信號。
	是

	E
	比較電壓感測信號與一參考信號以決定一誤差信號；
	依uP6201A 電源晶片之產品說明書第6頁方塊圖，其具有一誤差放大器(Error Amplifer)，可比較一參考信號與一電壓感測信號，用以輸出一誤差信號。
	是

	F
	產生N個PWM信號，每一個從一各自之差動信號導出，各自之差動信號的產生係藉由將該誤差信號及除對應通道 之電流感測信號外之其他電流感測信號之和減去一鋸齒波信號及對應通道之該電流感測信號的N-1倍；
	由uP6201A產品說明書第6頁方塊圖或uP6201A之電路還原分析報告之還原電路圖(可參原證四十九(原審卷五第1177頁)，可知uP6201A 電源晶片具有二個脈衝寬度調變器，產生二個PWM 信號（PWM1、PWM2），每一調變器比較該誤差信號與一鋸齒波信號，uP6201A 電源晶片之二輸入脈衝寬度調變器，其二個輸入端符合多個輸入端之文義，可對應到系爭326專利請求項34之「產生N個PWM信號，每一個從一各自的差動信號導出，該各自的差動信號的產生係藉由將該誤差信號」技術特徵，惟前述脈衝寬度調變器並未比較電流感測信號，故由系爭產品uP6201A無法可讀取到系爭326號專利請求項34之要件F技術特徵「產生N個PWM信號，每一個從一各自的差動信號導出，各自的差動信號之產生藉由將誤差信號及除對應通道之電流感測信號外之其他電流感測信號之和減去一鋸齒波信號及該對應通道之該電流感測信號的N-1倍」。
	否

	G
	使用N個PWM信號調整該N個通道電流。
	由前開方塊圖，uP6201A 電源晶片利用二個脈衝寬度調變器所產生之二個PWM 信號（PWM1、PWM2），來調整二個通道電流，二個符合        N 個的之文義
	是

	結論
	uP6201A產品未落入系爭326號專利請求項34之文義範圍


附表5：系爭767號專利請求項1與上證1之比對表：
	項目
	系爭767號專利請求項1
	上證1
	是否揭露

	1
	一種參考電壓產生電路，包括:
	參考電壓產生電路(圖8、圖9之16、17、51、22b所組成之電路)
	是

	2
	一第一電壓，係一可變電壓，第一電壓係隨一多相直流對直流轉換器之輸出總和電流變化；
	第一電壓(Vs)
	是

	3
	一第二電壓；
	第二電壓(Vr)
	是


	4
	一電壓控制裝置，依據第一電壓產生一控制信號；
	╳
	否

	5
	一電壓調整裝置，接收控制信號及第二電壓，並根據控制信號調整第二電壓產生一隨該第一電壓變化之參考電壓。
	╳
	否


附表6：系爭767號專利請求項7與上證1比對表：
	項目
	系爭767號專利請求項7
	上證1
	是否揭露

	1
	一種應用於直流對直流轉換器之參考電壓產生電路，直流對直流轉換器包含一由多個電流感測信號組成且隨負載變化之總和信號，參考電壓產生電路包括：
	一種應用於直流對直流轉換器之參考電壓產生電路(圖8之元件16、17、51、22b所組成之電路)，該直流對直流轉換器包含一由多個電流感測信號(圖8之V1、V2、V3)組成且隨負載變化之總和信號 (圖9之加法器41a之輸出信號)
	是

	2
	一第一電壓，根據總和信號產生，隨該負載改變；
	一第一電壓(圖9之Vs)，根據該總和信號(圖9之加法器41a之輸出信號)產生，隨該負載改變
	是

	3
	一第二電壓； 
	第二電壓(Vr)
	是

	4
	一電壓控制裝置，根據第一電壓產生一控制信號；
	╳
	

	5
	一電壓調整裝置，接收控制信號及第二電壓，並根據第一電壓控制信號調整第二電壓產生一隨第一電壓變化之參考電壓。
	╳
	


附表7：系爭326號專利請求項29與上證4比對表：
	項目
	系爭326號專利請求項29
	上證4
	是否揭露

	1
	一種多相直流對直流轉換器中電流平衡的方法，轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，暨多個通道，每一通道產生一通道電流，方法包括下列步驟：
	一種多相直流對直流轉換器(圖1之4相4通道直流對直流轉換器10)中電流平衡的方法，轉換器(10)具有一轉換器輸出(36)以提供一輸出電壓，暨多個通道(24a~24d)，每一該通道產生一通道電流
	是

	2
	感測該輸出電壓以決定一電壓感測信號；
	感測輸出電壓(圖1之36)以決定一電壓感測信號(圖1之電壓反饋輸入32f)
	是

	3
	感測每一通道電流以決定多個電流感測信號；
	感測每一通道電流以決定多個電流感測信號(圖2之VISENSE1~VISENSE4)
	是

	4
	比較該電壓感測信號與一參考信號以決定一誤差信號；
	比較電壓感測信號(圖2之VOUT)與一參考信號(圖2之REF)以決定一誤差信號(VEA)
	是

	5
	藉由多個多輸入脈衝寬度調變器產生多個PWM信號，
每一該調變器比較誤差信號與一鋸齒波信號，
以及多個電流感測信號的其中一個與其他該多個電流感測信號的每一個；以及
	╳
	否

	6
	使用多個PWM信號調整多個通道電流。
	使用多個PWM信號(圖1之PWM1~PWM4)調整該多個通道(圖1之18a~18d)電流。
	是


附表8：系爭326號專利請求項29與上證1比對表
	項目
	系爭326號專利

請求項29
	上證1
	是否揭露

	1
	一種多相直流對直流轉換器中電流平衡的方法，該轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，以及多個通道，每一該通道產生一通道電流，該方法包括下列步驟：
	上證1【圖2】揭示一種2相直流對直流轉換器，其使用電流平衡的方法，該轉換器可提供一輸出電壓(輸出端點14與15間之輸出電壓)，以及可提供2個通道，每一該通道產生一通道電流(I1,I2)。其中「2相直流對直流轉換器」、「2相」及「2個通道」係可對應至系爭326專利請求項29之「多相直流對直流轉換器」、「多相」及「多個通道」，故上證一已揭示「一種多相直流對直流轉換器中電流平衡的方法，該轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，以及多個通道，每一該通道產生一通道電流」。
	是

	2
	感測該輸出電壓以決定一電壓感測信號；
	上證一【圖2】已揭示利用電阻19a及19b所形成之電路以感測輸出端點14與15間之輸出電壓，並自分壓節點19c輸出電應於前述輸出電壓之一偵測電壓Vo，其中「輸出端點14與15間之輸出電壓」及「偵測電壓Vo」係可對應至系爭326專利請求項29之「輸出電壓」及「電壓感測信號」，故上證一已揭示「感測該輸出電壓以決定一電壓感測信號」技術特徵。
	是

	3
	感測每一該通道電流以決定多個電流感測信號；
	上證1【圖2】已揭示電流檢出器16及電流檢出器17係分別對通道電流I1及I2進行感測，而得到感測電壓V1及V2，其中「通道電流I1及I2」及「感測電壓V1及V2」係可對應至系爭326專利請求項29之「通道電流」及「電流感測信號」，故上證一已揭示「感測每一該通道電流以決定多個電流感測信號」技術特徵。
	是

	4
	比較該電壓感測信號與一參考信號以決定一誤差信號；

藉由多個多輸入脈衝寬度調變器產生多個PWM信號，每一該調變器比較該誤差信號與一鋸齒波信號，以及該多個電流感測信號的其中一個與其他該多個電流感測信號的每一個；以及
	上證1【圖2、圖3、圖6】已揭示藉由2個多輸入(V1、V2、Ve)之脈衝寬度調變器(29、30)產生2個PWM信號，故上證1已揭示「藉由多個多輸入脈衝寬度調變器產生多個PWM信號」；上證1【圖2】已揭示脈衝寬度調變器(29、30)系比較誤差信號Ve與鋸齒波信號Vt，上證1【圖2、圖4】已揭示減法器(25、26)係分別比較感測電壓V1及V2(對應於系爭326專利之電流感測信號)後將結果送至脈衝寬度調變器(29、30)，故上證1已揭示「每一該調變器比較該誤差信號與一鋸齒波信號，以及該多個電流感測信號的其中一個與其他該多個電流感測信號的每一個」。
	是

	5
	使用該多個PWM信號調整該多個通道電流。
	上證1【圖2】已揭示脈衝寬度調變器(29、30)係分別提供控制信號至DC/DC轉換器(11、12)，以調整通道電流(I1、I2)，故上證一已揭示「使用該多個PWM信號調整該多個通道電流」。
	是


附表9：系爭326號專利請求項34與上證4比對表：
	項目
	系爭326號專利請求項34
	上證4
	是否揭露

	1
	一種N相直流對直流轉換器中電流平衡之方法，該轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，以及N個通道，每一該通道產生一電流感測信號，該方法包括下列步驟：
	一種N相直流對直流轉換器(圖1之4相4通道直流對直流轉換器10)中電流平衡的方法，該轉換器(10)具有一轉換器輸出(36)以提供一輸出電壓，以及N個通道(24a~24d)，每一該通道產生一電流感測信號(圖2之VISENSE1~VISENSE4)，該方法包括下列步驟：
	是

	2
	感測該輸出電壓以決定一電壓感測信號；
	感測該輸出電壓(圖1之36)以決定一電壓感測信號(圖1之電壓反饋輸入32f)
	是

	3
	感測每一該通道電流以決定N個電流感測信號；
	感測每一該通道電流以決定N個電流感測信號(圖2之VISENSE1~VISENSE4)
	是

	4
	比較該電壓感測信號與一參考信號以決定一誤差信號；
	比較該電壓感測信號(圖2之VOUT)與一參考信號(圖2之REF)以決定一誤差信號(VEA)
	是

	5
	產生N個PWM信號，每一個從一各自的差動信號導出，該各自的差動信號的產生係藉由將該誤差信號及除了該對應通道的該電流感測信號之外的其他電流感測信號之和減去一鋸齒波信號及該對應通道的該電流感測信號的N-1倍；以及
	╳
	否

	6
	使用該N個PWM信號調整該N個通道電流。
	使用該N個PWM信號(圖1之PWM1~PWM4)調整該多個通道(圖1之18a~18d)電流。
	是


附表10：系爭326專利請求項34與上證1比對表
	項目
	系爭326號專利

請求項34
	上證1
	是否揭露

	1
	一種N相直流對直流轉換器中電流平衡的方法，該轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，以及N個通道，每一該通道產生一電流感測信號，該方法包括下列步驟：
	上證1【圖2】揭示一種2相直流對直流轉換器中電流平衡的方法，該轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓(輸出端點14與15間之輸出電壓)，以及2個通道，每一該通道產生一電流感測信號(V1及V2)。其中「2相直流對直流轉換器」、「2相」及「2個通道」係可對應至系爭326專利請求項29之「N相直流對直流轉換器」、「N相」及「N個通道」，故上證一已揭示「一種N相直流對直流轉換器中電流平衡的方法，該轉換器具有一轉換器輸出以提供一輸出電壓，以及N個通道，每一該通道產生一電流感測信號」。
	是

	2
	感測該輸出電壓以決定一電壓感測信號；
	上證1【圖2】已揭示利用電阻19a及19b所形成之電路以感測輸出端點14與15間之輸出電壓，並自分壓節點19c輸出電應於前述輸出電壓之一偵測電壓Vo，其中「輸出端點14與15間之輸出電壓」及「偵測電壓Vo」係可對應至系爭326專利請求項34之「輸出電壓」及「電壓感測信號」，故上證一已揭示「感測該輸出電壓以決定一電壓感測信號」技術特徵。
	是

	3
	感測每一該通道電流以決定N個電流感測信號；
	上證1【圖2】已揭示電流檢出器16及電流檢出器17係分別對通道電流I1及I2進行感測，而得到感測電壓V1及V2，其中「通道電流I1及I2」及「感測電壓V1及V2」係可對應至系爭326專利請求項34之「通道電流」及「電流感測信號」，故上證一已揭示「感測每一該通道電流以決定N個電流感測信號」技術特徵。
	是

	4
	比較該電壓感測信號與一參考信號以決定一誤差信號；
	上證1【圖2】已揭示比較該電壓感測信號(Vo)與一參考信號(Vr)以決定一誤差信號(Ve)
	是

	5
	產生N個PWM信號，每一個從一各自的差動信號導出，該各自的差動信號的產生係藉由將該誤差信號及除了該對應通道的該電流感測信號之外的其他電流感測信號之和減去一鋸齒波信號及該對應通道的該電流感測信號的N-1倍；以及
	╳
	否

	6
	使用該N個PWM信號調整該N個通道電流。
	上證1【圖2】已揭示脈衝寬度調變器(29、30)係分別提供控制信號至DC/DC轉換器(11、12)，以調整通道電流(I1、I2)，故上證1已揭示「使用該N個PWM信號調整該多個通道電流」。
	是


附表11：系爭767號專利請求項1與引證1比對表
	項目
	系爭767號專利請求項1
	引證1
	是否揭露

	1
	一種參考電壓產生電路,包括:
	參考電壓產生電路(第3圖210、212及VREF等所組成之電路)
	是

	2
	一第一電壓，係一可變電壓，該第一電壓係隨著一多相直流對直流轉換器的輸出總和電流變化;
	╳
(I_Share 304之電壓非隨多項直流對直流轉換器(300、302)之輸出總和電流變化)
	否

	3
	一第二電壓；
	第二電壓(VREF)
	是

	4
	一電壓控制裝置,根據該第一電壓產生一控制信號
	╳
(經查第3圖電路具有2個correction amplifyer 210，其電路組合與系爭專利之「電壓控制裝置」不相同)
	否

	5
	一電壓調整裝置,接收該控制信號及第二電壓，並根據該控制信號調整該第二電壓產生一隨該第一電壓變化之參考電壓。
	╳
(經查第3圖210、212及VREF等所組成之電路與系爭專利之「電壓控制裝置」不相同)
	否


附表12：系爭767專利請求項7與引證1比對表
	項目
	系爭767號專利請求項7
	引證1
	是否揭露

	1
	一種應用於直流對直流轉換器之參考電壓產生電路，該直流對直流轉換器包含一由多個電流感測信號組成且隨負載變化之總和信號，該參考電壓產生電路包括：
	╳
(I_Share 304之電壓非由多個電流感測信號組成且隨負載變化之總和信號)
	否

	2
	一第一電壓，根據該總和信號產生，隨該負載改變；
	╳
(I_Share 304之電壓非由多個電流感測信號組成且隨負載變化之總和信號)
	否

	3
	一第二電壓;
	第二電壓(VREF)
	是

	4
	一電壓控制裝置,根據該第一電壓產生一控制信號;以及
	╳
(經查第3圖電路具有2個correction amplifyer 210，其電路組合與系爭專利之「電壓控制裝置」不相同)
	否

	5
	一電壓調整裝置,接收該控制信號及第二電壓,並根據該控制信號調整該第二電壓產生一隨該第一電壓變化之參考電壓。
	╳
(經查第3圖210、212及VREF等所組成之電路與系爭專利之「電壓控制裝置」不相同)
	否
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