100年度民專上字第22號附件
附圖一：

系爭專利第三、四、五圖為其立體分解、限位件剖視、限位件頂視圖
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附圖二：
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附表一：

	要件編號
	系爭專利解釋後申請專利範圍第1項
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	是否

文義讀取

	1－A
	一種快速接頭
	一快速接頭
	是

	1－B
	一本體，為一中空環狀體，並具有一固設在該本體之外環面的鎖固環，且該外環面往往該鎖固環之兩側延伸分別形成一前螺紋段與一後螺紋段，另該本體之內環面環設有一凸緣； 
	一本體，為一中空環狀體，並具有一固設在該本體之外環面的鎖固環，且該外環面往往該鎖固環之兩側延伸分別形成一前螺紋段與一後螺紋段，另該本體之內環面環設有一凸緣
	是

	1－C
	一鎖接體，為一中空環狀體，具有一固設在該鎖接體之外環面的鎖接環，呈環形連續狀，其內環面並具有一可螺固在該本體之前螺紋段的螺接部，該螺接部並具有一沿其軸向延伸形成的承接緣；
	一鎖接體，為一中空環狀體，具有數凸條環設在鎖接體之外環面，其內環面並具有一可螺固在該本體之前螺紋段的螺接部，該螺接部並具有一沿其軸向延伸形成的承接緣；
	否

	1－D
	一限位件，是裝設迫緊於該本體與該鎖接體之間，且側視概呈一C形環體，並具有一開放口，一自該開放口往該限位件兩側延伸形成一外周壁，及一自該外周壁頂緣水平相向延伸之頂壁，該頂壁具有一遠離該外周壁之端緣，且由該端緣沿其軸向往下延伸形成有複數個彼此不接觸且呈單向齒尖狀的限位片，該限位片並具有一往中心軸線延伸且傾斜一角度之斜凸部，且藉由該限位片，該外周壁與該頂壁三者之間相配合界定出一環凹槽，另該限位件之頂壁對應該開放口沿著軸向往下延伸一凹陷壁，凹陷壁的位置應在徑向上且對應開放口的頂壁之處，且由頂壁往徑向凹陷一定深度之缺口並沿著軸向往下延伸，又由於限位件呈C型環體之故而只有一個開放口，凹陷壁位於開放口對應之徑向位置，故只有一個凹陷壁可以對應開放口徑向位置；
	一限位件，是裝設迫緊於該本體與該鎖接體之間，且側視概呈一C形環體，並具有一開放口，一自該開放口往該限位件兩側延伸形成一外周壁，及一自該外周壁頂緣水平相向延伸之頂壁，該頂壁具有一遠離該外周壁之端緣，且由該端緣沿其軸向往下延伸形成有複數個彼此不接觸且呈單向齒尖狀的限位片，該限位片並具有一往中心軸線延伸且傾斜一角度之斜凸部，且藉由該限位片，該外周壁與該頂壁三者之間相配合界定出一環凹槽，限位件頂壁對應該開放口即相鄰限位件之間隔部分，該部分其頂壁沿圓周之半徑一致；
	否

	1－E
	當一外環面呈矩形波浪狀的保護管穿入該鎖接體且經過該限位件時，則使該保護管外環面的凹陷部與該限位件之斜凸部形成卡置迫緊狀，進而使該鎖接體、該限位件及該保護管三者與該本體之間緊密結合。
	當一外環面呈矩形波浪狀的保護管穿入該鎖接體且經過該限位件時，則使該保護管外環面的凹陷部與該限位件之斜凸部形成卡置迫緊狀，進而使該鎖接體、該限位件及該保護管三者與該本體之間緊密結合。
	是


附表二：

	
	系爭專利解釋後申請專利範圍第1項
要件編號1-C
	系爭產品
要件編號1-C
	是否相同

	技術特徵
之差異
	鎖接體具有一固設在該鎖接體之外環面的鎖接環，呈環形連續狀
	鎖接體具有數凸條環設在鎖接體之外環面
	是

	技術手段
（way）
	於鎖接體外環面設單一鎖接環
	於鎖接體外環面設數凸條
	實質相同

	功能

（function）
	防止操作外環面時打滑
	防止操作外環面時打滑
	實質相同

	結果

（result）
	使鎖接體易於拆卸
	使鎖接體易於拆卸
	實質相同


附表三：

	
	系爭專利解釋後申請專利範圍第1項要件編號1-D
	系爭產品
要件編號1-D
	是否相同

	技術特徵

之差異
	一限位件…該限位件之頂壁對應該開放口沿著軸向往下延伸一凹陷壁，凹陷壁的位置應在徑向上且對應開放口的頂壁之處，且由頂壁往徑向凹陷一定深度之缺口並沿著軸向往下延伸，又由於限位件呈C型環體之故而只有一個開放口，凹陷壁位於開放口對應之徑向位置，故只有一個凹陷壁可以對應開放口徑向位置
	一限位件…限位件頂壁對應該開放口即相鄰限位件之凹陷區域，該區域其頂壁沿圓周之半徑一致 
	否

	技術手段

（way）
	該限位件之頂壁對應該開放口沿著軸向往下延伸一凹陷壁
	限位件頂壁對應該開放口 即相鄰限位件之凹陷區域，該區域其頂壁沿圓周之半徑一致
	實質不相同

	功能

（function）
	凹陷壁處斷面承受彎矩使限位件撓彎，凹陷壁處斷面與相鄰限位件之凹陷區域之斷面之力學性質不同
	相鄰限位件之凹陷區域之斷面承受彎矩使限位件撓彎，各相鄰限位件之凹陷區域斷面之力學性質相同
	實質
不相同

	結果

（result）
	提供限位件一個較佳的彈性回復力 
	限位件並無提供較佳的彈性回復力
	實質
不相同
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