100年度民專上第57號
附圖一：

系爭專利第一圖為立體分解圖，第三圖為剖視圖
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附圖二：

被控侵權物實物照片
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2. YM-0330
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4. YM-0533
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5. YM-0535
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6. YM-0755
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7. YM-0756
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附圖三：
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附圖四：
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附表:

 被控侵權物與系爭專利申請專利範圍第1項之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵
	被控侵權物

技術內容
	是否

文義讀取

	1A
	一種保溫桶（1）出水頭（2）之結構
	一種保溫桶出水頭之結構
	是

	1B
	由保溫桶（1）、出水頭（2）所組成
	其係由保溫桶、出水頭(圖1)所組成，
	是

	1C
	保溫桶（1）之底部適當處設一出水口（13），並可於出水口（13）處組裝一出水頭（2），而出水頭（2）係由塞體（21）、套環體（22）、螺環體（23）、旋環體（24）、C型環（25）、水龍頭（26）所組成
	而保溫桶之底部適當處設一出水口，並可於出水口處組裝一出水頭(圖1)，而出水頭係由塞體（圖3、4）、套環體（圖2-1）、螺環體、旋環體、C型環、水龍頭所組成（圖3）， 
	是

	1D
	塞體（21）係呈中空圓錐狀，並於一端設一環繞凸伸之圓垣（211），而可在圓垣（211）內側套合一墊圈（212），並在塞體（21）中間適當處設螺紋（213），以供螺合螺環體（23），而在塞體（21）之外側端適當處設一嵌溝（214），以供C型環（25）嵌掣，並令塞體（21）可由保溫桶（1）之內桶（11）出水口（13）嵌入保溫桶（1），而令塞體（21）組裝入保溫桶（1）之出水口（13）時內側邊之圓垣（211）與墊圈（212）嵌合在保溫桶（1）內桶（11）之出水口（13）內側緣邊上，並使塞體（21）之另一端凸伸出保溫桶（1）外桶（12）之出水口（13），而在保溫桶外桶（12）之塞體（21）上套合一套環體（22），
	而塞體係呈中空圓錐狀（圖4），並於一端設一環繞凸伸之圓垣，而可在圓垣內側套合一墊圈，並在塞體中間適當處設螺紋，以供螺合螺環體，而在塞體之外側端適當處設一嵌溝，以供C型環嵌掣，塞體由保溫桶之內桶出水口嵌入保溫桶而組裝入保溫桶之出水口時，內側邊之圓垣與墊圈嵌合在保溫桶內桶之出水口內側緣邊上，並使塞體之另一端凸伸出保溫桶外桶之出水口，而在保溫桶外桶之塞體上套合一套環體（圖2-1~2-3），
	是

	1E
	而在塞體（21）上再套入一螺環體（23）螺環體（23）係呈中空之螺母六角狀，並於螺環體（23）之內緣設螺紋（232），而螺環體（23）藉由內緣之螺紋（232）而可螺固在塞體（21）中間適當處之螺紋上，而在螺環體（23）外側設若干等距環繞排列之凸塊（231），而令旋環體（24）上之旋片（242）可嵌掣在螺環體之凸塊上而加以旋轉，而將螺環體（23）螺緊在塞體（21）之螺紋上而迫緊套環體，而令塞體（21）與套環體（22）與螺環體（23）緊密的嵌合在出水口（13）
	另於塞體上再套入一螺環體，螺環體係呈中空之螺母六角狀，並於螺環體之內緣設螺紋，而螺環體藉由內緣之螺紋而可螺固在塞體中間適當處之螺紋上，而在螺環體外側設有6個等距環繞排列之凸塊，而令旋環體上之旋片可嵌掣在螺環體之凸塊上而加以旋轉，將螺環體螺緊在塞體之螺紋上迫緊套環體，而令塞體與套環體與螺環體緊密的嵌合在出水口上，
	是

	1F
	塞體（21）上可再套合一旋環體（24），而旋環體（24）係呈中空圓型狀，而旋環體（24）之內緣面係呈錐狀並在內緣面上設螺紋（241），以供一水龍頭螺固，並在旋環體（24）之外側設二凸伸並向內側延伸之旋片（242），並令旋環體（24）之旋片（242）可嵌掣在螺環體（23）外側之凸塊（231），而加以旋轉螺緊螺環體（23），而不用借用其他任何之工具
	另在塞體上可再套合一旋環體，旋環體係呈中空圓型狀，旋環體之內緣面係呈微錐狀並設螺紋，以供一水龍頭螺固，旋環體之外側設二凸伸並向內側延伸之旋片，旋片可嵌掣在螺環體外側之凸塊，而加以旋轉螺緊螺環體，
	是

	1G
	塞體（21）外側端之嵌溝（214）上可套掣一C型環（25），而可將旋環體（24）嵌掣在塞體（21）上而不會脫落
	而在塞體外側端之嵌溝上可套掣一C型環，可將旋環體嵌掣在塞體上而不會脫落， 
	是

	1H
	水龍頭（26）一側之螺合部（261）螺合在旋環體（24）內緣之螺紋上（241），而完成整個組裝，而出水頭（2）藉由按壓水龍頭（26）上方之拉桿（262）而使保溫桶（1）內之飲料由水龍頭（26）之底部出口流出
	再將水龍頭一側之螺合部螺合在旋環體內緣之螺紋上，而出水頭藉由按壓水龍頭上方之拉桿而使保溫桶內之飲料由水龍頭之底部出口流出。
	是

	1I
	其特徵在於：保溫桶外桶（12）凸伸出之塞體（21）上套合一套環體（22），而套環體（22）係呈中空圓柱狀，而在套環體（22）之外側邊上設一環繞凸伸之嵌垣（221），而套環體（22）之直徑大小與保溫桶之出水口（13）相同，而寬度與保溫桶之出水口（13）厚度相同，而使套環體（22）套合於塞體（21）時令套環體（22）可完全嵌合在保溫桶之出水口（13）內，並使套環體外側之嵌垣（221）嵌掣在保溫桶外桶（12）出水口（13）之側緣上，而使保溫桶出水口之內（11）、外桶（12）及中間夾層之泡綿（14）間藉由套環體（22）而不會受壓迫而變形，所以藉由上述構造，進而令保溫桶（1）出水頭（2）具有快速組裝與防止變形滲漏之功效者。
	保溫桶外桶凸伸出之塞體上套合一套環體，套環體係呈中空圓柱狀，柱體表面略呈錐面（圖2-3），其外側邊上設一環繞凸伸之嵌垣，嵌垣與圓柱外徑交接處設有低於圓柱外徑之嵌溝（圖2-2），圓柱外徑大小與保溫桶之出水口大致相合，而寬度與保溫桶之出水口厚度大致相同，套環體位於內桶壁之端面呈弧面（圖2-3），套環體套合於塞體時，可完全嵌合在保溫桶之出水口內，並使套環體外側之嵌垣嵌掣在保溫桶外桶出水口之側緣上，而使保溫桶出水口之內、外桶及中間夾層藉由套環體之設置而不受壓迫變形。
	是
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