100年度民專訴字第16號民事判決

附圖1：系爭專利第1圖係本創作其折疊功能之操作架立體示意圖
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系爭專利第2圖係本創作具折疊功能之操作架立體分解示意圖
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附圖2：系爭產品之相片：
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	1 基座
	12 支桿
	15 底座
	30 連接片

	10 橫桿
	13 拖板
	2 支撐桿
	4 平板

	11 連接片
	14 位移片
	3 滑動桿
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附表1：.系爭產品與系爭專利請求項1之侵害比對分析表：

	系爭專利請求項1
	系爭產品
	是否適用文義讀取
	是否適用均等論

	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術內容
	
	

	A
	一種具折疊功能之操作架，係用於遊戲時之輔助器具，主至少包含：一滑動桿、一支撐桿、一基座及一平板所組構，其中： 
	a
	一種具折疊功能之操作架，可以係用於遊戲時之輔助器具，包含二個滑動桿、二個支撐桿、一個基座及一個平板所組構；
	是
	－

	B
	一滑動桿，係一中空管狀金屬材，於一端設置一具位移孔與穿孔之L狀連接片，而桿體間設有複數定位孔，其連接於支撐桿間；
	b
	滑動桿，為中空管狀金屬材，於一端設置一具位移孔與穿孔之平板狀連接片，其連接於支撐桿間；
	是
	－

	C
	一支撐桿，係一端處彎曲之中空管狀金屬材，於桿體間設有穿孔與定位孔，其一端供滑動桿穿置，另一端設置於基座間；
	c
	支撐桿，為一端處彎曲之中空管狀金屬材，於桿體間設有穿孔與定位孔，其一端供滑動桿穿置，另一端設置於基座間；
	是
	－

	D
	一基座，係近似U型狀金屬材，於開口處設置一橫桿，其中設置連接片、支桿、托板、抵制桿及底座等元件，其中該連接片形成穿孔及定位孔，以供固持支撐桿，該托板間具有複數滑移孔，並設置一位移片；
	d
	基座，係近似U型狀金屬材，於開口處設置一橫桿，其中設置二個具支桿之連接片、一個托板、四個底座，其中該連接片形成穿孔及定位孔，以供固持支撐桿，該托板間具有4個滑移孔，並設置一位移片；
	否
	否

	E
	及一平板，係兩側彎折一折部之金屬材，於一側設置一橫桿，其中折部形成複數穿孔，而設置於滑動桿之連接片間，並以螺栓及定位栓予以鎖固；
	c
	平板，係兩側彎折一折部之金屬材，於一側設置一ㄈ型橫桿，其中折部形成二個穿孔，而設置於滑動桿之連接片間，並以螺栓及定位栓予以鎖固；
	是
	－

	F
	然，該滑動桿穿置於支撐桿間，可依所需調整距離，並由定位栓予以固持，又支撐桿一端固持於連接片中，並由螺栓及定位栓予以固持，於收納時鬆開定位栓，以螺栓為中心向一側旋動傾倒折疊，並由抵制桿抵制支撐桿，使其不致與地面接觸，又該平板固特於滑動桿之連接片間，其以一端固持之螺栓為中心，另一端之定位栓於連接片之位移孔間位移，藉由各元件以可活動方式銜接，於收納時可縮減整體體積，且便於攜帶。
	f
	該滑動桿穿置於支撐桿間，可依所需調整距離，並由定位栓予以固持，又支撐桿一端固持於連接片中，可由螺栓及定位栓予以固持，於收納時鬆開定位栓，以螺栓為中心向一側旋動傾倒折疊，又該平板固特於滑動桿之連接片間，可以以一端固持之螺栓為中心，另一端之定位栓於連接片之位移孔間位移，藉由各元件以可活動方式銜接，於收納時可縮減整體體積，且便於攜帶。
	否
	否

	結論：基於全要件原則分析，系爭產品未落入系爭專利請求項1之權利範圍。



附表2：係.系爭產品d、f要件與系爭專利請求項1編號1-D、1-F要件均等分析表：
	  
	系爭專利第1項

編號D、F要件
	系爭方法
編號d、f要件
	是否相同

	技術特徵

差 異 處
	基座設置抵制桿

	基座未設置抵制桿

	－

	技術手段

(way)
	基座設置抵制桿
	基座未設置抵制桿
	實質

不相同

	功能

(function)
	抵制桿具有抵制傾斜之支撐桿
	支撐桿可接觸至地面
	實質

不相同

	結果

(result)
	防止支撐桿垂落至地面
	支撐桿傾倒時無法防止垂落至地面
	實質

不相同

	結論
	兩者非為均等
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