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系爭專利1主要圖面，第二圖係本創作之立體分解圖
附圖2：系爭專利2主要圖面，第二圖係本創作之立體分解圖，第三圖係本創作使用時將污泥與濾液同時刮除之狀態示意圖
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附圖3：被證1、2第4至5圖，第4圖為立體組合圖，第5圖為立體分解圖
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附圖4：被證28之圖3為本實用新型清掃機實施例結構布置圖之左視圖
	元件符號
	4 清掃臂
	10 軸桿件
	A、B 扭簧

	1 皮帶
	5 清掃臂座
	23 清掃板組件
	α 第二交角

	2 清掃板
	7 連桿
	41前臂
	β 第一交角

	3 板座
	8 支架柱
	42 後臂
	δ 距離
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附圖5：被證29之第5至7圖，第5圖為立體組合圖，第6圖為立體分解圖，第7圖為使用時濾液滴落之狀態示意圖
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附圖6：被證30至31第3圖係本創作實施例污染壓濾機與濾布振動裝置之正視圖
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附圖7：被證33之技術內容
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附圖8：被證34之技術內容
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附圖9：被證36之技術內容
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附圖10：被證41第1圖為一般皮帶清潔器裝置設置示意圖
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附圖11：被證44之崧傑實業社之KS-50-30汙泥脫水機照片
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