附圖1：系爭專利
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附圖2：引證1
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附圖3：引證2
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附圖4：引證3
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附圖5：引證6
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附表1
	系爭專利
	系爭產品
	是否文義讀取

	申請專利範圍
	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術內容
	

	1
	A
	一種拖把之伸縮桿旋轉鎖定結構，包含:
	a
	一種拖把之伸縮桿旋轉鎖定結構；
	是
	是

	
	B
	一內桿體；一外桿體，其係以其底端與該內桿體之上端相互套接，並可相對呈線性伸縮位移；一盤體，係設於該內桿體之底部，具備有拖把毛；以及一鎖定結構，係設於該外桿體，用以控制該內、外桿體呈定位或呈可相對伸縮狀態；
	b
	一內桿體；一外桿體，其係以其底端與該內桿體之上端相互套接，並可相對呈線性伸縮位移；一盤體，係設於該內桿體之底部，具備有拖把毛；以及一鎖定結構，係設於該外桿體，用以控制該內、外桿體呈定位或呈可相對伸縮狀態；
	是
	

	
	C
	其特徵在於：該鎖定結構包括有：一束套，係固定在該外桿體之底緣，其下段部呈內縮之第一錐面，且設有剖溝，另其上段部外周緣設有斜槽；以及一旋筒，係套置在該束套外周，其內緣面相對於該束套之斜槽設有可於斜槽上升降之凸體，且其下段部設有一可包束該第一錐面之第二錐面；
	c
	鎖定結構包括有：一束套，係固定在該外桿體之底緣，其下段部呈內縮之第一錐面，且設有剖溝，另其上段部外周緣設有斜槽外螺紋；以及一旋筒，係套置在該束套外周，其內緣面相對於該束套之斜槽外螺紋處設有可於斜槽外螺紋上升降之凸狀內螺紋，且其下段部設有一可包束該第一錐面之第二錐面；
	是
	

	
	D
	藉由旋轉該旋筒，使該旋筒可於該束套外周上升或下降，且因該剖溝之作用，使該旋筒之第二錐面相對於該束套之第一錐面，呈現緊鎖或鬆弛，將該內、外桿體呈定位以利於拖地使用，或使該內桿體呈可轉動狀態，以利該拖把毛之脫水。
	d
	藉由旋轉該旋筒，使該旋筒可於該束套外周上升或下降，且因該剖溝之作用，使該旋筒之第二錐面相對於該束套之第一錐面，呈現緊鎖或鬆弛，將該內、外桿體呈定位以利於拖地使用，或使該內桿體呈可轉動狀態，以利該拖把毛之脫水。
	是
	

	3
	A~D
	依附第1項
	a~d
	同要件編號a~d
	是
	是

	
	E
	其中，該外桿體內包括設有一同步升降之長條形螺旋件，該內桿體內固設有一可單向驅轉之螺套結構，當外桿體上下位移時，以該螺旋件藉由該螺套結構帶動該內桿體轉動者。
	e
	外桿體內包括設有一同步升降之長條形螺旋件，該內桿體內固設有一可單向驅轉之螺套結構，當外桿體上下位移時，以該螺旋件藉由該螺套結構帶動該內桿體轉動者。
	是
	


附表2
	系爭專利
	系爭產品
	是否文義讀取

	申請專利範圍
	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術內容
	

	1
	A
	一種拖把之伸縮桿旋轉鎖定結構，包含:
	a
	一種拖把之伸縮桿旋轉鎖定結構；
	是
	否

	
	B
	一內桿體；一外桿體，其係以其底端與該內桿體之上端相互套接，並可相對呈線性伸縮位移；一盤體，係設於該內桿體之底部，具備有拖把毛；以及一鎖定結構，係設於該外桿體，用以控制該內、外桿體呈定位或呈可相對伸縮狀態；
	b
	一內桿體；一外桿體，其係以其底端與該內桿體之上端相互套接，並可相對呈線性伸縮位移；一盤體，係設於該內桿體之底部，具備有拖把毛；以及一鎖定結構，係設於該外桿體，用以控制該內、外桿體呈定位或呈可相對伸縮狀態；
	是
	

	
	C
	其特徵在於：該鎖定結構包括有：一束套，係固定在該外桿體之底緣，其下段部呈內縮之第一錐面，且設有剖溝，另其上段部外周緣設有斜槽；以及一旋筒，係套置在該束套外周，其內緣面相對於該束套之斜槽設有可於斜槽上升降之凸體，且其下段部設有一可包束該第一錐面之第二錐面；
	c
	鎖定結構包括有：一束套，係固定在該外桿體之底緣，其下段部設凹槽呈內縮，凹槽上設有缺口，缺口上部有可分離夾緊彈片設置，另其上段部外周緣設有環狀凹部；以及一旋筒，係套置在該束套外周，其內緣面相對於該束套之可分離夾緊彈片處設有凸體，且其下段部可包束該束套下段。
	否
	

	
	D
	藉由旋轉該旋筒，使該旋筒可於該束套外周上升或下降，且因該剖溝之作用，使該旋筒之第二錐面相對於該束套之第一錐面，呈現緊鎖或鬆弛，將該內、外桿體呈定位以利於拖地使用，或使該內桿體呈可轉動狀態，以利該拖把毛之脫水。
	d
	藉由旋轉該旋筒，使該旋筒內之凸體，對應於束套之可分離夾緊彈片，緊鎖固定內桿體，而旋筒朝另端旋轉，則旋筒內凸體不對應束套之可分離夾緊彈片，可鬆弛內、外桿體，將該內、外桿體呈定位以利於拖地使用，或使該內桿體呈可轉動狀態，以利該拖把毛之脫水。
	否
	

	3
	A~D
	依附第1項
	a~d
	同要件編號a~d
	否
	否

	
	E
	其中，該外桿體內包括設有一同步升降之長條形螺旋件，該內桿體內固設有一可單向驅轉之螺套結構，當外桿體上下位移時，以該螺旋件藉由該螺套結構帶動該內桿體轉動者。
	e
	外桿體內包括設有一同步升降之長條形螺旋件，該內桿體內固設有一可單向驅轉之螺套結構，當外桿體上下位移時，以該螺旋件藉由該螺套結構帶動該內桿體轉動者。
	是
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