附表1

	申請專利範圍
	系爭專利技術特徵
及要件編號
	系爭產品技術內容
及要件編號

	1
	1A
	一種「瓦斯熱水器强制排氣管伸縮調整結構」，
	1a
	一種「排氣管伸縮調整結構」組，

	
	1B
	係在瓦斯熱水器之排氣口依序套接第一組排氣管、彎頭及第二組排氣管，以伸出到戶外進行排氣；其特徵在於：
	1b
	該第一組排氣管（3A 50 × 50）、彎頭(3A短L)及第二組排氣管（3A 50 × 50）相互套接，以伸出到戶外進行排氣；其中，

	
	1C
	至少一組排氣管包含有活動套接配合之內外管，
	1c
	該組排氣管包含有活動套接配合之內外管，

	
	1D
	而內外管之相對外端各製設一接合部，以伸縮調整排氣管之長度。
	1d
	而內外管之相對外端各製設一接合部以伸縮調整排氣管之長度。

	2
	2E
	其中，該內管之接合部設成擴管段，而外管之接合部則製成縮管段。
	2e
	其中，該內管之接合部設成擴管段，而外管之接合部則製成縮管段。

	3
	3F
	其中，該第一及二組排氣管皆包含有活動套接配合之內外管。
	3f
	其中，該第一及二組排氣管皆包含有活動套接配合之內外管。

	4
	4G
	其中，該第一及二組排氣管之內外管可交互套接。
	4g
	其中，該第一及二組排氣管之內外管可交互套接。

	5
	H5
	其中，該第一及二組排氣管皆可直接再套接一組排氣管。
	5h
	其中，該第一及二組排氣管皆可直接再套接一組排氣管。
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	系爭專利技術特徵
及要件編號
	系爭產品技術內容
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	1
	1A
	一種「瓦斯熱水器强制排氣管伸縮調整結構」，
	1a
	一種「排氣管伸縮調整結構」組，

	
	1B
	係在瓦斯熱水器之排氣口依序套接第一組排管、彎頭及第二組排氣管，以伸出到戶外進行排氣；其特徵在於：
	1b
	具二組排氣管(3A-2525 強制排氣管25cm*2（伸縮）1支組合3A-5050 強制排氣管50cm*2（伸縮）1支、或2支3A-5050 強制排氣管50cm*2（伸縮）組合) ，套接後以伸出到戶外進行排氣；其中

	
	1C
	至少一組排氣管包含有活動套接配合之內外管，
	1c
	該組排氣管包含有活動套接配合之內外管，

	
	1D
	而內外管之相對外端各製設一接合部，以伸縮調
整排氣管之長度。
	1d
	而內外管之相對外端各製設一接合部以伸縮調整排氣管之長度。

	2
	2E
	其中，該內管之接合部設成擴管段，而外管之接合部則製成縮管段。
	2e
	其中，該內管之接合部設成擴管段，而外管之接合部則製成縮管段。

	3
	3F
	其中，該第一及二組排氣管皆包含有活動套接配合之內外管。
	3f
	其中，該第一及二組排氣管皆包含有活動套接配合之內外管。

	4
	4G
	其中，該第一及二組排氣管之內外管可交互套接。
	4g
	其中，該第一及二組排氣管之內外管可交互套接。

	5
	H5
	其中，該第一及二組排氣管皆可直接再套接一組排氣管。
	5h
	其中，該第一及二組排氣管皆可直接再套接一組排氣管。



附表3

	申請專利範圍
	系爭專利技術特徵
及要件編號
	系爭產品技術內容
及要件編號

	1
	1A
	一種「瓦斯熱水器强制排氣管伸縮調整結構」，
	1a
	一種「排氣管伸縮調整結構」組，

	
	1B
	係在瓦斯熱水器之排氣口依序套接第一組排氣管、彎頭及第二組排氣管，以伸出到戶外進行排氣；其特徵在於：
	1b
	該第一組排氣管（XU1034B強制排氣直管95cm-A管）、彎頭(XU1037B強制排氣小彎頭)及第二組排氣管（XU1034B強制排氣直管95cm-A管）相互套接，以伸出到戶外進行排氣；其中，

	
	1C
	至少一組排氣管包含有活動套接配合之內外管，
	1c
	該組排氣管包含有活動套接配合之內外管，

	
	1D
	而內外管之相對外端各製設一接合部，以伸縮調整排氣管之長度。
	1d
	而內外管之相對外端各製設一接合部以伸縮調整排氣管之長度。

	2
	2E
	其中，該內管之接合部設成擴管段，而外管之接合部則製成縮管段。
	2e
	其中，該內管之接合部設成擴管段，而外管之接合部則製成縮管段。

	3
	3F
	其中，該第一及二組排氣管皆包含有活動套接配合之內外管。
	3f
	其中，該第一及二組排氣管皆包含有活動套接配合之內外管。

	4
	4G
	其中，該第一及二組排氣管之內外管可交互套接。
	4g
	其中，該第一及二組排氣管之內外管可交互套接。

	5
	H5
	其中，該第一及二組排氣管皆可直接再套接一組排氣管。
	5h
	其中，該第一及二組排氣管皆可直接再套接一組排氣管。



