101年度民專上字第14號附件及附表

附件一：

系爭專利第一圖為其立體圖（蓋板移開之狀態）
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系爭專利第三圖為其基座構件爆炸圖
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系爭專利第五圖為其剖視圖
[image: image3.png]1R
£2@ABT 161

16 miEE HART
\ m 15
, M . ( =
= N N\ 2577 NS
( R
/ 1 211~
10 nge 21 BEEE
RERE 12 EiR
2

XA




系爭專利第十圖為其插入MS卡剖視圖
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系爭專利第十二圖為其插入SD卡剖視圖
[image: image5.png]



附件二：

（一）系爭產品之壓板正面右側照片（參原審判決附圖3-1）
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（二）系爭產品之壓板正面左側照片（參原審判決附圖3-2）
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（三）系爭產品之壓板正面左側立體照片（參原審判決附圖3-3）
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（四）系爭產品之殼體正面右側照片（參原審判決附圖3-4）
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（五）系爭產品之殼體正面左側照片（參原審判決附圖3-5）
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（六）系爭產品之殼體背面右側照片（參原審判決附圖3-6）
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（七）系爭產品之殼體背面左側照片（參原審判決附圖3-7）
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（八）系爭產品之殼體與壓板組合的正面左側照片（參原審判決附圖3-8）
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　　附件三：

被證2第二圖為其連接器之底面立體圖
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被證2第三圖為其連接器之相關配置圖
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被證2第四圖為其壓抵件之外觀立體圖
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　　附件四：

上證3第二圖為其分解立體圖
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上證3第三圖為其內部示意圖（蓋板拿掉後之狀態）
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上證3第四圖為其剖視示意圖
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附表一：

系爭專利申請專利範圍第１項與系爭產品之文義比對表：
	要件
	系爭專利申請專利範圍第１項

技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義
讀取

	A
	一種具有端子保護功能之卡片連接器，包含有：
	一種具有端子保護功能之卡片連接器；
	是

	B
	一殼體，前端具有一開口，至少二組端子設於該殼體且伸入至該殼體內，
	一殼體，前端具有一開口，二組端子設於該殼體且伸入至該殼體內；
	是

	C
	該等端子中之第一組端子位於該殼體內之後端，第二組端子則位於該殼體內底部且較該第一組端子更為前方，
	該二組端子中之第一組端子位於該殼體內之後端，第二組端子則位於該殼體內底部且較該第一組端子更為前方；
	是

	D
	且該第二組端子之身部係向上彈性翹起，並於末端形成一接觸部，
	該第二組端子之身部係向上彈性翹起，並於末端形成一接觸部；
	是

	E
	該殼體對應該第二組端子之接觸部下方係鏤空形成大致呈矩形之一容置部，該殼體於該容置部之至少一對相對側緣之底面設有一擋止肩面；以及
	該殼體對應該第二組端子之接觸部下方係鏤空形成大致呈矩形之一容置部，該殼體於該容置部之前側緣兩端（即左右相對側緣）底面設有一凹槽狀之「擋止點」；
	否

	F
	一壓板，大致呈矩形，可上下位移地位於該容置部內，
	一壓板，大致呈矩形，可上下位移之旋擺方式地位於該容置部內；
	是

	G
	該壓板之至少一對相對側緣具有一頂抵肩面，對應於該二擋止肩面；該壓板具有複數穿孔形成於其板身，
	該壓板於前側緣兩端（即左右相對側緣）具有一凹槽狀之「頂抵點」，對應於該二「擋止點」，且該壓板具有複數穿孔形成於其板身；
	否

	H
	該第二組端子之身部向上頂抵於該壓板底面，且該等接觸部係由下向上穿過該等穿孔而露出於該壓板上方。
	該第二組端子之身部向上頂抵於該壓板底面，且該等接觸部係由下向上穿過該等穿孔而露出於該壓板上方。
	是
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