附圖1：系爭專利主要圖面

第1圖為裝置大固線座之本創作俯視圖
第1~1圖為裝置小固線座之本創作俯視圖
第2圖為裝置大固線座之本創作縱斷面圖
第2~1圖為裝置小固線座之本創作縱斷面圖
第3圖為本創作之仰視圖
第4圖為於第2圖中之4~4’線位置之橫斷面圖
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附圖2：系爭產品照片
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附圖3：系爭產品插片尺寸圖
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附表1：系爭產品相對應系爭專利請求項1之技術內容解析表及文義比對分析表

	項目編號
	系爭專利請求項1技術特徵
	項目編號
	系爭產品
	是否文義讀取

	A
	一種電錶接線座之導電構件改良
	a
	一種電錶接線座之導電構件
	是

	B
	係由一絕緣基座上固定裝置兩大或兩小固線座和兩插片座組成 
	b
	係由一絕緣基座上固定裝置兩固線座和兩插片座組成；

	是

	C
	其特徵在於：於該絕緣基座座體上之裝設兩固線座的凹槽中央，係突設有一突台，俾適合通用裝置大、小固線座用； 
	c
	於該絕緣基座座體上之裝設兩固線座的凹槽中央，係突設有一突台，俾適合通用裝置大、小固線座用；

	是

	D
	且於該基座座體中央設置一穿孔，俾利檢視是否有盜電行為之用； 
	d
	且於該基座座體中央設置一穿孔；


	是

	E
	同時，各該插片座之兩夾片係設為呈扁χ型形狀，以利作插裝或拔拆電錶接腳之插片者。
	e
	各該插片座之兩夾片係設為呈Y型形狀

	否

	結論
	由系爭產品之技術內容，可讀取到系爭專利請求項1要件A、B、C、D之文義，而無法讀取要件E之文義。


附表2：系爭產品之e要件 與系爭專利請求項1之E要件有關均等比對分析表：
	
	系爭專利請求項1之E要件
	系爭產品之e要件

	是否相同


	技術特徵

之差異
	同時，各該插片座之兩夾片係設為呈扁χ型形狀，以利作插裝或拔拆電錶接腳之插片者。
	各該插片座之兩夾片係設為呈Y型形狀
	－

	技術手段

（way；方式）
	使用扁χ型形狀
	使用Y型形狀
	否

	功能

（function）
	達成電性連接
	達成電性連接
	是

	結果

（result）
	以利作插裝或拔拆電錶接腳之插片者
	可插裝電錶插腳之插片
	否
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