附圖1：系爭專利
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附圖2：被證1
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附圖3：被證2
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附圖4：被證3

[image: image7.png]308
309
31S

= O—-313

a02faoe| SET | 506

— i 3@0 307

<3> LEDEE RS
<301> BEFEERLED
<302> B4 I EERLED
<303> FhPkEE
<304> 5 [ SR
<305> BN R H BREE
<306> ~ <307>

B R
<308> ~ <309>

B P R S e
<310> LR EHH
<311> BRI R RS
<312> LB AR
<313> SEE B
<314> {SHEH AR
<315> fRAES





[image: image8.png](s

&

S
=
@

410

ERE

_ 407

<401>% BRIy
fESRmAE
<402> 5 {EERE
HERELERRALR
<403>{Z5RE IR
<404>FEERIC
<405> LR BEEST,
<406> ~ <407> ~ <408>
fE5REEERIC
<409>{E5E @ HIC
<410>FH RS
<A11>{SEREHAETT





PAGE  
4

