附表

	系爭專利申請專利範圍第1項
技術特徵及要件編號
	系爭產品
技術內容及要件編號
	是否文義讀取

	A
	一種電動地鉸鏈之改良結構,
	a
	一種電動地鉸鏈結構，
	是

	B
	主要係設有一概呈L狀之機座,
	b
	主要係設有一概呈L狀之機座,
	是

	C
	於機座之垂直部設有一馬達,使該馬達之入力軸嚙接於一傘形齒輪,以嚙接於一平置之渦桿所樞接之傘形齒輪,
	c
	於機座之垂直部設有一馬達,使該馬達之入力軸嚙接於一齒輪,該齒輪嚙接一由5個齒輪所組成之齒輪組,
	否

	D
	渦桿則嚙合於一從動齒輪,使該齒輪之出力軸突伸於機座表面,
	d
	齒輪組與一從動齒輪嚙接；使該齒輪之出力軸突伸於機座表面,
	否

	E
	並於其頂端設以一延伸有離合曲桿之套環,以及一錐形軸承,俾供一固定座以其後緣之凹槽套合於錐形軸承,其中,
	e
	並於其頂端設以一延伸有離合曲桿之套環,以及一錐形軸承,俾供一固定座以其後緣之圓柱體穿套於錐形軸承,其中,
	否

	F
	該固定座的前端下緣係設有垂直之固定塊,使一長桿並靠於該固定塊後,以螺絲分別將長桿分別鎖固於套環之離合曲桿,以及固定座之固定塊,
	f
	該固定座的前端下緣係設有垂直之固定塊,使一長桿並靠於該固定塊後,以螺絲分別將長桿分別鎖固於套環之離合曲桿,以及固定座之固定塊,
	是

	G
	俾能將大門焊接於固定座,使馬達於正、反轉動時,得以帶動大門之啓閉者。
	g
	俾能將大門焊接於固定座,使馬達於正、反轉動時,得以帶動大門之啓閉者。
	是


