附表：

	系爭專利請求項1
	系爭產品

	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術內容

	1-1
	一種自行車之車輪用之輪轂(1)，其包括：
	1-1
	自行車之車輪用之輪轂(1’)

	1-2
	一個輪轂軸(4)，一個具有輪輻凸緣(3)之輪轂套(2)，至少一個配置於輪轂軸(4)和輪轂套(2)之間的軸承(5)，採用一種配置以便固定一種刹車系統之轉動部份(特別是刹車圓盤)，
	1-2
	一個輪轂軸(4’)，一個具有輪輻凸緣(3’)之輪轂(2’)，至少一個配置於輪轂軸(4’)和輪轂套(2’)之間的軸承【註：系爭產品之輪轂軸(4’)既可旋轉，自然具備至少一個配置於輪轂軸(4’)和輪轂套(2’)之間的軸承】，採用碟剎之轉動部份之刹車圓盤系統

	1-3
	此配置包括一種配件(6)，其具有固定孔(12)，其用於將刹車圓盤準確地固定垂直於輪轂套(2)之旋轉軸，
	1-3
	中心鎖入式碟盤包含一個配件(6’)，該配件(6’)具有多個固定孔(12’)，該固定孔(12’)用於將刹車圓盤準確地固定垂直於輪轂套(2’)之旋轉軸

	1-4
	此配件並具有內部外型(8)，其可以一種固定旋轉的方式連接至輪轂套(2)上的外型(7)，此外型(7)是圍繞著輪轂套之周圍而配置並且與該內部外型(8)互相配合；
	1-4
	中心鎖入式碟盤之配件(6’)具有內部外型(8’)。而輪轂套(2’)亦有圍繞其外周圍配置之外型(7’)；中心鎖入式碟盤之內部外型(8’)正是以一種固定旋轉的方式連接至輪轂套(2’)上的外型(7’)互相配合

	1-5
	其特徵為該外型(7)與內部外型(8)都是齒形的且具有第一側面(9)和第二側面(10)；
	1-5
	中心鎖入式碟盤內部外型(8’)、輪轂套外型(7’)都是齒形的，該齒形外型則具有第一側面(9’)和第二側面(10’)

	1-6
	其中第一側面(9)在刹車旋轉方向(B)中可使刹車力矩由刹車圓盤傳送至輪轂套(2)，
	1-6
	剎車時，第一側面(9’)在剎車旋轉方向中即會使剎車力矩由剎車圓盤傳送至輪轂套(2’)

	1-7
	其中一固定組件(14)具有一種螺紋環，其在配件(6)之方向中是栓在輪轂套(2)上之固定螺紋(16)上，
	1-7
	中心鎖入式碟盤有一碟盤安裝用鎖定環之固定組件(14’)，具有外螺紋之螺紋環，且栓在輪轂套(2’)之具內螺紋的固定螺紋上

	1-8
	且該固定組件(14)具有一種從螺紋環徑向朝內沿伸的軸環(15)以便形成軸承(5)用之密封位置。
	1-8
	固定組件(14’)具有一種從螺紋環徑向朝內延伸的齒狀軸環(15’)，以供與齒狀工具嚙合便於安裝、拆卸碟盤。


