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附表1
	項目
	系爭專利申請專利範圍第1項
	被證2
	是否揭露

	1
	一種具增加顯示功能之邏輯分析儀，
	一種邏輯分析儀100A
	是

	2
	該邏輯分析儀係具有可抓取待測物之波形資料的控制電路，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體及可顯示波形之顯示裝置， 
	一種邏輯分析儀100A，其具有可抓取待測物之波形資料的控制電路(SIGNAL PROCESSOR 140及PROCESSOR105)，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體(SYSTEM MEMORY120、MEMORY STORAGE DEVICE 125)及可顯示波形之顯示裝置(DISPLAY DEVICE 180A)
	是

	3
	且當使用者欲增加波形資料的顯示方式時，該邏輯分析儀係依照下列步驟進行：(A)波形資料讀取：由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(1)比對分析表所提被證2之DEVICE UNDER TEST (135)~SIGNAL SAMPLER AND DIGITIZER等流程係指對待測物信號進行取樣，並非由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料)
	否

	4
	(B)週期計算：邏輯分析儀依照所讀取的波形資料，計算出波形資料的實際週期；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(1)比對分析表所提被證2之FIG.4紅框所指之步驟400~440及SAMPLE PERIOD PASS 450係為信號取樣設定以及執行之步驟，並未執行依照所讀取的波形資料而計算出波形資料的實際週期)
	否

	5
	(C)格式轉換：邏輯分析儀於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項，以供使用者選擇；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(1)比對分析表所提被證2之FIG.4之DATE SWITCH 240係指經由資料流切換開關(240)將所取樣之信號彙整為信號顯示資料(SIGNAL DISPLAY DATA)，並未執行於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項之步驟)
	否

	6
	(D)計算顯示區域：邏輯分析儀會根據波形資料，計算出可以顯示的區域大小，並計算使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，若是，則執行步驟E；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(1)比對分析表所提被證2之FIG.15A係為邏輯分析儀設定時序分析之圖形使用者介面(Graphical User Interface)，其具有可供使用者選擇之選項(0000-0000)，用以設定信號觸發條件(trigger conditions)，惟該選項(0000-0000)並非用以選擇欲將波形增加顯示之選項)
	否

	7
	(E)顯示：邏輯分析儀將波形增加顯示使用者所選擇之選項。
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(1)比對分析表所提被證2之FIG.15A係為邏輯分析儀設定時序分析之圖形使用者介面(Graphical User Interface)，其具有可供使用者選擇之選項(0000-0000)，用以設定信號觸發條件(trigger conditions)，惟該選項(0000-0000)並非用以選擇欲將波形增加顯示之選項)
	否

	結論
	被證2不足證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。


附表2
	項目
	系爭專利申請專利範圍第8項
	被證2
	是否揭露

	1
	一種具增加顯示功能之邏輯分析儀，
	一種邏輯分析儀100A
	是

	2
	該邏輯分析儀係具有可抓取待測物之波形資料的控制電路，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體及可連接電腦之傳輸介面，而電腦係具有顯示裝置， 
	該邏輯分析儀係具有可抓取待測物之波形資料的控制電路(SIGNAL PROCESSOR 140)，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體(SYSTEM MEMORY120、MEMORY STORAGE DEVICE 125)及可連接電腦之傳輸介面(COMMUNICATION CHANNEL 106)，而電腦(COMPUTER 103B)係具有顯示裝置(180B)
	是

	3
	當使用者欲增加波形資料的顯示方式時，該邏輯分析儀係依照下列步驟進行：(A)波形資料讀取：由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(2)比對分析表所提被證2之DEVICE UNDER TEST (135)~SIGNAL SAMPLER AND DIGITIZER(210)等流程係指對待測物信號進行取樣，並非由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料)
	否

	4
	(B)週期計算：邏輯分析儀依照所讀取的波形資料，計算出波形資料的實際週期；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(2)比對分析表所提被證2之FIG.4紅框所指之步驟400~440及SAMPLE PERIOD PASS 450係為信號取樣設定以及執行之步驟，並未執行依照所讀取的波形資料而計算出波形資料的實際週期)
	否

	5
	(C)格式轉換：邏輯分析儀於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項，以供使用者選擇；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(2)比對分析表所提被證2之FIG.4之DATE SWITCH 240係指經由資料流切換開關(240)將所取樣之信號彙整為信號顯示資料(SIGNAL DISPLAY DATA)，並未執行於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項之步驟)
	否

	6
	(D)計算顯示區域：邏輯分析儀會根據波形資料，計算出可以顯示的區域大小，並計算使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，若是，則執行步驟E；
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(2)比對分析表所提被證2之FIG.15A係為邏輯分析儀設定時序分析之圖形使用者介面(Graphical User Interface)，其具有可供使用者選擇之選項(0000-0000)，用以設定信號觸發條件(trigger conditions)，惟該選項(0000-0000)並非用以選擇欲將波形增加顯示之選項)
	否

	7
	(E)顯示：邏輯分析儀將波形增加顯示使用者所選擇之選項。
	╳

(經查被告民事答辯狀三附件1(2)比對分析表所提被證2之FIG.15A係為邏輯分析儀設定時序分析之圖形使用者介面(Graphical User Interface)，其具有可供使用者選擇之選項(0000-0000)，用以設定信號觸發條件(trigger conditions)，惟該選項(0000-0000)並非用以選擇欲將波形增加顯示之選項)
	否

	結論
	被證2不足證明系爭專利申請專利範圍第8項不具新穎性
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