附圖1（系爭專利圖式）
【第二圖：為本發明較佳實施例增加顯示方式之流程圖】
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附圖2（被證2 圖式）

[image: 投影片3]








[image: 投影片4]







[image: 投影片5]








[image: 投影片6]


附圖3（被證3 圖式）
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附圖4（系爭產品圖式）
【外觀】
[image: 投影片1.JPG]

【系爭產品所附光碟片之「twLA.pdf」檔案第8個頁面（頁面上顯示第2頁）】
[image: twLA_PDF檔案第8頁]
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