附表一
	項目
	系爭專利申請專利範圍第1項
	被證2
	被證3

	1
	一種具增加顯示功能之邏輯分析儀，
	一種邏輯分析儀100A
	

	2
	該邏輯分析儀係具有可抓取待測物之波形資料的控制電路，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體及可顯示波形之顯示裝置， 
	被證2第1A圖已揭露一種邏輯分析儀100A，其具有可抓取待測物之波形資料的控制電路（SIGNAL PROCESSOR 140及PROCESSOR 105），而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體（SYSTEM MEMORY 120、MEMORY STORAGE DEVICE 125）及可顯示波形之顯示裝置（DISPLAY DEVICE 180A）
	

	3
	且當使用者欲增加波形資料的顯示方式時，該邏輯分析儀係依照下列步驟進行：(A)波形資料讀取：由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料；
	
	波形畫面步驟，惟由被證3之數位示波器可知，被證3於其操作畫面上顯示波形的相關資料，包括Period（波形時間週期）、Freq（波形頻率）等（參第14圖），亦即於檢測後可將波形的相關資料顯示於顯示裝置的畫面上。另被證3第15圖揭示其在讀取並顯示與第14圖相同之信號波形之情形下，被證3可於波形下方增加顯示使用者所選擇之選項，包括最高電壓（High）、最低電壓（Low）及平均值（Mean）等，且該些選項係為與第14圖所顯示波形的相關資料選項不相同之新增選項。因此，對所屬技術領域具通常知識者而言，被證3之技術內容已實質揭露可經由讀取出所儲存之波形資料，再計算出該波形資料的實際週期（Period），而後依使用者所選擇之欲將波形增加顯示之選項（Period《波形時間週期》、Freq《波形頻率》等），於計算可以顯示的區域大小以及使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域大小，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域之後，將使用者所選擇之選項之波形資料顯示於操作畫面上之技術，否則被證3將無法顯示波形的相關資料（Period《波形時間週期》、Freq《波形頻率》等）於操作畫面上（如被證3第14圖所示）。是被證

	4
	(B)週期計算：邏輯分析儀依照所讀取的波形資料，計算出波形資料的實際週期；
	
	

	5
	(C)格式轉換：邏輯分析儀於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項，以供使用者選擇；
	
	

	6
	(D)計算顯示區域：邏輯分析儀會根據波形資料，計算出可以顯示的區域大小，並計算使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，若是，則執行步驟E；
	
	

	7
	(E)顯示：邏輯分析儀將波形增加顯示使用者所選擇之選項。
	
	




附表二
	項目
	系爭專利申請專利範圍第1項
	被證2
	被證3

	1
	一種具增加顯示功能之邏輯分析儀，
	一種邏輯分析儀100A
	

	2
	該邏輯分析儀係具有可抓取待測物之波形資料的控制電路，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體及可連接電腦之傳輸介面，而電腦係具有顯示裝置，
	被證2第1A圖已揭露一種邏輯分析儀100A，其具有可抓取待測物之波形資料的控制電路（SIGNAL PROCESSOR 140及PROCESSOR 105），而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體（SYSTEM MEMORY 120、MEMORY STORAGE DEVICE 125）及可顯示波形之顯示裝置（DISPLAY DEVICE 180A）
	

	3
	當使用者欲增加波形資料的顯示方式時，該邏輯分析儀係依照下列步驟進行：(A)波形資料讀取：由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料；
	
	波形畫面步驟，惟由被證3之數位示波器可知，被證3於其操作畫面上顯示波形的相關資料，包括Period（波形時間週期）、Freq（波形頻率）等（參第14圖），亦即於檢測後可將波形的相關資料顯示於顯示裝置的畫面上。另被證3第15圖揭示其在讀取並顯示與第14圖相同之信號波形之情形下，被證3可於波形下方增加顯示使用者所選擇之選項，包括最高電壓（High）、最低電壓（Low）及平均值（Mean）等，且該些選項係為與第14圖所顯示波形的相關資料選項不相同之新增選項。因此，對所屬技術領域具通常知識者而言，被證3之技術內容已實質揭露可經由讀取出所儲存之波形資料，再計算出該波形資料的實際週期（Period），而後依使用者所選擇之欲將波形增加顯示之選項（Period《波形時間週期》、Freq《波形頻率》等），於計算可以顯示的區域大小以及使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域大小，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域之後，將使用者所選擇之選項之波形資料顯示於操作畫面上之技術，否則被證3將無法顯示波形的相關資料（Period《波形時間週期》、Freq《波形頻率》等）於操作畫面上（如被證3第14圖所示）。是被證

	4
	(B)週期計算：邏輯分析儀依照所讀取的波形資料，計算出波形資料的實際週期；
	
	

	5
	(C)格式轉換：邏輯分析儀於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項，以供使用者選擇；
	
	

	6
	(D)計算顯示區域：邏輯分析儀會根據波形資料，計算出可以顯示的區域大小，並計算使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，若是，則執行步驟E；
	
	

	7
	(E)顯示：邏輯分析儀將波形增加顯示使用者所選擇之選項。
	
	





附表三
	系爭專利
	系爭產品
	文義讀取

	請求項
	要件標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	

	1
	A
	一種具增加顯示功能之邏輯分析儀，
	a
	單獨系爭產品不具有增加顯示之功能，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才具有此功能。
	否

	
	B
	該邏輯分析儀係具有可抓取待測物之波形資料的控制電路，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體及可顯示波形之顯示裝置，
	b
	單獨系爭產品不具有顯示波形之顯示裝置，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦螢幕顯示波形。
	否

	
	C
	且當使用者欲增加波形資料的顯示方式時，該邏輯分析儀係依照下列步驟進行：(A)波形資料讀取：由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料；
	c
	單獨系爭產品無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	D
	(B)週期計算：邏輯分析儀依照所讀取的波形資料，計算出波形資料的實際週期；
	d
	單獨系爭產品本身無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	E
	(C)格式轉換：邏輯分析儀於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項，以供使用者選擇；
	e
	單獨系爭產品本身無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	F
	(D)計算顯示區域：邏輯分析儀會根據波形資料，計算出可以顯示的區域大小，並計算使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，若是，則執行步驟E；
	f
	單獨系爭產品本身無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	G
	(E)顯示：邏輯分析儀將波形增加顯示使用者所選擇之選項。
	g
	單獨系爭產品本身無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否


附表四
	系爭專利
	系爭產品
	文義讀取

	請求項
	要件標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	

	8
	A
	一種具增加顯示功能之邏輯分析儀， 
	a
	系爭產品與一般電腦組合後並不具有增加顯示之功能，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才具有此功能。
	否

	
	B
	該邏輯分析儀係具有可抓取待測物之波形資料的控制電路，而控制電路分別連接有可儲存波形資料之記憶體及可連接電腦之傳輸介面，而電腦係具有顯示裝置，
	b
	系爭產品與一般電腦組合後並不具有顯示波形之顯示裝置，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦螢幕顯示波形。
	否

	
	C
	當使用者欲增加波形資料的顯示方式時，該邏輯分析儀係依照下列步驟進行：(A)波形資料讀取：由邏輯分析儀讀取出其所儲存之波形資料；
	c
	系爭產品與一般電腦組合後並無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	D
	(B)週期計算：邏輯分析儀依照所讀取的波形資料，計算出波形資料的實際週期；
	d
	系爭產品與一般電腦組合後並無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	E
	(C)格式轉換：邏輯分析儀於顯示裝置顯示出可供使用者選擇欲將波形增加顯示之選項，以供使用者選擇；
	e
	系爭產品與一般電腦組合後並無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	F
	(D)計算顯示區域：邏輯分析儀會根據波形資料，計算出可以顯示的區域大小，並計算使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，並判斷可顯示之區域是否大於使用者所選擇之顯示方式所需的顯示區域，若是，則執行步驟E；
	f
	系爭產品與一般電腦組合後並無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否

	
	G
	(E)顯示：邏輯分析儀將波形增加顯示使用者所選擇之選項。
	g
	系爭產品與一般電腦組合後並無法讓使用者操作任何步驟，須與安裝特殊軟體之電腦組合後才能透過電腦讓使用者操作。
	否
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