102年度民專上第49號附表、附圖
附表一:

	爭點
	被上訴人減縮後爭點
	系爭專利申請專利範圍
	證據
	被上訴人主張
	本院之判斷

	3-1
	3-1
	5
	引證1+引證2+引證6
	不具進步性
	成立

	3-2
	
	5
	引證1+引證2+引證7
	不具進步性
	

	3-3
	3-2
	5
	引證1+引證2+引證9
	不具進步性
	成立

	3-4
	
	5
	引證1+引證5+引證6
	不具進步性
	

	3-5
	
	5
	引證1+引證5+引證7
	不具進步性
	

	3-6
	
	5
	引證1+引證5+引證9
	不具進步性
	

	3-7
	3-3
	5
	引證1+引證2+原審被證10
	不具進步性
	

	3-8
	3-4
	5
	引證1+引證2+原審被證11
	不具進步性
	

	3-9
	3-5
	5
	引證1+引證2+原審被證16
	不具進步性
	

	3-10
	3-6
	5
	引證1+引證2+原審被證17
	不具進步性
	

	3-11
	3-7
	5
	引證1+引證2+原審被證18
	不具進步性
	

	3-12
	3-8
	5
	引證1+引證2+原審被證20
	不具進步性
	

	3-13
	3-9
	6
	引證1+引證2+引證6
	不具進步性
	成立

	3-14
	
	6
	引證1+引證2+引證7
	不具進步性
	

	3-15
	3-10
	6
	引證1+引證2+引證9
	不具進步性
	成立

	3-16
	
	6
	引證1+引證5+引證6
	不具進步性
	

	3-17
	
	6
	引證1+引證5+引證7
	不具進步性
	

	3-18
	
	6
	引證1+引證5+引證9
	不具進步性
	

	3-19
	3-11
	6
	引證1+引證2+原審被證10
	不具進步性
	

	3-20
	3-12
	6
	引證1+引證2+原審被證11
	不具進步性
	

	3-21
	3-13
	6
	引證1+引證2+原審被證16
	不具進步性
	

	3-22
	3-14
	6
	引證1+引證2+原審被證17
	不具進步性
	

	3-23
	3-15
	6
	引證1+引證2+原審被證18
	不具進步性
	

	3-24
	3-16
	6
	引證1+引證2+原審被證20
	不具進步性
	

	3-25
	3-17
	8
	引證1+引證2+引證6
	不具進步性
	成立

	3-26
	
	8
	引證1+引證2+引證7
	不具進步性
	

	3-27
	3-18
	8
	引證1+引證2+引證9
	不具進步性
	成立

	3-28
	
	8
	引證1+引證5+引證6
	不具進步性
	

	3-29
	
	8
	引證1+引證5+引證7
	不具進步性
	

	3-30
	
	8
	引證1+引證5+引證9
	不具進步性
	

	3-31
	3-19
	8
	引證1+引證2+原審被證10
	不具進步性
	

	3-32
	3-20
	8
	引證1+引證2+原審被證11
	不具進步性
	

	3-33
	3-21
	8
	引證1+引證2+原審被證16
	不具進步性
	

	3-34
	3-22
	8
	引證1+引證2+原審被證17
	不具進步性
	

	3-35
	3-23
	8
	引證1+引證2+原審被證18
	不具進步性
	

	3-36
	3-24
	8
	引證1+引證2+原審被證20
	不具進步性
	

	3-37
	3-25
	9
	引證1+引證2+引證6
	不具進步性
	成立

	3-38
	
	9
	引證1+引證2+引證7
	不具進步性
	

	3-39
	3-26
	9
	引證1+引證2+引證9
	不具進步性
	成立

	3-40
	
	9
	引證1+引證5+引證6
	不具進步性
	

	3-41
	
	9
	引證1+引證5+引證7
	不具進步性
	

	3-42
	
	9
	引證1+引證5+引證9
	不具進步性
	

	3-43
	3-27
	9
	引證1+引證2+原審被證10
	不具進步性
	

	3-44
	3-28
	9
	引證1+引證2+原審被證11
	不具進步性
	

	3-45
	3-29
	9
	引證1+引證2+原審被證16
	不具進步性
	

	3-46
	3-30
	9
	引證1+引證2+原審被證17
	不具進步性
	

	3-47
	3-31
	9
	引證1+引證2+原審被證18
	不具進步性
	

	3-48
	3-32
	9
	引證1+引證2+原審被證20
	不具進步性
	


 附圖一：
系爭專利第2圖為其創作之一較佳具體實施例之立體分解圖。
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第8圖為其創作之一較佳具體實施例之保護元件電路配置圖。
附圖二：
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附圖三：
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附圖四：
引證1第2圖為其創作之立體分解圖。
[image: image6.png]B

3. .

2. .

211 - -
213 - -

AVAJS & U LSS

- BAZR T

- EIFESIH
- SR

- R EEEA

- BREEMR
- Bt F4
- BARFA

TRIEIE

EEsibmis
131~

R ERE




附圖五：
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引證2第2圖為其創作較佳實施例防突波保護電路之電路圖。
附圖六：
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附圖七：

引證9圖3為一種防護電路的電路圖。
[image: image9.png]1o —
"B g E
Nk %

M3




附表二：

系爭產品與系爭專利申請專利範圍第5、6、8、9項之文義比對分析表：
	系爭專利
	系爭產品
	是否文義讀取
	是否適用均等

	申請專利範圍
	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術內容
	
	

	
	
	
	
	
	各要件
	結論
	各要件
	結論

	5
	A
	一種具保護元件的連接器結構改良，係設置於一電腦主機板上，包含：
	a
	系爭產品為一種具有保護元件之RJ-45堆疊USB的連接器，設置於電腦主機板上。
	是
	是
	－
	-

	
	B
	一絕緣本體，內部具有一容置空間，並於該絕緣本體一側開設有一供RJ-45規格之外部纜線連接之通槽；
	b
	系爭產品具有一絕緣架體10，其內部具有容置空間101，絕緣架體10一側設有一供RJ-45規格之外部纜線連接之通槽102。
	是
	
	－
	

	
	C
	一訊號傳輸模組，設置於該容置空間中，具有一佈設線路之電路板，以及與該電路板電性連接且用以傳輸RJ-45之訊號的一輸入端子組與一輸出端子組，其中該輸入端子組通過該容置空間，延伸設置於該通槽內，用以電性連接外部纜線，該輸出端子組與該電腦主機板電性連接；
	c
	系爭產品具有一訊號傳輸模組20，組裝於該絕緣架體10上的該空間101中，該訊號傳輸模組20具有一佈設線路的電路基板201，該電路基板201上電性連接具有可穿設於該RJ-45規格之通槽102中的輸入端子組202，以及用以電性連接該電腦主機板的輸出端子組203。
	是
	
	－
	

	
	D
	一第一保護元件組，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，並且該第一保護元件組電性連接於該輸入端子組及該輸出端子組之間，其中該第一保護元件組包括一變壓器（Transformer）及一第一防突波元件（Surge protection component），該變壓器具有一一次側線圈及一二次側線圈，該一次側線圈電性連接該輸入端子組，該二次側線圈電性連接該輸出端子組，該第一防突波元件電性連接於該變壓器的該一次側線圈及該輸入端子組之間；
	d
	系爭產品由輸入端子組202與輸出端子組203之間，依序設有防突波元件2051、具有一次側線圈及二次側線圈之變壓器204，變壓器204之一次側線圈電性連接輸入端子組202，防突波元件2051電性連接於該變壓器的該一次側線圈及該輸入端子組202之間；變壓器204之二次側線圈電性連接輸出端子組203。
	是
	
	-
	

	
	E
	一金屬殼體，包覆該絕緣本體，提供金屬屏蔽作用；
	e
	系爭產品具有一金屬殼體30，係包覆於該絕緣架體10。
	是
	
	－
	

	
	F
	以及一第二保護元件組，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，並且該第二保護元件組電性連接至該第一保護元件組及該金屬殼體；其中該第二保護元件組包括一氣體放電管及一第二防突波元件；其中該變壓器的該一次側線圈具有一中心抽頭部位，該氣體放電管及該第二防突波元件電性連接該一次側線圈的該中心抽頭部位以及該金屬殼體。
	f
	系爭產品於電路基板201上具有氣體放電管2052、RC終端2053，電性連接到變壓器204一次側線圈的中心抽頭部位，及金屬殼體30。
	是
	
	－
	

	6
	A~F
	依附請求項5
	a~f
	同要件編號a~f
	是
	是
	-
	-

	
	G
	其中該第二防突波元件為一高壓電容。
	G
	系爭產品於電路基板201上具有RC 終端2053。
	是
	
	－
	

	8
	A
	一種具保護元件的連接器結構改良，係設置於一電腦主機板上，包含：
	a
	系爭產品為一種具有保護元件之RJ堆疊USB的連接器，設置於電腦主機板上。
	是
	是
	－
	-

	
	B
	一絕緣本體，內部具有一容置空間，並於該絕緣本體一側開設有一通槽；
	b
	系爭產品具有一絕緣架體10，其內部具有容置空間101，絕緣架體10一側設有一供RJ-45規格之外部纜線連接之通槽102。
	是
	
	－
	

	
	C
	一訊號傳輸模組，設置於該容置空間中，具有一佈設線路之電路板，以及與該電路板電性連接的一輸入端子組與一輸出端子組，其中該輸入端子組通過該容置空間，延伸設置於該通槽內，用以電性連接外部纜線，該輸出端子組與該電腦主機板電性連接；
	c
	系爭產品具有一訊號傳輸模組20，組裝於該絕緣架體10上的該空間101中，該訊號傳輸模組20具有一佈設線路的電路基板201，該電路基板201上電性連接具有可穿設於該RJ-45規格之通槽102中的輸入端子組202，以及用以電性連接該電腦主機板的輸出端子組203。
	是
	
	－
	

	
	D
	一金屬殼體，包覆該絕緣本體，提供金屬屏蔽作用；
	d
	系爭產品具有一金屬殼體30，係包覆於該絕緣架體10。
	是
	
	－
	

	
	E
	以及至少四個保護元件，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，包括一變壓器、一氣體放電管、一第一防突波元件及一第二防突波元件；其中，該變壓器具有一一次側線圈及一二次側線圈，該一次側線圈電性連接該輸入端子組，該二次側線圈電性連接該輸出端子組，該第一防突波元件電性連接於該輸入端子組及該一次側線圈之間，該一次側線圈具有一中心抽頭部位，該氣體放電管及該第二防突波元件電性連接該一次側線圈的該中心抽頭部位及該金屬殼體。
	e
	系爭產品具至少四個保護元件配置於電路基板201上，由輸入端子組202與輸出端子組203之間，依序設有防突波元件2051、具有一次側線圈及二次側線圈之變壓器204、氣體放電管2052及RC終端2053等四個保護元件；變變壓器204的一次側線圈電性連接該輸入端子組，該二次側線圈電性連接該輸出端子組；防突波元件2051電性連接於該輸入端子組及該一次側線圈之間；變壓器204的一次側線圈具有一中心抽頭部位，氣體放電管2052及RC終端2053電性連接該一次側線圈的該中心抽頭部位及該金屬殼體30間。
	是
	
	-
	

	9
	A~E
	依附請求項8
	a~E
	同要件編號a~ e
	是
	是
	-
	-

	
	F
	其中該變壓器為一隔離變壓器。
	f
	系爭產品包括具有一次側線圈及二次側線圈之變壓器204。且線圈區有以樹脂隔離。
	是
	
	-
	


附表三:
系爭專利申請專利範圍第5項與引證1、引證2組合技術特徵比對表
	項目
	系爭專利
申請專利範圍第5項
	引證1
	引證2
	是否揭露

	1
	一種具保護元件的連接器結構改良，係設置於一電腦主機板上，包含：
	一種具保護元件的連接器結構，係設置於一電腦主機板上，包含：
	一種網路連接器，包含：
	是

	2
	一絕緣本體，內部具有一容置空間，並於該絕緣本體一側開設有一供RJ-45規格之外部纜線連接之通槽；
	該絕緣座體1內部為設有容置空間11，且在容置空間11內為分隔呈RJ式插接槽111
	-
	是

	3
	一訊號傳輸模組，設置於該容置空間中，具有一佈設線路之電路板，以及與該電路板電性連接且用以傳輸RJ-45之訊號的一輸入端子組與一輸出端子組，其中該輸入端子組通過該容置空間，延伸設置於該通槽內，用以電性連接外部纜線，該輸出端子組與該電腦主機板電性連接；
	連接器還包括訊號傳輸模組2、複數防突波元件3、連接器模組4 
	
	是


	4
	一第一保護元件組，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，並且該第一保護元件組電性連接於該輸入端子組及該輸出端子組之間，其中該第一保護元件組包括一變壓器（Transformer）及一第一防突波元件（Surge protection component），該變壓器具有一一次側線圈及一二次側線圈，該一次側線圈電性連接該輸入端子組，該二次側線圈電性連接該輸出端子組，該第一防突波元件電性連接於該變壓器的該一次側線圈及該輸入端子組之間；
	防突波元件3分別電性連接於輸出端子組211之線路、輸入端子組213之線路
	網路濾波電路11為具有至少一組以上之阻絕變壓器111，並於阻絕變壓器111皆設有一次側線圈與二次側線圈，其一次側、二次側線圈分別設有可電性連接於資料處理單元3所設控制晶片之訊號輸入端112，以及電性連接於連接介面15，且以連接介面15電性連接於外部網路5的乙太網路電纜(Cable)之訊號輸出端113，而阻絕變壓器111位於一次側線圈與訊號輸入端112間並聯設置有具靜電保護器121之防靜電保護電路12，
	是

	5
	一金屬殼體，包覆該絕緣本體，提供金屬屏蔽作用；
	連接器為包括屏蔽殼體5
	-
	是

	6
	以及一第二保護元件組，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，並且該第二保護元件組電性連接至該第一保護元件組及該金屬殼體；其中該第二保護元件組包括一氣體放電管及一第二防突波元件；其中該變壓器的該一次側線圈具有一中心抽頭部位，該氣體放電管及該第二防突波元件電性連接該一次側線圈的該中心抽頭部位以及該金屬殼體。
	-
	另於變壓器二次側線圈與訊號輸出端113間為並聯設置有具防突波保護器141、高壓電容142之防突波保護電路14
	否

	結論
	引證1與引證2之組合與系爭專利申請專利範圍第5項間之差異僅在於線路對地線的保護元件構成元件，即電性連接變壓器一次側線圈中心抽頭部位以及金屬殼體間的第二保護元件構成元件：引證組合係為高壓電容，而系爭專利申請專利範圍第5項係為「包括一氣體放電管及第二防突波元件」。


附表四:
系爭專利申請專利範圍第8項與申請專利範圍第5項之差異比對表
	項目
	系爭專利申請專利範圍第5項
	系爭專利申請專利範圍第8項
	是否
相同

	1
	一種具保護元件的連接器結構改良，係設置於一電腦主機板上，包含：
	一種具保護元件的連接器結構改良，係設置於一電腦主機板上，包含：
	是

	2
	一絕緣本體，內部具有一容置空間，並於該絕緣本體一側開設有一供RJ-45規格之外部纜線連接之通槽；
	一絕緣本體，內部具有一容置空間，並於該絕緣本體一側開設有一□□□□□□□□□□□□□□□通槽； 
	申請專利範圍第8項未限定RJ-45規格

	3
	一訊號傳輸模組，設置於該容置空間中，具有一佈設線路之電路板，以及與該電路板電性連接且用以傳輸RJ-45之訊號的一輸入端子組與一輸出端子組，其中該輸入端子組通過該容置空間，延伸設置於該通槽內，用以電性連接外部纜線，該輸出端子組與該電腦主機板電性連接；
	一訊號傳輸模組，設置於該容置空間中，具有一佈設線路之電路板，以及與該電路板電性連接□□□□□□□□□□□的一輸入端子組與一輸出端子組，其中該輸入端子組通過該容置空間，延伸設置於該通槽內，用以電性連接外部纜線，該輸出端子組與該電腦主機板電性連接；
	申請專利範圍第8項未限定RJ-45規格


	4
	一第一保護元件組，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，並且該第一保護元件組電性連接於該輸入端子組及該輸出端子組之間，其中該第一保護元件組包括一變壓器（Transformer）及一第一防突波元件（Surge protection component），該變壓器具有一一次側線圈及一二次側線圈，該一次側線圈電性連接該輸入端子組，該二次側線圈電性連接該輸出端子組，該第一防突波元件電性連接於該變壓器的該一次側線圈及該輸入端子組之間； 
	以及至少四個保護元件，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□包括一變壓器、□□□□□□□□一第一防突波元件；□□□□□□□□□□□□□□該變壓器具有一一次側線圈及一二次側線圈，該一次側線圈電性連接該輸入端子組，該二次側線圈電性連接該輸出端子組，該第一防突波元件電性連接於□□□□該輸入端子組及該一次側線圈之間， 
	是

	5
	一金屬殼體，包覆該絕緣本體，提供金屬屏蔽作用；
	一金屬殼體，包覆該絕緣本體，提供金屬屏蔽作用；
	是

	6
	以及一第二保護元件組，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，並且該第二保護元件組電性連接至該第一保護元件組及該金屬殼體；其中該第二保護元件組包括一氣體放電管及一第二防突波元件；其中該變壓器的該一次側線圈具有一中心抽頭部位，該氣體放電管及該第二防突波元件電性連接該一次側線圈的該中心抽頭部位以及該金屬殼體。
	(以及至少四個保護元件，電性連接在該訊號傳輸模組的該電路板上，)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□一氣體放電管及一第二防突波元件□□□□□□□該一次側線圈具有一中心抽頭部位，該氣體放電管及該第二防突波元件電性連接該一次側線圈的該中心抽頭部位□及該金屬殼體。
	是

	結論
	黃色標示字體為有記載於申請專利範圍第5項而未記載於申請專利範圍第8項，□部分為便利文字比對所增補。又申請專利範圍第8項項目6前段"()"內的部分係拆解自項目4的前段部分。

申請專利範圍第5項與申請專利範圍第8項所記技術特徵。差異僅在於

(1) 申請專利範圍第8項並未界定通槽係為供RJ-45規格之外部纜線連接。

(2) 申請專利範圍第8項並未將四個保護元件(一變壓器、一氣體放電管、一第一防突波元件及一第二防突波元件)區分為第一保護元件組(一變壓器及一第一防突波元件)及第二保護元件組(一氣體放電管及一第二防突波元件)。
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