附圖1：系爭專利主要圖面
系爭專利該發明之相關圖。
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附圖2：被證1圖式
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附圖3：被證7圖式
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附圖4：被證8圖式
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 (七) 被證10為1993
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附圖5：被證10圖式
附表1：被控侵權物「車牌辨識收費系統」與更正後系爭專利請求項2之比對分析表
	系爭專利
	被控侵權物
「車牌辨識收費系統」
	文義讀取
	適用均等

	請求項
	要件標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	各要件
	結論
	各要件
	結論

	2
	A
	一種無票式停車場收費系統， 
	a
	被控侵權物「車牌辨識收費系統」，為一種無票式停車場收費系統。
	是
	文義不讀取
	-
	均等讀取

	
	B
	係車輛進入時，車輛偵測器偵知車輛到達，隨即由取像模組藉由入口取像攝影機進行車牌取像，並記錄到達時間，而後一律開啓柵欄放行；
	b
	被控侵權物「車牌辨識收費系統」，為一種無票式停車場收費系統，當車輛進入時，車輛感應線圈偵知車輛到達，由取像模組藉由入口取像攝影機進行車牌取像，並記錄到達時間（繳費發票），而後一律開啓柵欄放行。
	是
	
	-
	

	
	C
	隨後將取橡模組所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，即透過車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識之結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存，若該車牌辨識模組無法辨識或辨識不全時，可嗣後以肉眼辨識該儲存之車牌影像檔，由人工輸入車號，並由車號查詢/建立模組建立資料，車牌辨識結果不影響開啟柵欄放行之動作；
	c
	被控侵權物「車牌辨識收費系統」，為一種無票式停車場收費系統，當車輛至出口處時，取像模組偵知車輛到達，即由出口取像攝影機經取像模組進行車牌取像，並將所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，由車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存，車牌辨識之結果將與繳費完成資料庫內繳費完成之資料進行比對，比對無誤後透過柵欄機遙控模組開啓柵欄。
	否
	
	是
	

	
	D
	當車輛離開時係先輸入車號，再由停車計費模組計算費用，且駕駛人繳費完成後，將資料寫入繳費完成資料庫；
	d
	被控侵權物「車牌辨識收費系統」，為一種無票式停車場收費系統，當車輛離開時，可先於繳費裝置輸入車號，再由停車計費模組計算費用（如繳費發票所示），待駕駛人繳費完成後，將資料寫入繳費完成資料庫。
	是
	
	-
	

	
	E
	車輛至出口處時，車輛偵測器偵知車輛到達，隨即由出口取像攝影機經取像模組進行車牌取像，並將所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，由車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存，車牌辨識之結果將與繳費完成資料庫內繳費完成之資料進行比對，比對無誤後透過柵欄機遙控模組開啓柵欄。
	e
	被控侵權物「車牌辨識收費系統」，為一種無票式停車場收費系統，當車輛至出口處時，車輛偵測器偵知車輛到達，即由出口取像攝影機經取像模組進行車牌取像，並將所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，由車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存，車牌辨識之結果將與繳費完成資料庫內繳費完成之資料進行比對，比對無誤後透過柵欄機遙控模組開啓柵欄。
	是
	
	-
	

	結論
	由被控侵權物「車牌辨識收費系統」可讀取到更正後系爭專利請求項2之編號A、B、D及E要件，而被控侵權物「車牌辨識收費系統」編號c要件為請求項2編號C要件之均等物，故被控侵權物「車牌辨識收費系統」落入更正後系爭專利請求項2之專利權(均等)範圍。


附表2：更正後系爭專利請求項2與被證7、8比對表
	項目
	更正後系爭專利請求項2
	被證7
	被證8

	1
	一種無票式停車場收費系統，係車輛進入時，車輛偵測器偵知車輛到達，隨即由取像模組藉由入口取像攝影機進行車牌取像，並記錄到達時間，而後一律開啓柵欄放行；
	經查被證7第【0014】段揭露之停車場管理系統，感測器2感測接近入場閘門1之顧客車輛，攝影機3接收來自感測器2之輸出而驅動，車牌號碼辨識部4係由攝影機3所攝影之影像而辨識，記憶體5係記憶車輛號碼以及車輛的入場時刻，且被證7第【0016】段揭露入場閘門1係設置於停車場入口，藉由控制部11輸出之入場閘門開關控制訊號而進行開關。
	

	2
	隨後將取橡模組所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，即透過車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識之結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存，若該車牌辨識模組無法辨識或辨識不全時，可嗣後以肉眼辨識該儲存之車牌影像檔，由人工輸入車號，並由車號查詢/建立模組建立資料，車牌辨識結果不影響開啟柵欄放行之動作；


	經查被證7第【0014】段揭露攝影機3將所攝影之影像傳送至車牌號碼辨識部4進行車牌的辨識，記憶體5可將辨識之車牌號碼以及入場時刻進行儲存。
被證7及被證8雖未明確揭露係爭專利之「車牌辨識結果不影響開啟柵欄放行之動作」，惟查，為節省顧客等待的時間可在車輛接近閘門時直接開啟，再由被證7之車牌號碼辨識部或被證8之人工記錄的方式輸入近入車輛的車牌號碼，此並未產生無法預期之功效。
	被證8之摘要以及第【0017】段揭露立體停車場設有車牌號碼讀取裝置，係可將攝影之影像資料儲存於影像資料庫部14中，並將影像資料處理後之辨識車牌號碼儲存於車牌號碼資料庫部13中。被證8之第【0018】、【0020】、【0021】段揭露在無法正確地辨識車牌號碼時，作業員可依照儲存於監視測影像號碼資料庫部23輸入正確的號碼。

	3
	當車輛離開時係先輸入車號，再由停車計費模組計算費用，且駕駛人繳費完成後，將資料寫入繳費完成資料庫；
	經查被證7第【0017】段揭露顧客離開停車場前，先至停車費繳納機6繳納停車費用，停車費繳納機6係藉由輸入車牌號碼而使得控制部11判定車牌號碼之車輛出場，以該時刻作為車輛之出場時刻，計算出該車輛之停車時間和停車費用。

被證7雖未揭露「將資料寫入繳費完成資料庫」，惟，被證7已教示透過控制部11計算出該車輛之停車費用，記憶體5可記憶停車場管理系統所需之車牌號碼以及車輛進、出時刻等相關資訊，系爭專利之「將資料寫入繳費完成資料庫」並未產生無法預期之功效。
	

	4
	車輛至出口處時，車輛偵測器偵知車輛到達，隨即由出口取像攝影機經取像模組進行車牌取像，並將所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，由車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存，車牌辨識之結果將與繳費完成資料庫內繳費完成之資料進行比對，比對無誤後透過柵欄機遙控模組開啓柵欄。
	經查被證7第【0017】段揭露感測器7感測離開停車場之顧客車輛，並驅動攝影機8攝影車輛之車牌號碼影像，該車牌號碼影像可透過車牌號碼辨識部9辨識車牌號碼，控制部11接收由車牌號碼辨識部9之車牌號碼，判定該車牌號碼和先前由車牌號碼辨識部4之車牌號碼是否一致，若一致時，則由於以自停車費繳納機6接收停車費繳納完成信號，因此會對出場閘門10傳送出場閘門開關控制訊號，並對記憶體5進行存取並寫入顯示出場資料，出場閘門10接收到出場閘門開關控制訊號而打開閘門使顧客車輛通過。
	被證8之摘要以及第【0017】段揭露立體停車場設有車牌號碼讀取裝置，該車牌號碼讀取裝置設有攝影裝置2以及車輛辨識裝置3，攝影裝置2將所拍攝之影像資料傳送車輛辨識裝置3，其中該車輛辨識裝置3由影像處理部12、車牌號碼資料庫部13以及影像資料庫部14所構成，該影像資料可儲存於影像資料庫部14中，影像處理部12將影像資料處理後辨識車牌號碼儲存於車牌號碼資料庫部13中。


附表3：更正後系爭專利請求項2與被證1、8比對表
	項目
	更正後系爭專利請求項2
	被證1
	被證8

	1
	一種無票式停車場收費系統，係車輛進入時，車輛偵測器偵知車輛到達，隨即由取像模組藉由入口取像攝影機進行車牌取像，並記錄到達時間，而後一律開啓柵欄放行；
	經查被證1第【0011】、【0012】段以及圖式第1圖揭露之無票式停車場收費系統，當車輛100進入停車場時，入庫車輛檢知部201係可感測到車輛100，且由攝影機203取得車輛100之車牌圖像，再將車牌號碼以及進入的時間儲存於入庫車牌號碼記憶體206並發送訊號使入口閘門207打開。
	

	2
	隨後將取橡模組所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，即透過車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識之結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存，若該車牌辨識模組無法辨識或辨識不全時，可嗣後以肉眼辨識該儲存之車牌影像檔，由人工輸入車號，並由車號查詢/建立模組建立資料，車牌辨識結果不影響開啟柵欄放行之動作；


	被證1第【0011】、【0012】段以及圖式第1圖揭露影像輸入部202接收由攝影機203取得車輛100之車牌圖像後再透過入庫車牌號碼認識部204進行辨識，再將車牌號碼認識部204所辨識的車牌號碼以及進入的時間儲存於入庫車牌號碼記憶體206。

被證1雖未明確揭露「影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存」，惟查，被證1第【0011】段已教示可將攝影機203取得的車牌圖像暫時記憶而送至車牌號碼認識部204辨識影像，將車牌圖像儲存於資料庫中為熟習該項技術者所能輕易完成。
	被證8之摘要以及第【0017】段揭露立體停車場設有車牌號碼讀取裝置，係可將攝影之影像資料儲存於影像資料庫部14中，並將影像資料處理後之辨識車牌號碼儲存於車牌號碼資料庫部13中。被證8之第【0018】、【0020】、【0021】段揭露在無法正確地辨識車牌號碼時，作業員可依照儲存於監視測影像號碼資料庫部23輸入正確的號碼。

	3
	當車輛離開時係先輸入車號，再由停車計費模組計算費用，且駕駛人繳費完成後，將資料寫入繳費完成資料庫；
	經查被證1第【0015】、【0016】段以及圖式第1圖揭露當車輛離開時，閘門收費控制部205取得入庫車牌號碼記憶體206中之車牌號碼以及進入的時間計算所需繳交的停車費，並且將停車費發送給予收費設備214。

被證1雖未明確揭露「將資料寫入繳費完成資料庫」，惟，被證1已教示透過閘門收費控制部205計算出該車輛之停車費用，入庫車牌號碼記憶體206可記憶車牌號碼以及車輛進、出時刻等相關資訊，系爭專利之「將資料寫入繳費完成資料庫」並未產生無法預期之功效。
	

	4
	車輛至出口處時，車輛偵測器偵知車輛到達，隨即由出口取像攝影機經取像模組進行車牌取像，並將所取得之車輛影像檔經影像處理與儲存模組進行影像初步處理後，由車牌辨識模組進行車牌辨識，並將車牌辨識結果連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存，車牌辨識之結果將與繳費完成資料庫內繳費完成之資料進行比對，比對無誤後透過柵欄機遙控模組開啓柵欄。
	經查被證1第【0013】、【0016】段以及圖式第1圖揭露當車輛100離開時，出庫車輛檢知部208感測車輛離開，而使影像輸入部209接收來自攝影機210取得的車牌圖像，再經由出庫車牌號碼認識部211辨識車牌圖像取得車牌號碼，當車輛之停車費用正確時，出口閘門213則開啟柵門使車輛通過。

被證1雖未明確揭露「影像檔傳至車輛影像資料庫儲存」，惟，被證1已教示透過閘門收費控制部205計算出該車輛之停車費用，入庫車牌號碼記憶體206可記憶車牌號碼以及車輛進、出時刻等相關資訊，系爭專利之「將資料寫入繳費完成資料庫」並未產生無法預期之功效。
	被證8之摘要以及第【0017】段揭露立體停車場設有車牌號碼讀取裝置，該車牌號碼讀取裝置設有攝影裝置2以及車輛辨識裝置3，攝影裝置2將所拍攝之影像資料傳送車輛辨識裝置3，其中該車輛辨識裝置3由影像處理部12、車牌號碼資料庫部13以及影像資料庫部14所構成，該影像資料可儲存於影像資料庫部14中，影像處理部12將影像資料處理後辨識車牌號碼儲存於車牌號碼資料庫部13中。
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