附圖1
（系爭專利1之主要圖面）
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附圖2

（系爭專利2之主要圖面）
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附表一
系爭專利1申請專利範圍第1項與被證四之比對分析表：

	被證四工具機刀座照片
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	系爭專利1申請專利範圍第1項
技術特徵及要件編號
	被證四

技術內容及要件編號
	是否
揭示

	1-A
	一種工具機刀座之改良結構，包含：
	1-a
	一種工具機刀座結構，包含：
	是

	1-B
	座體，係於上緣兩側分別設有複數之固定孔，下緣係於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之縱向剖槽，
	1-b
	座體，係於上緣兩側分別設有複數之固定孔，下緣係於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之縱向剖槽，
	是

	1-C
	以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔，於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊之複數個螺孔， 
	1-c
	以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔，於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊之複數個螺孔，
	是

	1-D
	俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平向穿設於橫向開孔，
	1-d
	俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平向穿設於橫向開孔，
	是

	1-E
	並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位；
	1-e
	並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位；
	是

	1-F
	銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔。
	1-f
	銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔。
	是


附表二
系爭專利2申請專利範圍第1項與被證四之比對分析表：
	被證四工具機夾具照片
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	系爭專利2申請專利範圍第1項
技術特徵及要件編號
	被證四
技術內容及要件編號
	是否

揭示

	1-A
	一種工具機夾具之改良結構，包含：
	1-a
	一種工具機夾具結構，包含：
	是

	1-B
	滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，其概呈L狀，於其垂直段設有通孔，於通孔的底緣延伸有較小徑之螺孔；
	1-b
	滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，其概呈L狀，於其垂直段設有通孔，於通孔的底緣延伸有較小徑之螺孔；
	是

	1-C
	夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之固定孔；
	1-c
	夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之固定孔；
	是

	1-D
	一定位桿，係呈中空狀，以供於穿過夾持件之固定孔，套於滑座垂直段之通孔，並藉由一螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀，
	1-d
	一定位桿，係呈中空狀，以供於穿過夾持件之固定孔，套於滑座垂直段之通孔，並藉由一螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀， 
	是

	1-E
	俾於夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固，進而確保加工之品質。
	1-e
	俾於夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固，進而確保加工之品質。
	是


