附圖1（系爭專利主要圖面）
	第2圖為逃生門之立體分解圖           第3圖為逃生門之門板與門樑之連接示意圖 
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第4圖為逃生門之門板與油壓傳動地鉸鏈之連接示意圖
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第5A、5B圖為本創作之逃生門之動作示意圖
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附圖2（系爭產品實物照片）
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附表
	要件編號
	系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵
	要件編號
	系爭產品

技術內容
	是否

文義讀取

	A
	一種逃生門之改良結構，其包括：
	a
	一種逃生門之改良結構，其包括：
	是

	B
	一門框；二門體，分別樞設於該門框左、右兩邊上，該門框之左、右邊門柱上，對稱設有一倒角狀之端接緣面，而二門體上亦設有相配合該二端接緣面之倒角狀接緣面，可藉由二門體之接緣面與二門柱之端接緣面的相對合，使二門體之開啟可有270度之旋動範圍，不會堵住逃生通道，二門體經由油壓地鉸鏈作用，門體能自動關閉；
	b
	一門框；二門體，分別樞設於該門框左、右兩邊上，該門框之左、右邊門柱上，對稱設有一倒角狀之端接緣面，而二門體上亦設有相配合該二端接緣面之倒角狀接緣面；
	是

	C
	二電磁扣裝置，分別設於各門體被開啟後之對應的牆面上，該二電磁扣裝置與建築物之一消防設備相接，令該二電磁扣裝置受消防設備之操控而作動，當建築物發生火災時，消防設備可啟動電磁扣裝置為解開狀態，令二門體可離開牆面，並相互關閉在一起，人員於逃生時，可向另側將門體開啟至90度並往逃生方向通行，於通行後門體經由油壓地鉸鏈作用，再將門體自動關閉，以達有效阻隔火災漫延及便於人員逃生。
	c
	二電磁扣裝置，分別設於各門體被開啟後之對應的牆面上，人員於逃生時，可向另側將門體開啟至90度並往逃生方向通行，於通行後門體經由油壓地鉸鏈作用，再將門體自動關閉，以達有效阻隔火災漫延及便於人員逃生。
	否


