附圖1：系爭專利主要圖面
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附圖2：系爭產品之實物照片
依據103年民聲第9 號提送本院之系爭產品「118之滾輪產品」(聲證6)，所拍得之照片整理如下：
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附圖3：被證1第3圖
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附圖4：被證2第8圖
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附表1：系爭專利之技術特徵要件解析表
	要件編號
	系爭專利請求項1

	A
	一種調整滾輪的改良結構，其主要包含有： 

	B
	一基座，其頂面開設有一螺孔係可穿置一調整螺絲者； 

	C
	一滾輪座，係可裝設一滾輪者；其特徵在於： 

	D
	該基座一側面開設有一容置空間係可置入一螺帽，該螺帽可與調整螺絲互相螺合，進而達到良好的滯止定位性及不滑牙之功效。


附表2：系爭專利請求項1與被證1、被證2等證據之技術對應簡表：

	系爭專利
請求項1
	被證1
	被證2

	一種調整滾輪的改良結構，其主要包含有： 一基座，其頂面開設有一螺孔係可穿置一調整螺絲者； 
	第3圖及說明書第4頁最後一段及第5頁第1段揭示該輪組構造大致上包含有一本體10及一輪座20係以塑膠模製為一體成型，對中靠上方設有一貫通至缺口槽30的穿孔12，供一螺絲13旋合於其內，並可突穿在缺口槽30內去頂抵於輪座20內邊面。
	第8圖及說明書第11頁第1段揭示本體10與輪座20內邊面各設有一具對中缺口191、261的容置槽19、26，…該螺紋穿孔71可對應本體10的穿孔12，以便螺絲13旋入本體10穿孔12內而通過墊片70A的螺紋穿孔71。

	一滾輪座，係可裝設一滾輪者；其特徵在於： 
	第3圖揭示輪座20和滾輪21
	第8圖揭示輪座20和滾輪21

	該基座一側面開設有一容置空間係可置入一螺帽，該螺帽可與調整螺絲互相螺合，進而達到良好的滯止定位性及不滑牙之功效。
	請求項1記載「將一具螺紋孔的六角螺帽置於塑膠成型模具中，待由本體、輪座的輪組構造一體成型時，該具螺紋孔的螺帽可埋設在本體的穿孔內，以此埋設在本體內部的螺帽，當螺絲由外旋合入穿孔內，可順勢通過螺帽的螺紋孔，該螺帽可穿孔內提供螺絲的旋入得有良好的定位滯止性及良好的不滑牙作用者」
	第8圖及說明書第10頁最後一行至第11頁第1至8行揭示本體與輪座2邊面各設有一具對中缺口的容置槽，來供一金屬材質的墊片分別插置在於其內定位，其中之一墊片上設有一具螺紋的穿孔，該螺紋穿孔可對應本體的穿孔，以便螺絲旋入本體穿孔內而通過墊片的螺紋穿孔。
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