附圖1：系爭專利主要圖面－第二圖係立體透視圖、第三圖係立體分
        解圖
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附圖2：原證2主要圖式
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附圖3：原證3主要圖式
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附表1：系爭專利請求項1與原證2、原證3之技術特徵比對分析表
	系爭專利
請求項1
	原證2
	原證3
	是否相同

	一種迴力噴鎗結構，尤指可將高壓氣體與水流導引至噴射管內混合噴出之噴刷鎗結構，係包括有控制握把、輸水裝置及噴頭組件， 
	段落[0024]及圖式第1圖揭示其迴力噴鎗結構包含一氣壓源50可利用高壓氣體將水導引至噴射管42內混合噴出之噴刷鎗結構，並包括有控制握把34、供應源70及噴嘴10等構件
	段落[0061]及圖式第1、6圖揭示其迴力噴鎗結構包含一氣壓源150可利用高壓氣體將水導引至噴射管145內混合噴出之噴刷鎗結構，並包括有控制握把134、供應源170及噴嘴110等構件
	是

	該控制握把底部設有可連結外部高壓空氣之進氣口，而控制握把前方設有以鈑機控制可輸送高壓空氣之閥座，並於閥座一側藉由連接管連接有噴射管， 
	段落[0024]及圖式第1圖揭示控制握把34底部設有可連結外部高壓空氣之進氣口，而控制握把前方設有以鈑機36控制可輸送高壓空氣之閥座38，並於閥座一側藉由連接管40連接有噴射管42
	段落[0061]及圖式第1、6圖揭示控制握把134底部設有可連結外部高壓空氣之進氣口，而控制握把前方設有以鈑機136控制可輸送高壓空氣之閥座138，並於閥座一側藉由連接管140連接有噴射管145
	是

	而連接管內設有可穿出連接管底部並連接輸水裝置之出水管，且連接管相對控制握把另側設有可套接有噴射管之接合端， 
	段落[0024]及圖式第1圖揭示連接管40內設有可穿出連接管底部並連接供應源70之導管24，且連接管相對控制握把34另側設有可套接有噴射管之接合端
	段落[0061]及圖式第1、6圖揭示連接管140內設有可穿出連接管底部並連接供應源170之導管124，且連接管相對控制握把134另側設有可套接有噴射管之接合端
	是

	其改良在於：該連接管之接合端於噴射管內連接有噴頭組件之輸送管， 
	段落[0024]及圖式第1圖揭示連接管40之接合端於噴射管42內連接有噴頭組件之輸送管60
	段落[0061]及圖式第1、6圖揭示連接管140之接合端於噴射管145內連接有噴頭組件之輸送內管160
	是

	而輸送管內穿設有出水管及供氣體輸送，且輸送管上分別套設有套管及複數軸承，而複數軸承設置於套管內，使套管可在輸送管上進行轉動， 
	段落[0024]及圖式第1圖揭示輸送外管11包含套管14及輸送管12，而輸送管12內穿設有輸送內管60及供氣體輸送，且輸送管上分別套設有套管及軸承20，而軸承設置於套管內，使套管可在輸送管上進行轉動
	段落[0061]及圖式第6圖揭示輸送外管111包含套管114及輸送管112，而輸送管內穿設有輸送內管160及供氣體輸送，且輸送管上分別套設有套管及軸承，而軸承設置於套管內，使套管可在輸送管上進行轉動
	是

	又套管於開口處套接有非軟性材質之彎折管，而輸送管與彎折管呈水平設置，且出水管經由輸送管延伸穿設至彎折管之端口處。
	段落[0024]、[0035]及圖式第1圖揭示套管14於開口處套接有彎折管，而輸送管與彎折管呈水平設置，且出水管經由輸送管延伸穿設至彎折管之端口處，且其管體17亦可採硬質材料。

	段落[0061]、[0068]、[0069]及圖式第6圖亦揭示套管114於開口處套接有彎折管，而輸送管與彎折管呈水平設置，且出水管經由輸送管延伸穿設至彎折管之端口處，且其管體17亦可採硬質塑膠材料。

	實質相同
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