103年度民專上字第20號附圖、附表
附圖一:
[image: image1.jpg]


系爭專利充電器立體圖：
系爭專利充電器(含電池)立體圖：
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附圖二：

被證1第1圖為立體組合圖
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被證1第3圖為按壓狀態圖
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附圖三:

被證2第1圖
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被證2第2圖[image: image7.jpg]



附圖四:
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附表一:

	要件編號
	系爭專利申請專利

範圍第1項

技術特徵
	被證1
技術內容
	是否

揭示

	1A
	一種彈壓式電池充電器，包括：
	電池充電座
	是

	1B
	一基座：
	一上蓋
	是

	1C
	一端壁：設於該基座之頂緣側表面，且該端壁朝向基座表面設有一列複數穿孔， 
	上蓋中段橫向設有一中空之凸座，凸座面對夾具夾扣部之一側上設有若干上窄下寬形態之卡扣槽
	是

	1D
	以及設有二導電片，該二導電片由該複數穿孔中之任意二穿孔裸出；
	充電接點能同步從卡扣槽伸出於凸座外
	是

	1E
	且該端壁鎖固一彈性壓制片之第一端部，令該彈性壓制片由該端壁之頂部延伸至該基座表面上方，而以彈性壓制片之第二端部形成可壓制狀態。
	上蓋頂面一側係設有一以夾具與彈簧所構成之限位部。實際使用時，配合夾具之按壓夾掣，與彈簧彈性之撐抵，就能將手機電池確實固定在上蓋之限位部上。
	否



附表二:
	要件編號
	系爭專利申請專利

範圍第1項

技術特徵
	被證2
技術內容
	是否

揭示

	1A
	一種彈壓式電池充電器，包括：
	充電裝置
	是

	1B
	一基座：
	外殼
	是

	1C
	一端壁：設於該基座之頂緣側表面，且該端壁朝向基座表面設有一列複數穿孔， 
	連接裝置設有一L形的絕緣基座，絕緣基座上設有兩個至多個定位槽A
	是

	1D
	以及設有二導電片，該二導電片由該複數穿孔中之任意二穿孔裸出；
	每一個定位槽A內設有一金屬引腳，其中一端設有用於與外接的可再充電電池電極相連接的導電端子
	否

	1E
	且該端壁鎖固一彈性壓制片之第一端部，令該彈性壓制片由該端壁之頂部延伸至該基座表面上方，而以彈性壓制片之第二端部形成可壓制狀態。
	外殼上設有螺絲和電池壓板，用於將外接的可再充電電池固定在外殼上
	否


附表三：
	要件編號
	系爭專利申請專利

範圍第1項

技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	是否

文義讀取

	A
	一種彈壓式電池充電器，包括：
	a
	彈壓式電池充電器
	是

	B
	一基座：
	b
	一基座
	是

	C
	一端壁：設於該基座之頂緣側表面，且該端壁朝向基座表面設有一列複數穿孔， 
	c
	基座頂緣側表面延伸一端壁，端壁朝向基座表面設有一列複數穿孔
	是

	D
	以及設有二導電片，該二導電片由該複數穿孔中之任意二穿孔裸出；
	d
	二導電片，該二導電片由該複數穿孔中裸出，
	是

	E
	且該端壁鎖固一彈性壓制片之第一端部，令該彈性壓制片由該端壁之頂部延伸至該基座表面上方，而以彈性壓制片之第二端部形成可壓制狀態。
	e
	彈性壓制片由前罩殼頂部中央一體成型垂向延伸至該基座表面上方並呈略微下彎形成可壓制狀態
	否


附表四:

	
	系爭專利申請專利範圍第1項

要件編號E
	系爭產品
要件編號e
	是否
相同

	技術特徵

之差異
	且該端壁鎖固一彈性壓制片之第一端部，令該彈性壓制片由該端壁之頂部延伸至該基座表面上方，而以彈性壓制片之第二端部形成可壓制狀態。
	彈性壓制片由前罩殼頂部中央一體成型垂向延伸至該基座表面上方並呈略微下彎形成可壓制狀態
	－

	技術手段

（way）
	彈性壓制片之第一端部鎖固於端壁上
	彈性壓制片由前罩殼頂部中央一體成型垂向延伸
	並不
相同

	功能

（function）
	彈性壓制片之一端受嵌制固定
	彈性壓制片之一端受嵌制固定
	相同

	結果

（result）
	彈性壓制片之第二端部形成可壓制電池狀態
	彈性壓制片另端形成可壓制電池狀態
	相同
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