
 附圖1：系爭專利主要圖式
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附圖2：原證4第7頁架構圖
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 附圖3：被證5
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附圖4：被證6
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附表1：系爭產品落入系爭專利請求項1之均等範圍
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	系爭產品

技術內容
	文義
	均等

	A
	一種加油機設備之操作機具，尤指可連接二部以上加油機使用之操作機具，
	至少能控制12台加油機【第8頁】
（被上訴人不否認落入）
	○
	－

	B
	係於操作機具內設置有可與外部主機進行雙向訊號傳輸之傳輸單元，且傳輸單元為連設至內部系統主機，
	加油機控制器藉由RS-232連線至3S伺服器，並以TCP/IP與3S後台機連線【第7頁架構圖】
（被上訴人不否認落入）
	○
	－

	C
	而系統主機為連設有可供操作機具用以連接不同加油機規格使用之控制模組，其控制模組可以連接介面電性連接於預設加油機之控制介面上，
	加油機控制器提供各種加油機控制功能【第8頁】
須能連接本公司目前使用的加油機廠牌，包含NP、Wayne、Tokheim等加油機。若未來本公司有引進其他廠牌加油機，應能配合連接。【第8頁第4.1.1節第(14)點】
（被上訴人不否認落入）
	○
	－

	D
	且控制模組分別具有可接收加油機訊號並進行運算處理、分析之輸出/輸入單元、解釋分析單元、邏輯判斷單元、訊號轉換單元及電流迴路輸出/輸入單元，
	１、原證4第8頁第4.1.1節「加油機控制功能」：
(5)監視加油機狀態功能（包含掛槍、舉槍、加油、授權、加油完畢、連線及離線等狀態）。

(11)暫停加油/繼續加油功能。

(12)停止加油/恢復加油功能。

(13)授權方式需舉槍後下授權，若加油機無此功能，才可掛槍時下授權。
２、原證4第12～13頁：微處理器、液晶顯示螢幕、觸控功能鍵。
	○
	－

	E1
	該操作機具上為可設置複數操作介面區塊供不同加油機台消費者操控。
	複數外置式付款機供不同加油機台消費者操控【第7頁架構圖】
	╳
	○


附表2：系爭產品落入系爭專利請求項2之文義範圍
	要件
	系爭專利請求項2
技術特徵
	系爭產品

技術內容
	文義
	均等

	A
	一種加油機設備之操作機具，尤指可連接二部以上加油機使用之操作機具，
	（同請求項1）
	○
	－

	B
	係於操作機具內設置有可與外部主機進行雙向訊號傳輸之傳輸單元，且傳輸單元為連設至內部系統主機，
	（同請求項1）
	○
	－

	C
	而系統主機為連設有可供操作機具用以連接不同加油機規格使用之控制模組，其控制模組可以連接介面電性連接於預設加油機之控制介面上，
	（同請求項1）
	○
	－

	D
	且控制模組分別具有可接收加油機訊號並進行運算處理、分析之輸出/輸入單元、解釋分析單元、邏輯判斷單元、訊號轉換單元及電流迴路輸出/輸入單元，
	（同請求項1）
	○
	－

	E2
	該操作機具之控制模組為可進一步連設有處理多台加油機操作訊號之多人多工作業系統。
	原證4第8頁第4.1.1節「加油機控制功能」：

(2)至少能控制12台（24個加油位址）加油機
(5)監視加油機狀態功能（包含掛槍、舉槍、加油、授權、加油完畢、連線及離線等狀態）。
	○
	－


附表3：系爭產品未落入系爭專利請求項3 、4 之文義或均等範圍：
	要件
	系爭專利請求項3、4
技術特徵
	系爭產品

技術內容
	文義
	均等

	A
	一種加油機設備之操作機具，尤指可連接二部以上加油機使用之操作機具，
	（同請求項1）
	○
	－

	B
	係於操作機具內設置有可與外部主機進行雙向訊號傳輸之傳輸單元，且傳輸單元為連設至內部系統主機，
	（同請求項1）
	○
	－

	C
	而系統主機為連設有可供操作機具用以連接不同加油機規格使用之控制模組，其控制模組可以連接介面電性連接於預設加油機之控制介面上，
	（同請求項1）
	○
	－

	D
	且控制模組分別具有可接收加油機訊號並進行運算處理、分析之輸出/輸入單元、解釋分析單元、邏輯判斷單元、訊號轉換單元及電流迴路輸出/輸入單元，
	（同請求項1）
	○
	－

	E3
	該操作機具之系統主機為可透過集線器分別電性連接攝錄影單元、作業處理單元，
	加油機控制器透過Switch Hub電性連接外置式付款機【第7頁架構圖】
	╳
	╳

	F
	並由作業處理單元電性連接至表單輸出機，且作業處理單元亦可經由訊號傳輸介面連接外部金融單位。
	加油機控制器電性連接至結帳出據機，即表單輸出機，並透過Switch Hub連線至「主要收單行信用卡總部」
（被上訴人不否認落入）
	○
	－

	G
	其中該作業處理單元為可設有多媒體播放機、單據處理機、刷卡機或投幣機等機體。
	（被上訴人不否認落入）
	○
	－


附表4：被證2足證系爭專利請求項1、2不具進步性
	特徵
	系爭專利請求項

技術特徵
	被證2

技術內容
	是否揭示

	A
	一種加油機設備之操作機具，尤指可連接二部以上加油機使用之操作機具，
	卡片加油系統（簡稱ACS），其至少能控制12台加油機【第136頁】

（上訴人承認揭露）
	是

	B
	係於操作機具內設置有可與外部主機進行雙向訊號傳輸之傳輸單元，且傳輸單元為連設至內部系統主機，
	卡片加油系統可連線至伺服器及後台機【第135頁】
控制器以RS-232介面與營業室後台機連線【第131頁】
卡片加油系統與3S伺服器以TCP/IP連線【第137～138頁】

（上訴人承認揭露）
	是

	C
	而系統主機為連設有可供操作機具用以連接不同加油機規格使用之控制模組，其控制模組可以連接介面電性連接於預設加油機之控制介面上，
	系統主機提供各種加油機控制功能【第136頁】
中油公司因自營站有業務需求時，可自行修改並擴充使用於現有各廠牌加油機設備【第130頁末段】
（上訴人承認揭露）
	是

	D
	且控制模組分別具有可接收加油機訊號並進行運算處理、分析之輸出/輸入單元、解釋分析單元、邏輯判斷單元、訊號轉換單元及電流迴路輸出/輸入單元，
	加油機控制功能：停止加油/恢復加油、監視加油機狀態、讀取加油機電子金額/公升累計數【第136頁】
交易異常處理【第138頁】
微處理器【第140頁第5.2.1點】
液晶顯示幕【第140頁第5.2.4點】
操作鍵盤設備【第140頁第5.2.6點】
（上訴人自承為公知技術）
	是

	E1
	該操作機具上為可設置複數操作介面區塊供不同加油機台消費者操控。
	
	是

	E2
	該操作機具之控制模組為可進一步連設有處理多台加油機操作訊號之多人多工作業系統。
	加油機控制功能：至少能控制12台（24面）加油機，監視加油機狀態【第136頁】
（上訴人承認揭露）
	是


附表5：組合被證2、5足證系爭專利請求項3、4不具進步性
	特徵
	系爭專利請求項

技術特徵
	被證2

技術內容
	被證5
技術內容
	是否揭示

	E3
	該操作機具之系統主機為可透過集線器分別電性連接攝錄影單元、作業處理單元，
	卡片加油系統電性連接至前台機、加油機、刷卡機、發票機【第135頁系統架構圖】

	該複數個網路攝影機之影像經由網路線與網路設備（例如集線器（Hub）或交換集線器（Switch Hub））連結，傳送到該數位安全監控系統主機內。【說明書第7頁末段】
（上訴人承認被證5有揭露）
	是

	F
	並由作業處理單元電性連接至表單輸出機，且作業處理單元亦可經由訊號傳輸介面連接外部金融單位。
	加油機連接至發票機，並經由刷卡機及網路存取控制器與Bank連接【第135頁系統架構圖】
（上訴人承認揭露）
	
	是

	G
	其中該作業處理單元為可設有多媒體播放機、單據處理機、刷卡機或投幣機等機體。
	加油機設有刷卡機【第135頁系統架構圖】
	
	是
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