附表一
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	是否
文義讀取

	1A
	一種倒燄式還原電爐結構，其主要是設有一電爐本體，
	1a
	一種倒燄式還原電爐結構，其主要是設有一電爐本體，
	是

	1B
	於電爐本體設有可啓閉式爐門，藉以可將陶瓷胚料等置入電爐本體內，或方便將燒烤完成之陶瓷藝品取出，
	1b
	於電爐本體設有可啓閉式爐門，藉以可將陶瓷胚料等置入電爐本體內，或方便將燒烤完成之陶瓷藝品取出，
	是

	1C
	而在電爐本體內部按裝有加熱器，並藉一側控制箱預設之插頭插接電源，以供應加熱器之電源，
	1c
	而在電爐本體內部按裝有加熱器，並藉一側控制箱預設之插頭插接電源，以供應加熱器之電源，
	是

	1D
	同時由該控制箱可設定其加熱溫度與時間，俾令電爐本體內之高溫可維持一定程度，配合其時間的設定而得輕易完成陶瓷藝品的燒烤作業，依此構成此類電爐的基本功能架構;
	1d
	同時由該控制箱可設定其加熱溫度與時間，俾令電爐本體內之高溫可維持一定程度，配合其時間的設定而得輕易完成陶瓷藝品的燒烤作業，依此構成此類電爐的基本功能架構;
	是

	1E
	其改良係在於:該電爐本體的底部乃增設有兩個通孔以組設兩組燃燒器，利用該等燃燒器得以燃耗電爐本體內之氧氣，
	1e
	該電爐本體的底部乃增設有二個通孔以組設二組燃燒器，利用該等燃燒器得以燃耗電爐本體內之氧氣，
	是

	1F
	又在該電爐本體底部相對於二燃燒器間之中央部位另凹設有一槽室，於槽室後側設有一出氣孔，該出氣孔並以一氣管外接於一抽氣系統，以該抽氣系統得將電爐本體內部之空氣往外抽排而構成氣流循環效果，據以使燃燒器得以持續燃燒以將電爐本體內之氧氣燒耗殆盡而呈缺氧狀態，從而可有效避免氧氣與釉料發生化學作用而衍生陶瓷燒烤色差問題者。
	1f
	在該電爐本體底部相對於二燃燒器間之中央部位設一通孔，以一連通管連通至一設於電爐本體底部下方側緣之矩形槽室，於矩形槽室後側設有一出氣孔，該出氣孔組設一抽風機，該抽風機並外接一氣管。
	否





附表二
系爭產品與系爭專利申請專利範圍第1項要件編號1F之均等比對分析表
	
	系爭專利申請專利範圍第1項要件編號1F
	系爭產品
要件編號1f
	是否相同

	技術特徵
之差異
	又在該電爐本體底部相對於二燃燒器間之中央部位另凹設有一槽室，於槽室後側設有一出氣孔，該出氣孔並以一氣管外接於一抽氣系統，以該抽氣系統得將電爐本體內部之空氣往外抽排而構成氣流循環效果，據以使燃燒器得以持續燃燒以將電爐本體內之氧氣燒耗殆盡而呈缺氧狀態，從而可有效避免氧氣與釉料發生化學作用而衍生陶瓷燒烤色差問題者
	在該電爐本體底部相對於二燃燒器間之中央部位設一通孔，以一連通管連通至一設於電爐本體底部下方側緣之矩形槽室，於矩形槽室後側設有一出氣孔，該出氣孔組設一抽風機，該抽風機並外接一氣管
	－

	技術手段
（way）
	在該電爐本體底部相對於二燃燒器間之中央部位另凹設有一槽室，於槽室後側設有一出氣孔，該出氣孔並以一氣管外接於一抽氣系統
	在該電爐本體底部相對於二燃燒器間之中央部位設一通孔，以一連通管連通至一設於電爐本體底部下方側緣之矩形槽室，於矩形槽室後側設有一出氣孔，該出氣孔組設一抽風機，該抽風機並外接一氣管
	否

	功能
（function）
	利用槽室前側可設小型進氣孔與底部大型進氣孔由推移活動板之啟閉幅度，達到導入空氣混合之功效
	電爐內部廢氣直接由中央部位之通孔以連通管輸送至電爐本體外部之矩形槽室而排出
	否

	結果
（result）
	可適度冷卻廢氣的高溫，故可使其排出的廢氣溫度不致過高，避可避免氣管及抽氣系統結構受損
	廢氣直接由內部通孔以連通管排送至電爐本體外部之矩形槽室，再由抽風機外接氣管排出
	否
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