附圖1：系爭專利主要圖式 
第3圖為一改良式醫用檢測裝置外觀部份分解示意圖：
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２.第4圖為第3圖之醫用檢測裝置另一視角之立體外觀部份分解示意圖：
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３.第5圖為第3圖之醫用檢測裝置之剖面圖：
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４.第6圖為第5圖中所圈起部份之放大圖示：
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附圖2：系爭產品實物照片
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附表：系爭產品與系爭專利請求項1要件之文義比對分析表
	要件編號
	系爭專利請求項1

技術特徵
	要件編號
	系爭產品

技術內容
	文義讀取

	1A
	一種醫用檢測裝置，其包含：
	1a
	一種口腔內視鏡檢測裝置
	是

	1B
	一手持模組；
	1b
	一手持模組；
	

	1C
	一顯示模組，係與該手持模組連接，其包含：一影像顯示模組，係設置於該顯示模組之一第一表面上，可用以顯示該顯示模組所接收之一視訊訊號；一環狀凸起，係設置於該顯示模組之另一表面上，亦即設有該影像顯示模組之表面的相反面(經解釋後為：一環狀凸出結構，係設置於該顯示模組設有該影像顯示模組之表面的相反面上，且該環狀凸出結構上具有搭配檢測模組拆卸與組裝之構造)，以及；至少一個電極接點，係設置於該顯示模組之表面上該環狀凸起所圈起之空間中；
	1c
	一顯示模組，係與該手持模組連接，其包含：一影像顯示模組，係設置於該顯示模組之一第一表面上，可用以顯示該顯示模組所接收之一視訊訊號；一環狀凸出結構，係設置於該顯示模組之另一表面上，亦即設有該影像顯示模組之表面的相反面，以及；至少一個電極接點，係設置於該顯示模組之表面上該環狀凸起所圈起之空間中；(惟該環狀凸出結構上並無與檢測模組對應的裝卸構造)
	否

	1D
	一第一電路模組，其與該顯示模組之該至少一個電極接點電性連接；
	1f
	一第一電路模組，其與該顯示模組之該至少一個電極接點電性連接；
	是

	1E
	以及一檢測模組，其係以可拆卸方式與該顯示模組連接，該檢測模組包含一檢測部位，係設置於該檢測模組之一前端，其中該檢測部位包含：一鏡片，可用以捕捉一目標物之一影像，一影像感測單元，可接收鏡頭所捕捉到之影像並將其轉換成視訊訊號，一光源，可發出光線並投射於目標物上，以及一第二電路模組，係設置成能夠與該第一電路模組電性連接，並將來自該影像感測單元之視訊訊號傳送至該顯示模組。
	1g
	以及一檢測模組，其係以可拆卸方式與該顯示模組連接，該檢測模組包含一檢測部位，係設置於該檢測模組之一前端，其中該檢測部位包含：一鏡片，可用以捕捉一目標物之一影像，一影像感測單元，可接收鏡頭所捕捉到之影像並將其轉換成視訊訊號，一光源，可發出光線並投射於目標物上，以及一第二電路模組，係設置成能夠與該第一電路模組電性連接，並將來自該影像感測單元之視訊訊號傳送至該顯示模組。
	是
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