附表一
系爭產品與系爭專利請求項1之文義比對分析表：
	系爭專利
	系爭產品
	文義讀取
	適用均等

	請求項
	要件標號
	技術特徵
	要件標號
	技術內容
	各要件
	結論
	各要件
	結論

	1
	A
	一種常閉式花轂棘輪結構，其包括有：一花轂、一阻尼件及一棘齒件所組合而成，其特徵在於：
	a
	一種花轂棘輪結構，其包括有：一花轂、一阻尼件及一棘齒件所組合而成 
	是
	未落入
	是
	落入

	
	B
	一花轂之一端內緣處開設有一容置空間，且容置空間之內緣壁上形成有斜齒面，
	b
	一花轂之一端內緣處開設有一容置空間，且容置空間之內緣壁上形成有斜齒面；
	是
	
	是
	

	
	C
	其特徵在於：一阻尼件之環形外緣處開設有複數個抵掣孔，該抵掣孔係呈一外擺之斜槽，
	c
	一阻尼件之環形外緣處凸設有三凸塊，該些凸塊兩側呈外擺之斜面，使斜面提供有靠近阻尼件中心之底端與遠離阻尼件中心之頂端，
	否
	
	是
	

	
	D
	一棘齒件係由棘輪座、棘齒及限位件所構成，
	d
	一棘齒件係由棘輪座、棘齒及限位件所構成，
	是
	
	是
	

	
	E
	棘輪座係開設有一軸孔，且棘齒座之前段外緣面上係開設有複數個棘齒開口與限位開口，該棘齒開口係呈一偏斜向下之凹槽，且於凹槽之底端設有一棘齒軸孔，
	e
	棘輪座係開設有一軸孔，且棘齒座之前段外緣面上係開設有三個棘齒開口與限位開口，該棘齒開口係呈一水平之凹槽，且於凹槽之底端設有一棘齒軸孔， 
	否
	
	是
	

	
	F
	複數個棘齒皆為配合棘齒開口之形狀而呈微斜彎狀，該棘齒其上表面係設置有一限位口，又該棘齒係配合棘齒軸孔於其下端設有棘齒支點，而棘齒外側之側邊係設有凸柱，該棘齒以棘齒支點處置入棘齒開口之棘齒軸孔，且棘齒之凸柱皆設置於阻尼件之抵掣孔內，
	f
	三個棘齒皆為配合棘齒開口之形狀而呈水平狀，該棘齒其上表面係設置有一限位口，又該棘齒係配合棘齒軸孔於其下端設有棘齒支點，而棘輪外側之側邊係凸出有凸露部，該棘齒以棘齒支點處置入棘齒開口之棘齒軸孔，棘齒外側之凸露部下緣面設置於阻尼件之凸塊一側斜面上方，
	否
	
	是
	

	
	G
	限位開口處設置有一限位件，而限位件之活動端係壓掣於棘齒之限位口處；
	g
	另限位開口處設置有一限位件，而限位件之活動端係壓掣於棘齒之限位口處；
	是
	
	是
	

	
	H
	綜上所述，當棘齒件向後轉動時，棘齒之凸柱係轉向抵掣孔之內側端，其凸柱係使棘齒呈閉合狀，即可將棘齒與斜齒環之斜齒面分開，使棘齒件自行轉動，該花轂之前、後轉皆不會帶動該棘齒件，俾以獲得當牽動自行車時，其腳踏板皆不會轉動之效果者。
	h
	當棘齒件向後轉動時，棘齒外側之凸露部下緣面轉向在凸塊之內側斜面底端，使棘齒呈閉合狀，即可將棘齒與斜齒環之斜齒面分開，使棘齒件自行轉動，該花轂之前、後轉皆不會帶動該棘齒件，俾以獲得當牽動自行車時，其腳踏板皆不會轉動之效果者。
	否
	
	是
	


附表二
系爭產品與系爭專利請求項1要件編號C、E、F及H之均等比對分析表：

	
	系爭專利請求項1

要件編號C、E、F及H
	系爭產品

要件編號c、e、f及h
	是否相同

	技術特徵

之差異
	一阻尼件之環形外緣處開設有複數個抵掣孔，該抵掣孔係呈一外擺之斜槽，該棘齒開口係呈一偏斜向下之凹槽，複數個棘齒皆為配合棘齒開口之形狀而呈微斜彎狀，棘齒側邊之凸柱皆設置於阻尼件之抵掣孔內，當棘齒件向後轉動時，棘齒之凸柱係轉向抵掣孔之內側端，其凸柱係使棘齒呈閉合狀，即可將棘齒與斜齒環之斜齒面分開
	一阻尼件之外緣處凸設有三凸塊，該些凸塊兩側呈外擺之斜面，該棘齒開口係呈一水平之凹槽，三個棘齒皆為配合棘齒開口之形狀而呈水平狀，棘輪側邊凸出之凸露部下緣面抵頂於阻尼件之凸塊一側斜面上，當棘齒件向後轉動時，棘齒之凸露部下緣面轉向在凸塊之內側斜面底端，使棘齒呈閉合狀，即可將棘齒與斜齒環之斜齒面分開
	－

	技術手段

（way）
	利用棘齒一邊側凸柱凸出棘齒開口，使棘齒能沿著抵掣孔於靠近阻尼件中心之底端與遠離阻尼件中心之頂端間之外擺斜槽來回擺動
	利用棘齒一側邊凸露部凸出棘齒開口，使棘齒能沿著凸塊於靠近阻尼件中心之底端與遠離阻尼件中心之頂端間之外擺斜面來回擺動
	實質相同

	功能

（function）
	使棘齒凸柱沿著抵掣孔斜槽改變偏擺高度，當到達斜槽底端能形成棘齒閉合；當到達斜槽頂端能形成棘齒撐開
	使棘齒凸露部沿著凸塊斜面改變偏擺高度，當到達斜面底端能形成棘齒閉合；當到達斜面頂端能形成棘齒撐開
	相同

	結果

（result）
	當棘齒閉合而未齒合花轂之斜齒面，腳踏板反轉時，不會產生棘齒與斜齒面之噪音；當棘齒撐開而齒合花轂之斜齒面，腳踏板正轉時，可帶動花轂同步向前轉動，即可使自行車能順利騎乘
	當棘齒閉合而未齒合花轂之斜齒面，腳踏板反轉時，不會產生棘齒與斜齒面之噪音；當棘齒撐開而齒合花轂之斜齒面，腳踏板正轉時，可帶動花轂同步向前轉動，即可使自行車能順利騎乘
	相同


