附圖一：系爭專利主要圖式：
圖1：快閃儲存系統之概要方塊圖
[image: 系爭專利主要圖式]

圖2
[image: 系爭專利圖2]




附圖二：系爭產品之照片、圖式

錸德公司之「RiDATA 8G Mini Slider伸縮碟」產品
[image: ]


錸德公司之「RiDATA 8G Cookie伸縮碟」產品
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錸德公司之「RiDATA 8G PD15 Sword隨身碟」產品
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錸德公司之「RiDATA 4GB SD Card」產品（原證23第7頁圖3）
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錸德公司之「RiDATA 16GB SD Card」產品（原證23第7頁圖4）
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錸德公司之「RiDATA HD9 USB3.0 高速碟」產品
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附圖三：錸證3之圖式
錸證3圖10
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附圖四：錸證4之圖式
錸證4圖3A、3B：隨機化與ECC編碼的示意方塊圖[image: 錸證4圖3A]

[image: 錸證4圖3B]





錸證4圖7：系統的高階方塊圖
[image: 錸證4圖7]
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