附件
1. 系爭778號專利文義與均等比對
系爭778專利請求項1之文義與系爭設備的比對分析表：

	系爭778專利請求項1
技術特徵及要件編號
	系爭設備
技術內容及要件編號
	是否
文義讀取

	1A
	一種有機溶劑冷凝回收裝置， 
	1a
	一種有機溶劑冷凝回收裝置，
	是

	1B
	係包括有：一冷凝器，中段設置有冷凝管束，並令冷媒流過該冷凝管束之管外緣， 
	1b
	係包括有：一冷凝器，中段設置有冷凝管束，並令冷媒流過該冷凝管束之管外緣，
	是

	1C
	且相對該冷凝管束之底端並列設置有引入有機溶劑氣體之入流室與排出冷凝淨化氣之出流室， 
	1c
	且該冷凝管束之底端並列設置有引入有機溶劑氣體之入流室與排出冷凝淨化氣之出流室， 
	是

	1D
	並令含有高濃度有機溶劑氣體以一定流速流經該冷凝管束內，而相對該冷凝管束之頂端則設置有迴轉室；
	1d
	並令含有高濃度有機溶劑氣體流經該冷凝管束內，而相對該冷凝管束之頂端則設置有迴轉室； 
	否

	1E
	以及一回收筒，連接至該入流室與出流室，而回收凝結成液態之有機溶劑者。
	1e
	以及一回收筒，連接至該入流室與出流室，而回收凝結成液態之有機溶劑者。
	是



系爭設備與系爭778專利請求項1要件編號1D之均等比對分析表
	
	系爭778專利請求項1
要件編號1D
	系爭設備
	是否相同

	技術特徵
之差異
	含有高濃度有機溶劑氣體以一定流速流經該冷凝管束內
	含有高濃度有機溶劑氣體流經該冷凝管束 
	

	技術手段
（way）
	固定流動速度
	未固定流動速度
	不相同

	功能
（function）
	提升有機溶劑氣體冷凝回收效果
	冷凝有機溶劑氣體進行回收
	不相同

	結果
（result）
	有機溶劑氣體凝結成液態
	有機溶劑氣體凝結成液態
	相同




2.系爭779專利文義與均等比對分析：
系爭779專利請求項1之文義與系爭設備的比對分析表：
	系爭779專利請求項1
技術特徵及要件編號
	系爭設備
技術內容及要件編號
	是否
文義讀取

	1A
	一種脫附塔，係於一槽體內部由上而下依序設置包括有： 
	1a
	一種脫附塔，係於一槽體內部由上而下依序設置包括有： 
	是

	1B
	一第一分散部，與一吸附材輸送裝置之脫附塔進料管連結，讓輸送進來之吸附材因堆積窒息角作用而分散，並連結有讓吸附材溢流回該吸附材輸送裝置之溢流管； 
	1b
	一第一分散部，與一吸附材輸送裝置之脫附塔進料管連結，並連結有讓吸附材溢流回吸附塔之溢流管； 
	否

	1C
	一氮氣純化吸附部，內部區隔成進氣層與出氣層，讓由該第一分散部落下之吸附材，先堆積於出氣層再堆積於該進氣層，該進氣層與一冷凝塔之出氣管連結，該出氣層與一氮氣循環管之一端連結； 
	1c
	一氮氣純化吸附部，內部區隔成進氣層與出氣層，讓由該第一分散部落下之吸附材，先堆積於出氣層再堆積於該進氣層，該進氣層與一冷凝塔之出氣管連結，該出氣層與一氮氣循環管之一端連結； 
	是

	1D
	一第二分散部，讓由該氮氣純化吸附部落下之吸附材充份分散，且與該冷凝塔之進氣管連結； 
	1d
	一第二分散部，讓由該氮氣純化吸附部落下之吸附材充份分散，且與該冷凝塔之進氣管連結； 
	是

	1E
	一脫附加熱部，內部設置有供由該第二分散部落下之吸附材通過之加熱管束，並令熱媒流經該加熱管束之管外緣，藉以對通過該加熱管束之吸附材加熱； 
	1e
	一脫附加熱部，內部設置有供由該第二分散部落下之吸附材通過之加熱管束，並令熱媒流經該加熱管束之管外緣，藉以對通過該加熱管束之吸附材加熱； 
	是

	1F
	一第三分散部，讓由該脫附加熱部落下之吸附材充份分散，且與該氮氣循環管之另端連結； 
	1f
	一第三分散部，讓由該脫附加熱部落下之吸附材充份分散，且與該氮氣循環管之另端連結； 
	是

	1G
	一活性碳冷卻部，將經過該脫附加熱部脫附加熱之吸附材冷卻； 
	1g
	一活性碳冷卻部，將經過該脫附加熱部脫附加熱之吸附材冷卻； 
	是

	1H
	以及一貯槽部，將經過吸附材冷卻部之吸附材堆積貯存，用以隔絕外界空氣進入，並與該吸附材輸送裝置之脫附塔出料管連結。
	1h
	以及一貯槽部，將經過吸附材冷卻部之吸附材堆積貯存，用以隔絕外界空氣進入，並與該吸附材輸送裝置之脫附塔出料管連結。
	是



系爭設備與系爭779專利請求項1要件編號1B之均等比對分析表
	
	系爭779專利請求項1
要件編號1B
	系爭設備
	是否相同

	技術特徵
之差異
	第一分散部讓輸送進來之吸附材因堆積窒息角作用而分散，並連結有讓吸附材溢流回吸附材輸送裝置之溢流管
	第一分散部未見堆積窒息角作用來分散吸附材，並連結有讓吸附材溢流回吸附塔之溢流管
	

	技術手段
（way）
	利用堆積窒息角作用來分散吸附材，且吸附材經溢流管流回吸附材輸送裝置
	利用吸附材自然落下以分散吸附材，且吸附材經溢流管流回吸附塔
	不相同

	功能
（function）
	分散吸附材，提高多餘吸附材直接由吸附材輸送裝置送至脫附塔進料管
	分散吸附材，多餘吸附材由吸附塔輸出之吸附材輸送裝置再送至脫附塔進料管
	不相同

	結果
（result）
	吸附材均勻散佈，多餘吸附材再由吸附材輸送裝置送回第一分散部
	吸附材均勻散佈，多餘吸附材再由吸附材輸送裝置送回第一分散部
	相同


系爭779專利請求項7之文義與系爭設備的比對分析表：
	系爭779專利請求項7
技術特徵及要件編號
	系爭設備
技術內容及要件編號
	是否
文義讀取

	7A
	一種如申請專利範圍第1項所述脫附塔之脫附狀態偵測方法，係包含下列步驟： 
	1a
	一種如系爭設備使用脫附塔之脫附狀態偵測方法，係包含下列步驟： 
	否

	7B
	a.)偵測加熱脫附部之吸附材進口端與出口端溫度或/及壓力差；以及
	1b
	a.) 偵測脫附塔上方活性碳溫度、脫附塔下方活性碳溫度及脫附塔活性碳出口溫度；以及
	否

	7C
	b.)根據加熱脫附部之吸附材進口端與出口端溫度或/及壓力差之變化，判斷脫附狀態是否異常。
	1c
	b.)根據脫附塔上方活性碳溫度、脫附塔下方活性碳溫度及脫附塔活性碳出口溫度之變化，判斷脫附狀態是否異常。
	否


系爭設備與系爭779專利請求項7要件編號7B之均等比對分析表
	
	系爭779專利請求項7
要件編號7B
	系爭設備
	是否相同

	技術特徵
之差異
	偵測脫附加熱部之吸附材進口端與出口端溫度或/及壓力差
	偵測脫附塔上方活性碳溫度、脫附塔下方活性碳溫度及脫附塔活性碳出口溫度
	

	技術手段
（way）
	利用脫附加熱部之吸附材進、出口端溫度或/及壓力差
	利用偵測脫附塔上、下方活性碳溫度及其活性碳出口溫度
	不相同

	功能
（function）
	維持吸附材於脫附加熱部均溫脫附而使溶劑不變質之功效
	控制脫附塔之上、下方及活性碳出口之溫度而防止溶劑過溫之功效
	不相同

	結果
（result）
	避免脫附塔異常跳機
	避免脫附塔異常跳機
	相同



系爭設備與系爭779專利請求項7要件編號7C之均等比對分析表
	
	系爭779專利請求項7
要件編號7C
	系爭設備
	是否相同

	技術特徵
之差異
	根據加熱脫附部之吸附材進口端與出口端溫度或/及壓力差之變化，判斷脫附狀態是否異常
	根據脫附塔上方活性碳溫度、脫附塔下方活性碳溫度及脫附塔活性碳出口溫度之變化，判斷脫附狀態是否異常
	

	技術手段
（way）
	利用脫附加熱部之吸附材進、出口端溫度或/及壓力差
	利用偵測脫附塔上、下方活性碳溫度及其活性碳出口溫度
	不相同

	功能
（function）
	維持吸附材於脫附加熱部均溫脫附而使溶劑不變質之功效
	控制脫附塔之上、下方及活性碳出口之溫度而防止溶劑過溫之功效
	不相同

	結果
（result）
	避免脫附塔異常跳機
	避免脫附塔異常跳機
	相同



3. 系爭098專利文義與均等比對
系爭098專利請求項1之文義與系爭設備的比對分析表：
	系爭098專利請求項1
技術特徵及要件編號
	系爭設備
技術內容及要件編號
	是否
文義讀取

	1A
	一種溫變式流體化浮動床線上脫附有機物之裝置，該裝置包括： 
	1a
	一種溫變式流體化浮動床線上脫附有機物之裝置，該裝置包括： 
	是

	1B
	一風機，其係用於輸送有機廢氣； 
	1b
	一風機，其係用於輸送有機廢氣； 
	是

	1C
	一流體化吸附塔，其內具球狀吸附材用於吸附有機廢氣，進而排出淨化後之氣體； 
	1c
	一流體化吸附塔，其內具球狀吸附材用於吸附有機廢氣，進而排出淨化後之氣體； 
	是

	1D
	吸附材輸送機構，具複數個輸送管路及裝置，用於輸送該球狀吸附材；
	1d
	吸附材輸送機構，具複數個輸送管路及裝置，用於輸送該球狀吸附材； 
	是

	1E
	一脫附塔，用於脫附該吸附飽和之球狀吸附材，使該球狀吸附材再生；
	1e
	一脫附塔，用於脫附該吸附飽和之球狀吸附材，使該球狀吸附材再生； 
	是

	1F
	一終處理單元，將淨化所得之有機物進行回收利用； 
	1f
	一終處理單元，將淨化所得之有機物進行回收利用； 
	是

	1G
	及本裝置之特徵在於該脫附塔之加熱部係為一管殼熱交換器或一板式熱交換器；
	1g
	及本裝置之特徵在於該脫附塔之加熱部係為一管殼熱交換器；
	是

	1H
	且該脫附塔進一步包含：一加熱熱媒入口，為加熱熱媒進入脫附塔之入口； 
	1h
	且該脫附塔進一步包含：一熱媒管入口，為加熱熱媒進入脫附塔之入口； 
	是

	1I
	一加熱熱媒出口，為加熱熱媒離開脫附塔之出口； 
	1i
	一熱媒管出口，為加熱熱媒離開脫附塔之出口； 
	是

	1J
	一脫附氣體入口，為脫附氣體進入脫附塔之入口； 
	1j
	一氮氣循環管入口，為脫附氣體進入脫附塔之入口； 
	是

	1K
	一脫附氣體出口，為脫附氣體離開脫附塔之入口； 
	1k
	一氮氣循環管出口，為脫附氣體離開脫附塔之入口； 
	是

	1L
	一熱媒油入口，為加熱熱媒之入口； 
	1l
	一熱媒油入口，為加熱熱媒之入口； 
	是

	1M
	一熱媒油出口，為加熱熱媒之出口； 
	1m
	一熱媒油出口，為加熱熱媒之出口； 
	是

	1N
	一熱媒油三通閥，係用於調控加熱熱媒之流量； 
	1n
	一熱媒油三通閥，係用於調控加熱熱媒之流量； 
	是

	1O
	一熱媒循環泵，係用於輸送加熱熱媒； 
	1o
	一熱媒循環泵，係用於輸送加熱熱媒；
	是

	1P
	複數個分隔層，係用於分隔該脫附塔之內部，使加熱熱媒均勻的加熱該脫附塔； 
	1p
	複數個分隔層，係用於分隔該脫附塔之內部，使加熱熱媒均勻的加熱該脫附塔；
	是

	1Q
	一溫度顯示控制器（TIC），用於顯示該熱媒油三通閥之溫度； 
	1q
	一溫度顯示控制器（TIC），用於顯示該熱媒油入口及出口之溫度；
	否

	1R
	一感溫元件（TE），用於量測該脫附塔底部與該熱媒媒油三通閥之溫度差異； 
	1r
	一感溫元件（TE），用於量測該脫附塔底部與該熱媒媒油入口及出口之溫度差異；
	否

	1S
	一熱媒油平衡管，用於控制該脫附塔之溫度。
	1s
	無對應構件
	否


系爭設備與系爭098專利請求項1要件編號1Q之均等比對分析表
	
	系爭098專利請求項1
要件編號1Q
	系爭設備
	是否相同

	技術特徵
之差異
	溫度顯示控制器，用於顯示熱媒油三通閥之溫度
	溫度顯示控制器，用於顯示熱媒油入口及出口之溫度
	

	技術手段
（way）
	利用量測熱媒油三通閥之溫度
	利用量測熱媒油入口及出口之溫度
	不相同

	功能
（function）
	瞭解熱媒油三通閥之溫度變化
	瞭解熱媒油熱媒油入口及出口之溫度變化
	不相同

	結果
（result）
	顯示熱媒油三通閥之溫度
	顯示熱媒油入口及出口之溫度
	不相同


系爭設備與系爭098專利請求項1要件編號1R之均等比對分析表
	
	系爭098專利請求項1
要件編號1R
	系爭設備
	是否相同

	技術特徵
之差異
	感溫元件，用於量測脫附塔底部與該熱媒媒油三通閥之溫度差異
	感溫元件，用於量測脫附塔底部與該熱媒媒油入口及出口之溫度差異
	

	技術手段
（way）
	利用量測脫附塔底部與熱媒油三通閥之溫度
	利用量測脫附塔底部與熱媒油入口及出口之溫度
	不相同

	功能
（function）
	瞭解脫附塔底部與熱媒油三通閥之溫度變化差異
	瞭解脫附塔底部與熱媒油熱媒油入口及出口之溫度差異
	不相同

	結果
（result）
	量測脫附塔底部與熱媒油三通閥之溫度差異
	量測脫附塔底部與熱媒油入口及出口之溫度差異
	不相同


系爭設備與系爭098專利請求項1要件編號1S之均等比對分析表
	
	系爭098專利請求項1
要件編號1S
	系爭設備
	是否相同

	技術特徵
之差異
	熱媒油平衡管，用於控制脫附塔之溫度
	未具有熱媒油平衡管
	

	技術手段
（way）
	利用熱媒油平衡管
	無
	不相同

	功能
（function）
	避免脫附塔溫度過高
	無
	不相同

	結果
（result）
	控制脫附塔之溫度
	無
	不相同







