附圖一
1.系爭專利第一、二、四圖為其結構示意圖
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附圖二
被證1網頁頁面：
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附圖三
被證2第一圖為結構示意圖	
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附圖四
被證3第一、二圖為結構示意圖
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附圖五
系爭產品照片係依原告提出之原證3及原證8(專利侵害鑑定報告)所附之照片節錄：
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附件
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種擋水牆的柵板迫緊裝置，
	1a
	一種擋水牆的柵板迫緊裝置，
	是

	1B
	係安裝在擋水牆立柱上並可對擋水牆柵板提供迫緊壓力，以提升擋水牆柵板疊縫的密封性，其包括：
	1b
	係安裝在擋水牆立柱上，並可對擋水牆柵板提供迫緊壓力，以提升擋水牆柵板疊縫的密封性，該迫緊裝置包括： 
	是

	1C
	複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側；
	1c
	具有兩個垂直地面方向開口之嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側； 
	是

	1D
	一迫緊單元，其可裝卸自如地配置於前述嵌插槽上，其具有： 
	1d
	一迫緊單元，其可裝卸自如地配置於前述嵌插槽上，其具有：
	是

	1E
	一ㄩ型架，設有二支插腳恰可插設於前述擋水牆立柱二側的嵌插槽中；
	1e
	一在三度空間中概呈ㄩ型彎折之架體，架體一端設有二支插腳，該插腳由一橫肋及一立肋相連組成，立肋可插設於前述嵌插槽之開口中； 
	是

	1F
	以及一頂壓元件，設置在前述ㄩ型架上，其具有可伸縮自如的頂壓臂。
	1f
	以及一頂壓元件，設置在前述ㄩ型之彎折架體另一端上，且其具有一頂壓臂，頂壓臂上設有螺牙可進行轉動而達到升降之動作。
	是
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