附件
系爭電梯設備之「升降控制單元支撐結構」與系爭378號專利請求項1之文義比對分析表：
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	系爭電梯設備之「升降控制單
元支撐結構」
	文義
讀取

	1A
	一種升降控制單元支撐結構改良，
	一種升降控制單元支撐結構，(原證6第一張照片)
	是

	1B
	主要係於兩兩相對之第一、第二、第三、第四支撐柱上裝設有若干支撐樑柱 ，形成升降控制單元之支撐結構，
	主要係於兩兩相對之第一、第二、第三、第四支撐柱上裝設有若干支撐樑柱 ，形成升降控制單元之支撐結構，(原證6第一張照片)
	是

	1C
	其特徵在於:該第一、第二、第三、第四支撐柱上端係分別裝設有水平調節單元，
	第一、第二、第三、第四支撐柱上端係分別裝設有水平調節單元，(原證6第一張照片)
	是

	1D
	並兩兩利用一固定片配合若干固定元件將其分別與該各支撐柱以及該各支撐樑柱鎖固為一體。
	並兩兩利用一固定片配合若干固定元件將其分別與該各支撐柱以及該各支撐樑柱鎖固為一體。(原證6第二張照片)
	是



系爭電梯設備之「電梯煞車裝置」與系爭896號專利請求項1之文義比對分析表：

	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	系爭電梯設備之「電梯煞車裝
置」

	1A
	一種電梯煞車裝置，其包含: 
	一種電梯煞車裝置，其包含:

	1B
	一基座，其設於一電梯箱體 ，該基座具有一凸塊;
	一基座，其設於一電梯箱體 ，該基座具有一凸塊;

	1C
	一連動桿，其具有一斜向導引開口，該連動桿藉由複數導引桿貫穿該斜向導引開口設於該凸塊 ，該連動桿、該凸塊及該基座之間形成一斜向凹槽，該斜向凹槽於該電梯箱體下降之一端較寬;
	一連動桿，其具有一斜向導引開口，該連動桿藉由複數導引桿貫穿該斜向導引開口設於該凸塊 ，該連動桿、該凸塊及該基座之間形成一斜向凹槽，該斜向凹槽於該電梯箱體下降之一端較寬;

	1D
	一摩擦滾輪，其樞設於該連動桿且位於該斜向凹槽較寬處;
	一摩擦滾輪，其樞設於該連動桿且位於該斜向凹槽較寬處;

	1E
	一定位槽，其設於該基座，該定位槽具有至少一貫孔;
	無

	1F
	一限位塊，其藉由至少一鎖固元件貫穿該貫孔鎖固於該基座，該限位塊與該斜向凹槽之間形成容置一電梯軌道之一摩擦凹槽。
	該限位塊與該斜向凹槽之間形成容置一電梯軌道之一摩擦凹槽。
















