附表1（系爭專利申請專利範圍第4項技術特徵與系爭產品技術內容比對表）

	系爭專利申請專利範圍第4項
	系爭產品

	要件
	技術特徵
	要件
	技術內容

	A
	一種電鍍裝置之夾具，係包括：一本體，其頂段，係可電氣連接於電鍍裝置之陰極，而其底端，係形成一C型夾座，該C型夾座之第一側側臂，界定為接物臂，含有一接物端面，而其相對的C型夾座之第二側側臂，係穿設有一螺孔者；以及一螺桿，螺合於該C型夾座第二側側臂之螺孔中，於該螺桿之第一端，係連設有一把手部，以操作地旋轉該螺桿，以於該螺桿之末端與本體之C型夾座之接物端面間，夾持一欲鍍物者；其特徵在於：該本體之底段，即須浸入電鍍液的部份，其外層係以射出方式包覆一絕緣層，而該絕緣層係使該接物臂之接物端面及該螺孔，裸露於外者。
	a
	一種電鍍掛架夾掣器，其結構主要包括：夾掣器本體10、導電夾持件20及夾掣元件30等部份，其中該夾掣器本體10於其外表側包覆一外絕緣層15。夾掣元件30於中段具有一與該夾掣器本體10之被結合部相組接之結合部之外螺紋31，且該夾掣元件30可以其一端凸伸於該凹夾槽12內形成一抵頂部33，於該夾掣元件30之另一端設有一向二旁側擴張延伸之絕緣握持部32。

	B
	如申請專利範圍第1項所述電鍍裝置之夾具，進一步包括一壓制構件，為該螺桿聯動地與該C型夾座之接物臂的接物端面，緊夾一欲鍍物者。
	b
	導電夾持件20，該夾掣元件30之抵頂部33伸入導電夾持件20之凹孔201內，可藉由該定位部之環凸緣202嵌入該被定位部之環凹緣331內而形成一結合，使該導電夾持件20可隨夾掣元件30之樞轉而於凹夾槽12內產生位移。操作者可經由推撥該夾掣元件30之絕緣握持部32，以驅使其抵頂部33推動導電夾持件20沿凸肋部121向對側靠合，以夾持該片狀之待電鍍物。

	C
	如申請專利範圍第3項所述電鍍裝置之夾具，其中該壓制構件，呈一矩形框體，含有一套孔，以穿套於該本體之C型夾座的第二側側臂外，
	c
	導電夾持件20係為一設置於該凹夾槽12內之片狀導電體，其外表側可包覆一外絕緣層，其於對應凸肋部12之一側設有至少一可套合該凸肋部121之凹缺口203，且於該導電夾持件20之頂側設有一凹孔201，於該凹孔201內設有一定位部之環凸緣202。

	D
	該壓制構件係製自絕緣材料，於其第一側側壁上係穿設有一穿孔，並於該壓制構件之第二側側壁中，鑲嵌有一導電壓板，令該導電壓板之兩側板體，分別露出該絕緣材料外， 
	d
	導電夾持件20係為一設置於該凹夾槽12內之片狀導電體，其外表側可包覆一外絕緣層，其於對應凸肋部12之一側設有至少一可套合該凸肋部121之凹缺口203，且於該導電夾持件20之頂側設有一凹孔201，於該凹孔201內設有一定位部之環凸緣202。

	E
	使該螺桿依序穿經該壓制構件第一側之穿孔後，螺合於該C型夾座之螺孔中，並使穿出螺孔之螺桿末端，抵壓於該壓制構件第二側之導電壓板之裡側板面，並使該導電壓板之外側板面，可以緊貼欲鍍物者。
	e
	該夾掣元件30之抵頂部33伸入導電夾持件20之凹孔201內，可藉由該定位部之環凸緣202嵌入該被定位部之環凹緣331內而形成一結合，使該導電夾持件20可隨夾掣元件30之樞轉而於凹夾槽12內產生位移。操作者可經由推撥該夾掣元件30之絕緣握持部32，以驅使其抵頂部33推動導電夾持件20沿凸肋部121向對側靠合，以夾持該片狀之待電鍍物。


