103年度行專訴字第45號附圖及附表
附圖一：
系爭專利第2圖為本創作第一實施例立體分解圖
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系爭專利第5圖為本創作第一實施例組裝剖面示意圖
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附圖二：
證據2第一圖為其立體分解示意圖
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 證據2第二圖為其立體局部分解示意圖
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附圖三：

證據3第一圖為其一實施例之立體分解圖：
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證據3第二圖為其一實施例之俯視剖視圖
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附表:
	  要件
	系爭專利申請專利範圍第1項

技術特徵
	證據2

技術內容
	證據3

技術內容
	是否

揭示

	1A
	一種馬達之固定組裝結構，用以將一馬達(10)組固於一機座(20)的傳動端面(201)上，該傳動端面(201)上穿出有一心軸(21)，其特徵在於：
	第一圖揭露用以將一直驅馬達組固於一機台(1)的傳動端面上，該傳動端面上穿出有一主軸(11)
	第一圖揭露用以將一直驅馬達(3)組固於一機台(1)的傳動端面上，該傳動端面上穿出有一主軸(12)
	是

	1B
	該傳動端面(201)上預設有至少二與該心軸(21)具同心圓周上點的定位孔(221、222)；
	馬達座(3)上有嵌槽(31)
(嵌槽位置不同)
	該傳動端面上預設有一與該主軸(12)具同心圓周上點的通孔(11)；
(定位方式不同)
	否

	1C
	一組接板(40)，其兩側分別為一馬達接面(401)與一機座接面(402)，該組接板(40)並具有一與該心軸(21)同心的傳動開口(41)，
	一轉接座(2)，其兩側分別為一馬達接面與一機台接面，該轉接座(2)並具有一與該主軸(11)同心的鏤空孔(22)，
	一套合座(2)，其兩側分別為一馬達接面與一機台接面，該套合座(2)並具有一與該主軸(12)同心的凹孔(23)，
	是

	1D
	該機座接面(402)對應該定位孔(221、222)位置各設有一定位柱(421、422)，以供該組接板(40)同心組接於該傳動端面(201)上，
	轉接座上有插銷(23)
(插銷位置不同)


	該機座接面對應該通孔(11)位置設有一套軸(21)，以供該套合座(2)同心組接於該傳動端面上，
(定位方式不同)
	否

	1E
	而該馬達接面(401)上預設有一與該心軸(21)同心的凹接槽(43)，以供該馬達(10)於組接該馬達接面(401)的同時，藉由該組接板(40)一併組裝於該傳動端面(201)上與該心軸(21)同心的位置。
	無揭露凹接槽
	而該馬達接面上預設有一與該主軸(12)同心的定位孔(22)，以供該馬達(3)於組接該馬達接面的同時，藉由該套合座(2)一併組裝於該傳動端面上與該套軸(21)同心的位置。
	是








































































