附圖1：系爭專利主要圖式
系爭專利第1圖為電連接器及配合該電連接器之插頭組合的一較佳實施例之立體分解圖：
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系爭專利第3圖為其創作較佳實施例的一剖視示意圖，說明該電連接器與該插頭接合後傳遞聲音訊號之狀態。
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附圖2：舉發證據2圖式－舉發證據2第2圖為其創作連接器外殼及絕緣座分離之立體圖。
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附圖3：舉發證據3圖式－舉發證據3第1圖為其發明第1實施形態電腦系統之外觀斜視圖。
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舉發證據3第5圖為遙控電連接器正視圖及側視圖。
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舉發證據3第7圖為遙控電連接器側之構成方塊圖
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7
附圖4：舉發證據6圖式－舉發證據6第2圖為用來敘述裝有本發明第一實施例之連接器之個人電腦使用的透視圖。
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舉發證據6第3A至3C圖為第2圖所示連接器之前視圖，平面圖及右側圖。
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舉發證據6第6A及6B圖各為第2圖所顯示周邊裝置之連接器的前視圖及剖面圖。
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舉發證據6第9A及9B圖各為第2圖所顯示埠複製器之連接器的前視圖及右側視圖。
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舉發證據6第24圖是用來說明本發明連接器之使用之一個例
子之圖。
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附表1：系爭專利請求項1與舉發證據3、6技術特徵比對表

	項目
	系爭專利
請求項1
	舉發證據3
	舉發證據6
	是否揭露

	1
	一種電連接器，安裝於一電路板上，
	第[0023]文段揭示：遠端控制連接器(5)。
	設在個人電腦(10)連接器(23)
	是

	2
	並供一符合通用串列匯流排插接規格的一插頭插接，該插頭連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子，
	第[0027] 文段及第7圖揭示：遠端控制裝置(70)具電纜(79)前端上具備有與PC1遠端控制連接器能夠裝卸的連接器
	設於對接站(14)的耦合連接器(41)、設於埠複製器(16)和外部監視器(25)的耦合連接器(52)
	否/且非輕易完成

	3
	該電連接器包含：一絕緣座，具有一本體及一連接該本體之插接部，該插接部具有一第一插接面及一第二插接面，該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽；
	第[0023]文段揭示：遠端控制連接器，在同一連接器上形成USB端子、音頻端子以及電源信號端子。
	連接器設有每一對應接點(27)之集合之接點群
	是


	4
	複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽，對應該等第三端子，用以傳遞訊號；
	基板(530)的內面上，與上述USB用各端子相對應的位置上分別配置有音頻用的源信號端子(501)、左聲音輸出端子(522)、右聲音輸出端子(523)，以及接地端子(521)。
	耦合連接器內的每一接點(47)
	是

	5
	及複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號。
	基板的一表面上配置有USB用的電力端子(511)、通信信號端子(512、513)及接地端子(514)。
	-
	是

	結論
	舉發證據3，或舉發證據3、6之組合均不足以證明系爭專利請求項1不具進步性


附表2：系爭專利請求項8與舉發證據3、6技術特徵比對表
	項目
	系爭專利
請求項8
	舉發證據3
	舉發證據6
	是否揭露

	1
	一種電連接器及配合該電連接器之插頭組合，用以使一電子裝置與一訊號輸出裝置電連接並傳遞訊號，該組合包含：
	第[0023]文段揭示遠端控制連接器(5)及第[0023]文段揭示遠端控制裝置(70)
	設在個人電腦(10)連接器(23)及設於對接站(14)的耦合連接器(41)、設於埠複製器(16)和外部監視器(25)的耦合連接器(52)
	是

	2
	一電連接器，安裝於該電子裝置之一電路板上，該電連接器包括：
	第[0023]文段揭示：遠端控制連接器，
	設在個人電腦連接器
	是

	3
	一絕緣座，具有一本體及一連接該本體之插接部，該插接部具有一第一插接面及一第二插接面，該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽；
	遠端控制連接器，在同一連接器上形成USB端子、音頻端子以及電源信號端子。
	連接器設有每一對應接點(27)之集合之接點群
	是


	4
	複數第一端子，具有複數對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號；
	基板(530)的內面上，與上述USB用各端子相對應的位置上分別配置有音頻用的源信號端子(501)、左聲音輸出端子(522)、右聲音輸出端子(523)，以及接地端子(521)。
	耦合連接器內的每一接點(47)
	是

	5
	及複數第二端子，具有複數對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號；
	基板的一表面上配置有USB用的電力端子(511)、通信信號端子(512、513)及接地端子(514)。
	-
	是

	6
	及一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自該訊號輸出裝置，該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子。
	第[0027] 文段及第7圖揭示：遠端控制裝置具電纜(79)前端上具備有與PC1遠端控制連接器能夠裝卸的連接器
	設於對接站的耦合連接器、設於埠複製器和外部監視器的耦合連接器
	否/且非輕易完成

	結論
	舉發證據3，或舉發證據3、6之組合均不足以證明系爭專利請求項8不具進步性
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