附圖1：系爭專利主要圖式 

1.系爭專利第3圖本發明之一較佳實施例之示意圖：
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2. 系爭專利第4圖是較佳實施例之端面示意圖：
[image: image2.png][
3

%R
\ 2
FREHED
3

333
g
332
331
34
o5




附圖2：證據2

1.第7~8圖為第1實施例之第一及第二側視圖
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2.第10圖及第11圖分別為第1實施例之端視圖及工件上之側視放大圖                             
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附圖3：證據3
1.第15圖為第1具體實施例鎖固件端視圖
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2.第16圖為第1具體實施例鎖固件放大視圖
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附圖4：證據15為NN公司之工作室內的各式儀器設備照片，以及該系爭新穎具鑿形刃螺絲之處理流程概要說明圖片。
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 附表
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	證據2
技術內容
	是否
揭示

	A
	一種螺絲，其包含有一桿體，一設於該桿體一端之螺頭，一設於該桿體另一端之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙；
	一種螺絲110，其包含有一桿體130，一設於該桿體130一端之螺頭，一設於該桿體130另一端之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙140(參第7圖)
	是

	B
	其特徵在於：該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有一切削刃，

	該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面152，154，且該二切削面相接處形成有一鑿刃156，(參第10圖，第11圖)
	是

	C
	同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接。
	說明書段落[0047]記載舉例來說，鑿刃156稍微延伸超螺桿130的外徑132。鑿刃156一般呈V型，其斜面斜交成上述任何角度。然而，鑿刃亦包含一部分的螺紋，其直接接鄰於該鑿刃如圖8及圖10所示。如圖所示，鑿刃156向外延伸超出內部直徑132一段距離137。此距離一般與直接接鄰的部分-即最後的螺紋146一致。
	是









