 附圖1：系爭專利主要圖面
系爭專利第2圖係立體透視圖；第3圖係立體分解圖。
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附圖2：系爭產品1之實物照片
本件上訴人主張鵬澤公司生產製造，而玄亨公司銷售之Air Clean Gun型號「CG-2000」 (以下稱系爭產品1)之產品侵害系爭專利，其中玄亨公司之系爭產品1的實物如下：
1.系爭產品1之組合
[image: image3.jpg]



  2.系爭產品1零件之分解
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3.系爭產品1之組件
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附表1：系爭專利之技術特徵要件解析表：
	要件編號
	系爭專利請求項1

	1A
	一種迴力噴鎗結構，尤指可將高壓氣體與水流導引至噴射管內混合噴出之噴刷鎗結構，係包括有控制握把、輸水裝置及噴頭組件， 

	1B
	該控制握把底部設有可連結外部高壓空氣之進氣口，而控制握把前方設有以鈑機控制可輸送高壓空氣之閥座，並於閥座一側藉由連接管連接有噴射管，而連接管內設有可穿出連接管底部並連接輸水裝置之出水管，且連接管相對控制握把另側設有可套接有噴射管之接合端， 

	1C
	其改良在於：該連接管之接合端於噴射管內連接有噴頭組件之輸送管，而輸送管內穿設有出水管及供氣體輸送，且輸送管上分別套設有套管及複數軸承，而複數軸承設置於套管內，使套管可在輸送管上進行轉動，

	1D
	又套管於開口處套接有非軟性材質之彎折管，而輸送管與彎折管呈水平設置，且出水管經由輸送管延伸穿設至彎折管之端口處。


附表2：爭產品1未落入系爭專利請求項1之文義範圍
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	系爭產品1
技術內容
	文義

讀取

	1A
	一種迴力噴鎗結構，尤指可將高壓氣體與水流導引至噴射管內混合噴出之噴刷鎗結構，係包括有控制握把、輸水裝置及噴頭組件， 
	一種迴力噴鎗結構，尤指可將高壓氣體與水流導引至噴射管內混合噴出之噴刷鎗結構，係包括有控制握把、輸水裝置及噴頭組件，
	是

	1B
	該控制握把底部設有可連結外部高壓空氣之進氣口，而控制握把前方設有以鈑機控制可輸送高壓空氣之閥座，並於閥座一側藉由連接管連接有噴射管，而連接管內設有可穿出連接管底部並連接輸水裝置之出水管，且連接管相對控制握把另側設有可套接有噴射管之接合端， 
	該控制握把底部設有可連結外部高壓空氣之進氣口，而控制握把前方設有以鈑機控制可輸送高壓空氣之閥座，並於閥座一側藉由連接管連接有噴射管，而連接管內設有可穿出連接管底部並連接輸水裝置之出水管，且連接管相對控制握把另側設有可套接有噴射管之接合端，
	是

	1C
	其改良在於：該連接管之接合端於噴射管內連接有噴頭組件之輸送管，而輸送管內穿設有出水管及供氣體輸送，且輸送管上分別套設有套管及複數軸承，而複數軸承設置於套管內，使套管可在輸送管上進行轉動， 
	該連接管之接合端於噴射管內連接有噴頭組件之輸送管，而輸送管內穿設有出水管及供氣體輸送，且套管內套設有輸送管及兩個軸承，而兩個軸承設置於套管內，樞接管設於兩個軸承之內環，而套管設置於兩個軸承外環上，使樞接管在套管內轉動，
	否

	1D
	又套管於開口處套接有非軟性材質之彎折管，而輸送管與彎折管呈水平設置，且出水管經由輸送管延伸穿設至彎折管之端口處。
	又套管於開口處套接有非軟性材質之彎折管，而輸送管與彎折管呈水平設置，且出水管經由輸送管延伸穿設至彎折管之端口處。
	是


附表3：系爭產品1與系爭專利請求項1要件編號1C之均等比對分析表

	
	系爭專利請求項1
要件編號1C
	系爭產品1
要件編號1c
	是否相同

	技術特徵

之差異
	且輸送管上分別套設有套管及複數軸承，而複數軸承設置於套管內，使套管可在輸送管上進行轉動
	且套管內套設有輸送管及兩個軸承，而兩個軸承設置於套管內，樞接管設於兩個軸承之內環，而套管設置於兩個軸承外環上，使樞接管在套管內轉動
	

	技術手段

（way）
	利用輸送管之接合部與連接管之接合端套接固定，輸送管套設於複數軸承之內環，複數軸承之外環套設一套管
	利用輸送管之一端與套管一端連接固定，套管內套設於兩個軸承之外環，而兩個軸承之內環套接樞接管
	不實質相同

	功能

（function）
	使套管可在輸送管上進行轉動，帶動彎折管順暢的旋轉
	使樞接管在套管內轉動，帶動彎折管順暢的旋轉
	相同

	結果

（result）
	彎折管較不會與噴射管內壁面產生摩擦
	  彎折管較不會與噴射管內壁面產生摩擦
	相同
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