附表：
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種冷暖墊結構，包括：一墊體，包括一面材及一底材， 
	1a
	一種空氣能涼爽墊結構，具有一墊體，包括一面材及一底材， 
	是

	1B
	該面材及底材係分別由塑化材料製成之薄形片體，各該薄形片體至少包括一披覆層及一接合層，該墊體係由高週波壓封該面材及底材，使該等接合層相互融接成一體，
	1b
	該面材及底材係分別由塑化材料製成之薄形片體，該墊體係由熱壓合該面材及底材，相互融接成一體，
	否

	1C
	並在該面材及底材間形成一進水區及一出水區，
	1c
	在相互壓封的面材及底材間設有區隔壓合線，使該墊體形成一進水區及一出水區，
	是

	1D
	其中該進水區及出水區之一端分別設有一入口接頭及一出口接頭，用以將外界提供之液體導入該進水區內，及將該出水區內的液體導出至外界；
	1d
	該進水區及出水區之一端分別設有一入口接頭及一出口接頭，用以將外界提供之液體導入該進水區內，及將該出水區內的液體導出至外界；
	是

	1E
	一第一通道，係形成在該進水區及出水區之另一端間，使該進水區內之液體導入該出水區；
	1e
	該進水區及出水區之另一端間設有互相連通之第一通道，使該進水區內之液體導入該出水區；
	是

	
1   F
	及複數個氣室，係形成在該進水區及出水區內，且各該氣室間設有第二通道，使該進水區及該出水區內之液體，得分別經由該等第二通道，流經該進水區及出水區內的每一個位置。
	1   f
	及在該進水區及出水區內以壓封面材及底材形成複數個隔離區，且各該隔離區之間設有第二通道，使該進水區及該出水區內之液體，得分別經由該等第二通道，流經該進水區及出水區內的每一個位置
	否





















