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附圖1：系爭專利主要圖式
系爭專利第2圖為其剖視圖。
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附圖2：證據3圖式

證據3第四圖為其一較佳實施例之剖視示意圖。
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附圖3：證據4圖式

證據4圖1為其具體例之示意剖面圖。

附圖4：證據5圖式

[image: image4.png]%)
DRARI BRI

30 TR L

10 A
o0 PRHIBERGIE

|0§ﬁﬁ
20 PAKIBERLIE

BEEY

WEEED



證據5第一圖為其創作之晶圓研磨及切割保護結構之使用示意圖。
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附圖5：證據6圖式

證據6圖2為其實施例示意圖。
附表1：系爭專利請求項1與證據3之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	證據3
技術內容

	A
	一種晶圓包膜紙(二)，包括： 
	一標籤紙20

	B
	一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 
	一商標面材21、一黏膠22

	C
	該基材膜為一聚合物薄膜，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面 ；
	一商標面材21、一黏膠22

	D
	以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232

	E
	該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232

	F
	該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。
	該離型紙23之頂面壓製有紋路溝槽之壓紋234，係使黏膠22與離型紙23之接觸面形成相對應之壓紋221


附表2：系爭專利請求項1與證據3及4之技術對應簡表

	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	證據3
技術內容
	證據4
技術內容

	A
	一種晶圓包膜紙(二)，包括： 
	一標籤紙20
	感壓黏著片1

	B
	一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 
	一商標面材21、一黏膠22
	感壓黏著膜4具有感壓黏著層3形成於該基材層2之表面上

	C
	該基材膜為一聚合物薄膜，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面 ；
	一商標面材21、一黏膠22
	基材層係由軟性聚氯乙烯薄膜所組成

	D
	以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型膜7具有一離型層5形成於襯墊基材6之至少一個表面上

	E
	該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	較佳離型劑為聚合物或交聯化合物；離型膜之襯墊基材之實例並無特殊限制，包括由諸如聚乙烯、聚丙烯、及聚對苯二甲酸伸乙酯等合成樹脂製成的薄膜

	F
	該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。
	該離型紙23之頂面壓製有紋路溝槽之壓紋234，係使黏膠22與離型紙23之接觸面形成相對應之壓紋221
	


附表3：系爭專利請求項1與證據3及5之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	證據3
技術內容
	證據5
技術內容

	A
	一種晶圓包膜紙(二)，包括： 
	一標籤紙20
	晶圓研磨及切割保護結構

	B
	一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 
	一商標面材21、一黏膠22
	一表面具有熱剝離黏膠20之基材膜10 

	C
	該基材膜為一聚合物薄膜，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面 ；
	一商標面材21、一黏膠22
	基材膜可為軟質或硬質的聚合物薄膜，如聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚碳酸酯（PC）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚對苯二甲酸酯（PET）、聚苯乙烯（PS）、聚乙烯（PE）等

	D
	以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型膜30

	E
	該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型膜可為紙質薄膜或聚合物薄膜

	F
	該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。
	該離型紙23之頂面壓製有紋路溝槽之壓紋234，係使黏膠22與離型紙23之接觸面形成相對應之壓紋221
	


附表4：系爭專利請求項1與證據3及6之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	證據3
技術內容
	證據6
技術內容

	A
	一種晶圓包膜紙(二)，包括： 
	一標籤紙20
	商標紙

	B
	一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 
	一商標面材21、一黏膠22
	具有可熱收縮的塑膠薄膜20、壓敏膠層30

	C
	該基材膜為一聚合物薄膜，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面 ；
	一商標面材21、一黏膠22
	具有可熱收縮性的塑膠薄膜為聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、乙二醇改性-聚對苯二甲酸乙二醇酯（PETG）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、共擠聚烯烴（POF）、聚乳酸（PLA）或聚苯乙烯（PS）或者具有可熱收縮性的其他材料

	D
	以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型紙10

	E
	該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型紙10

	F
	該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。
	該離型紙23之頂面壓製有紋路溝槽之壓紋234，係使黏膠22與離型紙23之接觸面形成相對應之壓紋221
	


附表5：系爭專利請求項1與證據3、4及5之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	證據3
技術內容
	證據4
技術內容
	證據5
技術內容

	A
	一種晶圓包膜紙(二)，包括： 
	一標籤紙20
	感壓黏著片1
	晶圓研磨及切割保護結構

	B
	一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 
	一商標面材21、一黏膠22
	感壓黏著膜4具有感壓黏著層3形成於該基材層2之表面上
	一表面具有熱剝離黏膠20之基材膜10 

	C
	該基材膜為一聚合物薄膜，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面 ；
	一商標面材21、一黏膠22
	基材層係由軟性聚氯乙烯薄膜所組成
	基材膜可為軟質或硬質的聚合物薄膜，如聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚碳酸酯（PC）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚對苯二甲酸酯（PET）、聚苯乙烯（PS）、聚乙烯（PE）等

	D
	以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型膜7具有一離型層5形成於襯墊基材6之至少一個表面上
	離型膜30

	E
	該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	較佳離型劑為聚合物或交聯化合物；離型膜之襯墊基材之實例並無特殊限制，包括由諸如聚乙烯、聚丙烯、及聚對苯二甲酸伸乙酯等合成樹脂製成的薄膜
	離型膜可為紙質薄膜或聚合物薄膜

	F
	該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。
	該離型紙23之頂面壓製有紋路溝槽之壓紋234，係使黏膠22與離型紙23之接觸面形成相對應之壓紋221
	
	


附表6：系爭專利請求項1與證據3、5及6之技術對應簡表

	要件
	系爭專利請求項1
技術特徵
	證據3
技術內容
	證據5
技術內容
	證據6
技術內容

	A
	一種晶圓包膜紙(二)，包括： 
	一標籤紙20
	晶圓研磨及切割保護結構
	商標紙

	B
	一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 
	一商標面材21、一黏膠22
	一表面具有熱剝離黏膠20之基材膜10 
	具有可熱收縮的塑膠薄膜20、壓敏膠層30

	C
	該基材膜為一聚合物薄膜，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面 ；
	一商標面材21、一黏膠22
	基材膜可為軟質或硬質的聚合物薄膜，如聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚碳酸酯（PC）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚對苯二甲酸酯（PET）、聚苯乙烯（PS）、聚乙烯（PE）等
	具有可熱收縮性的塑膠薄膜為聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、乙二醇改性-聚對苯二甲酸乙二醇酯（PETG）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、共擠聚烯烴（POF）、聚乳酸（PLA）或聚苯乙烯（PS）或者具有可熱收縮性的其他材料

	D
	以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型膜30
	離型紙10

	E
	該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成，
	一離型紙23係由一紙層231附著一適當厚度之PE黏膜232
	離型膜可為紙質薄膜或聚合物薄膜
	離型紙10

	F
	該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。
	該離型紙23之頂面壓製有紋路溝槽之壓紋234，係使黏膠22與離型紙23之接觸面形成相對應之壓紋221
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