附圖1：系爭專利主要圖式
1.系爭專利第3圖是一剖視組合圖，說明本發明萬向接頭之一第一較佳實施例
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2.系爭專利第4圖是該較佳實施例的一剖視分解圖
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附圖2：證據2

1.第2圖係本創作之系統分解圖
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2.第3圖係本創作之剖面示意圖
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附表：系爭專利請求項1與證據1之技術對應簡表
	系爭專利請求項1技術特徵
	證據2技術內容

	一種萬向接頭，包含：一轉接件，包括一萬向孔； 
	第2、3圖揭露一種萬向接頭結構改良，具有一公座10，包括一樞孔110

	一承接單元，包括呈中空的一承接筒及一套接環，該承接筒具有相間隔的一承接內周面與一承接外周面，及二個形成於該承接內周面並延伸至該外周面的插孔，該承接內周面界定出一容置孔，該承接外周面具有相對的一第一卡制段與一第二卡制段
	第2、3圖揭露具有中空的一母座20及一限止環50的承接單元，該母座具有相間隔的一內周面與一外周面，及二個形成於該內周面並延伸至該外周面的樞孔210，該內周面界定出一樞接端21，該外周面具有相對的一限止部24與一肩段

	該套接環抵住該第二卡制段，並具有一套設於該承接外周面的套接內周面，該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的第一對卡段； 
	摘要記載「…其特徵係在於該限止環上設有略具有彈性之彈卡部，配合於母座固定部側緣之限止部，以使限止環可直接套入固定部外部，並以限止環之彈卡部與固定部之限止部相互卡制定位，使限止環確實的彈卡於母座上不致隨意的脫離…」；圖3之剖面示意圖可見限止環50具有一套設於該母座20外周面的內周面，該限止環相對肩段之端面係直接接觸該肩段

	一插銷，插設於該萬向孔與該等插孔中，該插的徑寬小於該萬向孔的徑寬，該套接內周面擋住該插銷二端
	第2、3圖揭露一樞軸30插設於母座該樞孔210與公座該樞孔110中，該樞軸的徑寬小於公座該樞孔的徑寬，該限止環50內周面擋住該樞軸二端
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