 附表1：系爭專利主要圖面

1.第1圖為本發明滾珠螺母結構之立體示意圖
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2.第2圖為本發明滾珠螺母結構之剖視圖。
[image: image2.png]



3.第3圖為滾珠螺母結構之第一裝配加工示意圖
[image: image3.png]



4.第4圖為滾珠螺母結構之第二裝配加工示意圖
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5. 第5圖為滾珠螺母結構之第三裝配加工示意圖
[image: image5.png]



附圖2：（一）系爭產品之照片
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(二)系爭產品剖開之照片
1.F系列產品(FSUR1605D151698，產品由被上訴人所提供)
[image: image8.png]



2.R 系列產品(產品由被上訴人所提供)
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 附圖3：被證2之實施例圖式
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附圖4：被證4之圖1為滾珠螺桿和螺帽組合的俯視圖
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 附圖5：被證5圖式

圖二為儲油滾珠導螺桿之實施例二
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附圖6：被證6圖式

第二圖係組合剖視圖
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附圖7：被證7圖式

1.圖二為剖視圖
[image: image14.png]



2.圖三為局部剖視圖
[image: image15.png]



附圖8：被證15圖式

第13頁C arry type 《FGI》
[image: image16.png]



第15頁C arry type 《FGR》
[image: image17.png]



附圖9所示：(i)圖號00000000
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(ii)圖號00000000
(iii)圖號00000000
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(iv)圖號00000000
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(v)圖號00000000
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附圖10：被證17圖式

第13頁Carry type 《FGI》
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第15頁C arry type 《FGR》
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附圖11
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附圖12
附圖13
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  附表1
系爭產品與系爭專利請求項1之文義均等比對分析表
	要件
	系爭專利請求項1

技術特徵
	要件
	「滾珠螺桿『F』及『R』系列產品」技術內容
	文義

讀取

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	1a
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	是

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	1b
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	是

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	1c
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	是

	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	1d
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	是

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	1e
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	是

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	1f
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	是

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	1g
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔對應於滾珠螺母兩個第二螺旋槽的溝渠之間，
	否

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	1h
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	是


附表2
 系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1G之均等比對分析表

	
	系爭專利請求項1

要件編號1G
	系爭產品


	是否相同

	技術特徵

之差異
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置，
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔對應於滾珠螺母兩個第二螺旋槽的溝渠之間
	

	技術手段

（way）
	滾珠螺母之定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置，
	定位孔對應於滾珠螺母兩個第二螺旋槽的溝渠之間
	實質相同

	功能

（function）
	使滾珠螺母快速地定位於加工機上
	使滾珠螺母快速地定位於加工機上
	相同

	結果

（result）
	讓加工機可依此定位孔的位置作為加工基準，而進行滾珠螺母的加工作業
	讓加工機可依此定位孔的位置作為加工基準，而進行滾珠螺母的加工作業
	相同


附表3
	要件
	系爭專利請求項2

技術特徵
	要件
	「滾珠螺桿『F』及『R』系列」

技術內容
	文義

讀取

	2A
	一種滾珠螺母製備的方法，係包括有下列步驟:
	2a
	一種滾珠螺母製備的方法,係包括有下列步驟:
	是

	2B
	將一治具安裝於一加工機上;
	2b
	僅有滾珠螺母未揭示治具
	否

	2C
	校正該治具相對於該加工機之安裝位置;
	2c
	僅有滾珠螺母未見校正治具
	否

	2D
	將一螺母素材裝入該治具內;
	2d
	僅有滾珠螺母未見治具
	否

	2E
	將一定位基準銷安裝於該治具，致使該定位基準銷穿越該治具而插入該螺母素材上之一定位孔; 
	2e
	僅有滾珠螺母未見治具及定位基準銷
	否

	2F
	及依據該定位孔對應該加工機之相對位置,對該螺母素材進行加工作業。


	2f
	及依據該定位孔對應該加工機之相對位置,對該螺母素材進行加工作業。
	是


附表4
	項目
	請求項1
	被證2

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	STAR-滾珠螺桿傳動系統

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽，


	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽，

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間，

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	未揭示定位孔

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	未揭示定位孔


附表5
	項目
	請求項1
	被證4

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	一種球螺紋和螺帽線性致動器，應用於一線性傳動系統，

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽，


	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽，

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間，

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	未揭示定位孔

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	未揭示定位孔


附表6
	項目
	請求項1
	被證5

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	一種儲油滾珠導螺桿，應用於一線性傳動系統，

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 


	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間，

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	未揭示定位孔

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	未揭示定位孔


附表7
	項目
	請求項1
	被證6

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 


	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	未揭示定位孔

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	未揭示定位孔


附表8
	項目
	請求項1
	被證7

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	一種安全滾珠導螺桿，應用於一線性傳動系統，

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 


	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	未揭示定位孔

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	未揭示定位孔


附表9
	項目
	請求項1
	被證15

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	一種滾珠螺桿傳動系統，應用於一線性傳動系統，

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 


	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	未揭示定位孔

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	未揭示定位孔


附表10
	項目
	請求項1
	被證21

	1A
	一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，
	一種滾珠螺帽，應用於一線性傳動系統，

	1B
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，
	該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，

	1C
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 
	該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽， 


	1D
	該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，
	該滾珠螺帽前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，

	1E
	該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 
	該滾珠螺帽之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽， 

	1F
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 
	該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間， 

	1G
	該滾珠螺母結構之特徵在於:該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置， 
	該滾珠螺帽之外表面鑽設有一定位孔，惟由外觀之立體圖，無法判斷該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置，

	1H
	以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。
	以當該滾珠螺帽裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺帽之加工作業。
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