附圖：
一、原告公司之設計圖(其中紅色框線及字體係為本院用於輔助說明之標示，以
下皆同)。
1. AI302-5Z11NT3設計圖(原證15第1頁)
[image: ]
2. R0383-5Z111T0設計圖(原證15第2頁)
[image: ]
3. R0381-5Z11NT0設計圖(原證18第1頁)
[image: ]


4. A0232-5E311T0設計圖(原證21第1頁)
[image: ]



5. A0232-5E311T0設計圖(原證21第2頁)
[image: ]


二、被告宸峰公司(王俊騰)之設計圖(其中紅色框線及字體係為本院用於輔助說明
之標示，以下皆同)。

1. Y08-SJ1IPEX-P設計圖(原證13第3 頁)
[image: ]

2. Y08-SJ11PEX34-P設計圖(原證13第4頁)
[image: ]


3. Y08-SJ1IPEX34-P1設計圖(原證16第2頁)
[image: ]



4. Y08-SJ2-ASS'Y設計圖(原證20第2頁)
[image: ]


5. Y08-SJ2-P1設計圖(原證20第3頁)
[image: ]
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