附表
	要件編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	比 對
結 果

	1A
	一種導電糊用於藉由以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極之用途，
	一種導電糊用於藉由以920℃燒製而形成太陽能電池電極之用途，
	不相同

	1B
	其中該導電糊係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉、玻璃料、及有機媒液的太陽能電池電極形成用之導電糊；
	其中該導電糊具有大於1000ppm的鉛含量，其係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉、玻璃料、及有機媒液的太陽能電池電極形成用之導電糊；
	不相同

	1C
	其中該玻璃料含有具有30至90莫耳％氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料。
	其玻璃料氧化碲含量為30至90莫耳％。
	相同



