附表一：被告就系爭專利請求項1逐段與引證文件1、2、3(被證2、3、4)之比較整理：

	系爭專利
	引證文件1、2、3(被證2、3、4)

	一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，
	與引證文件1之打樁裝置與挖土機連結相同。

	係由流體產生裝置提供所需流體，
	與引證文件2係由空氣壓縮機提供高壓氣體相同。

	其包含：一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；
	與引證文件1之挖土機操作臂3末端連結一輔助臂4相同。

	一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；
	與引證文件2包含旋轉單元與進刀，由進刀梁上之旋轉單元提供旋轉動力相同。

	一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；
	與引證文件2將壓縮空氣經由壓縮空氣產生裝置及導管，導入至鑽管中段，促使汽缸與活塞作用之結構相似。

	一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；
	與引證文件2之鑽管結構近似。

	一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；
	與引證文件2之鑽頭及潛孔鎚與鑽管下端連結或引證文件3之鋼管樁頭相同。

	一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。
	






附表二：

	要件
編號
	系爭專利請求項1
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	1A
	一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：
	一種打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：
	是

	1B
	一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接； 
	一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；
	是

	1C
	一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；
	一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；
	是

	1C-1
	一立管上段，其與動力單元下端連結；
	一立管上段，其與動力單元下端連結；
	是

	1D
	一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；
	一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；
	是

	1E
	一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；
	一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；
	是

	1F
	一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；
	一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；
	是

	1G
	一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。
	一流體出口，主要由設於立管下段下端之氣動鑽頭端面排出，另有部分流體可透過立管下段下端與氣動鑽頭連結處排出。
	是



附表三：
	要件
編號
	系爭專利請求項2
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	2A
	如申請專利範圍第1項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置， 
	如附表一
	是

	2B
	其中，該連結單元包含一第一軸、一第一連結件、一第二軸及一第二連結件，該第一軸與怪手之操作臂末端及第一連結件之二端樞接，該第二軸與第一連結中段及第二連結件之二端樞接，且第一軸與第二軸相互垂直。
	其中，該連結單元包含一第一軸、一第一連結件、一第二軸及一第二連結件，該第一軸與怪手之操作臂末端及第一連結件之二端樞接，該第二軸與第一連結中段及第二連結件之二端樞接，且第一軸與第二軸相互垂直。
	是



附表四：
	要件
編號
	系爭專利請求項3
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	3A
	如申請專利範圍第2項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
	如附表二
	是

	3B
	其中，該連結單元之第一軸與第二軸相互垂直。
	其中，該連結單元之第一軸與第二軸相互垂直。
	是



附表五：
	要件
編號
	系爭專利請求項5
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	5A
	如申請專利範圍第1項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
	如附表一
	是

	5B
	其中，該動力單元之框架向下設一限位板，其限位板下端設一長穿孔。
	其中，該動力單元之框架向下設一限位板，其限位板下端設一長穿孔。
	是



附表六：
	要件
編號
	系爭專利請求項6
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	6A
	如申請專利範圍第5項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
	如附表五
	是

	6B
	其中，該流體導入單元之套管環外側對應限位板下端之長穿孔設一凸柱。
	其中，該流體導入單元之套管環外側對應限位板下端之長穿孔設一凸柱。
	是


附表七：
	要件
編號
	系爭專利請求項7
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	7A
	如申請專利範圍第1項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
	如附表一
	是

	7B
	其中，該流體導入單元之流體導管係與流體產生裝置連結，其流體產生裝置可提供流體導入單元所需之流體。
	其中，該流體導入單元之流體導管係與流體產生裝置連結，其流體產生裝置可提供流體導入單元所需之流體。
	是



附表八：
	要件
編號
	系爭專利請求項8
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	8A
	如申請專利範圍第7項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
	如附表七
	是

	8B
	其中，該流體產生裝置係一空氣壓縮機，其供給流體進入流體導入單元及立管下段中。
	其中，該流體產生裝置係一空壓設備，其供給流體進入流體導入單元及立管下段中。
	是



附表九：
	要件
編號
	系爭專利請求項9
技術特徵
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	9A
	如申請專利範圍第7項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
	如附表七
	是

	9B
	其中，該流體產生裝置所產生之流體係為氣體。
	其中，該流體產生裝置所產生之流體係為氣體。
	是
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